**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku szkolnego zlokalizowanego w Żyrardowie, przy ul. Kolumba 2, na działce gruntowej nr 7652/13 w celu przyłączenia go do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza (dz. nr ew. 6001/1) wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Charakterystyka przyłącza kanalizacji sanitarnej:

* miejsce włączenia do sieci - przykanalik PVC Ø160 mm zlokalizowany w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Żyrardowie (dz. nr ew. 6001/1),
* długość przyłącza - ok. 23 m,
* średnica Ø 200 mm,
* studzienka inspekcyjna Ø 425 mm - 2 szt.,

Charakterystyka terenu, w którym będą prowadzone roboty:

* na przyłączanej nieruchomości nawierzchnia jest utwardzona - kostka brukowa (chodnik przy budynku) oraz płyty betonowe ażurowe (parking),
* w miejscu włączenia teren nieutwardzony (pas zieleni).

Uwagi:

1. Ze względu na minimalną różnicę wysokości pomiędzy miejscem włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a wyjściem przyłącza z budynku oraz ze względu na charakter działalności prowadzonej na nieruchomości (szkoła podstawowa) zakłada się wybudowanie przewodu kanalizacyjnego o zwiększonej średnicy tj. 200 mm.
2. Miejsce włączenia wyznaczono w pasie drogowym ul. Mickiewicza w odległości ok. 3,5 m od granicy przyłączanej nieruchomości – uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót leży po stronie Wykonawcy (PGK „Żyrardów” sp. z o. o.),
3. Orientacyjny przebieg przyłącza ukazuje załączony szkic sporządzony na mapie ze zaktualizowanymi rzędnymi wysokościowymi.
4. Roboty prowadzić należy w uzgodnieniu Wykonawcą i z Inwestorem oraz w taki sposób, aby nie została uszkodzona lub zanieczyszczona (np. ziemią z wykopu) pozostała część nawierzchni/urządzeń/obiektów istniejących na nieruchomości Inwestora.