2024-05-17

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Warunki ogólne**
2. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa składanych blokad parkingowych w ilości 20szt z możliwością zamknięcia na kłódkę dla Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1.
3. Zamawiający wymaga, od Wykonawca, aby towar był nowy, solidny, wolny od wad.
4. Wszelkie zakupione materiały winny posiadać stosowne deklaracje zgodności lub znak CE.
5. **Opis techniczny**
6. Zamawiający zamawia blokady parkingowe o następujących parametrach i funkcjonalności:

- blokada parkingowa typu U składana i podnoszona ręcznie w wykonaniu ocynkowanym i lakierowanym proszkowo na płycie prostokątnej montowanej do podłoża

- blokada powinna wyróżniać się zwiększoną odpornością i wytrzymałością na wszelkie uszkodzenia, zadrapania, warunki atmosferyczne

- blokada z możliwością zamykania na kłódkę każdego rodzaju

- malowanie blokady w kolorze białym z czerwonymi odblaskami

- naklejki odblaskowe wykonane z folii odblaskowej 1 generacji RA1 tzn. folia do produkcji znaków drogowych oraz tablic informacyjnych o długim okresie trwałości. Dane dotyczące odblaskowości i kolorów w świetle dziennym muszą być zgodne z Europejską Normą DIN EN 12899-1 i odpowiadać międzynarodowym specyfikacjom dotyczącym odblaskowości materiałów tej klasy. Folia musi posiadać europejski certyfikat zgodności CE.

- blokada wyposażona w minimum dwa gumowe odbojniki z metalową tuleją zapobiegające uszkodzeniu lakierowanej powierzchni

1. Parametry blokady

- waga od 9 do 15kg

- rury boczne min: fi 42 do max fi 45

- słupek pionowy: profil min 40x40x2mm

- wymiary podstawy: od 400x450mm do 400x550mm

- wysokość całkowita: od 50cm do 60cm

- wysokość po złożeniu: od 6cm do 8cm

- otwory montażowe 3 lub 4 do kołków fi11mm (na śrubę M10)

- otwór do przełożenia kłódki od fi12mm do fi14mm

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy by blokady zakupione i dostarczone były nowe, wolne od wad i spełniające wymogi bezpieczeństwa. Powinny być dobrze zabezpieczone w transporcie by powłoka lakiernicza nie uległa uszkodzeniu.
2. **Wymagania Wykonawcy**
3. Wykonawca dostarczy zamówione blokady Zamawiającemu do siedziby Zamawiającego własnym transportem lub za pośrednictwem firmy przewozowej
4. Wykonawca potwierdzi, że zamówione blokady są nowe, wolne od wad i nie pochodzą z demontażu
5. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane produkty
6. **Wymagania Zamawiającego**
7. Zamawiający po otrzymaniu dostawy dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania zamówienie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek poinformuje niezwłocznie Wykonawcę.

Sporządził: Piotr Matella