**Hydroterapia**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Przedmiot zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość** |
| **1.3.1** | Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa  | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupaNiecka wanny wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym Ilość dysz kierunkowych min. 12Możliwość pracy na 2 poziomach - kończyny dolne lub kończyny dolne + kręgosłup Regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref Elektroniczny panel sterowania Czas zabiegu min. od 1 do 30 minZabezpieczenie pompy przed pracą na sucho System odkamieniania sterowany elektronicznie System automatycznego napełnianiaCzujnik temperatury wody Czujnik poziomu wody Półautomatyczny system opróżniania niecki Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie Stopień ułatwiający wejście do wanny Słuchawka prysznica Pojemność zabiegowa max. od 75 l do 165 lPojemność do przelewu max. 210 lCzas napełniania niecki max. 3 minCzas opróżniania niecki max. 5 minWymiary (dł. x szer. x wys.): max. 120 x 70 x 96 cmWaga max. 75 kgStopnie do wanny 1sztuka. | **1** |
| **1.3.2** | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych | Wanna do masażu wirowego kończyn górnychHydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy),Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego,Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho”,Półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą,Elektroniczny panel sterowania czasem pracy wirówki,44 dysze do hydromasażu,Elektronicznie sterowane odkamienianie,System powiadamiania o konieczności odkamieniania,Czujnik temperatury wody,System automatycznego napełnianiaFunkcja ciepłego prysznica,Pojemność zabiegowa ok.30l,Pojemność przelewowa 45l, Waga urządzenia max.60 kg, Wymiary max.: (dł. x szer. x wys.): 90 cm x 95 cm x 92 cm,Zasilanie 230 V / 50 Hz.Krzesło obrotowe 1 sztuka. | **1** |