**Hydroterapia**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość** |
| **1.3.1** | Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupaNiecka wanny wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanymIlość dysz kierunkowych min. 12Możliwość pracy na 2 poziomach - kończyny dolne lub kończyny dolne + kręgosłupRegulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla strefElektroniczny panel sterowaniaCzas zabiegu min. od 1 do 30 minZabezpieczenie pompy przed pracą na suchoSystem odkamieniania sterowany elektronicznieSystem automatycznego napełnianiaCzujnik temperatury wodyCzujnik poziomu wodyPółautomatyczny system opróżniania nieckiRegulowane stopki umożliwiające wypoziomowanieStopień ułatwiający wejście do wannySłuchawka prysznicaPojemność zabiegowa max. od 75 l do 165 lPojemność do przelewu max. 210 lCzas napełniania niecki max. 3 minCzas opróżniania niecki max. 5 minWymiary (dł. x szer. x wys.): max. 120 x 70 x 96 cmWaga max. 75 kgStopnie do wanny 1sztuka. | **1** |
| **1.3.2** | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych | Wanna do masażu wirowego kończyn górnychHydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy),Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego,Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho”,Półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą,Elektroniczny panel sterowania czasem pracy wirówki,44 dysze do hydromasażu,Elektronicznie sterowane odkamienianie,System powiadamiania o konieczności odkamieniania,Czujnik temperatury wody,System automatycznego napełnianiaFunkcja ciepłego prysznica,Pojemność zabiegowa ok.30l,Pojemność przelewowa 45l,Waga urządzenia max.60 kg,Wymiary max.: (dł. x szer. x wys.): 90 cm x 95 cm x 92 cm,Zasilanie 230 V / 50 Hz.Krzesło obrotowe 1 sztuka. | **1** |