Postępowanie ws. zakupu przełącznika sieciowego

Przedmiot zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego jednego przełącznika sieciowego model: JG934A HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch (1 szt.)

Wymagane parametry techniczne:

I/O ports and slots 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T);   
Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

Additional ports and slots 1 RJ-45 serial console port

Physical characteristics - Dimensions 17.32(w) x 10.24(d) x 1.72(h) in (44 x 26 x 4.36 cm) (1U height) Weight11.02 lb (5 kg)

Memory and processor1 GB SDRAM, 512 MB flash; packet buffer size: 3 MB

Mounting and enclosure Mounts in an EIA standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (hardware included)

Power supply included.

Wymagany okres gwarancji technicznej ww. urządzenia: minimum 5 lat od dnia dostawy.

Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe i nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od dnia zawarcia umowy.

Koszt dostawy po stronie Wykonawcy.

Termin dostawy: do dnia 27 lipca 2020 r.

Płatność: po dostawie, maksymalnie w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury, dostawa będzie podstawą do przyjęcia faktury.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena.