
Załącznik nr 5

Puszka podłogowa

## Dane techniczne – wymagania minimalne

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Liczba urządzeń/modułów do wbudowania: min 4  Liczba wejść kablowych : min 1  Wymiary minimalne:   |  |  | | --- | --- | | **Długość** | 280 mm | | **Szerokość** | 195 mm | | **Głębokość** | 65 mm |   Możliwość poprowadzenia przewodów przy wewn. krawędzi puszki  Pokrywa standardowa, plastikowa pod wykładzinę w kolorze podobnym do koloru posadzki (szary i piaskowy) wymagana akceptacja koloru przez zamawiającego  Pokrywa powinna posiadać ramkę ochronną do wykładziny podłogowej/plyty  Pokrywa powinna być wykończona płytą ze stali nierdzewnej o głębokości max. 8 mm |
| Zamontowane moduły: | 2x Gniazda elektryczne 230V  2x Gniazda RJ45 co najmniej STP 6 KAT. (ekranowane) |
| Montaż modułów | Moduły zamontowane równolegle do powierzchni podłogi, pozwalające na wkładanie wtyczek elektrycznych i kabli ethernetowych w osi równoległej do podłogi (rys. Poglądowy)  Puszka podłogowa po podłączeniu urządzeń wtyczkami prostymi ( nie kątowymi) musi pozawalać na całkowite zamknięcie pokrywy. |



Rysunek poglądowy puszki podłogowej