[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=Wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego w Stargardzie
pe=4
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT Budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach I Brygady x Towarowa i Konopnickiej x Dworcowa w Stargardzie	PRZEDMIAR
nfn=Jacek Pelc
afn=TRAFFICOM Inżynieria Drogowa
nb=Budowa sygnalizacji świetlnych
ab=I Brygady x Towarowa i Konopnickiej x Dworcowa w Staragrdzie
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie
ai=73-110 Staragard ul. Bydgoska 13/15
dt=14.05.2019	0
cpv=45316212-4	Instalowanie świateł ruchu drogowego
pcn=I kw. 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Uliczna sygnalizacja świetlna wraz z siecią kanalizacji kablowej, konstrukcjami wsporczymi, osprzętem sygnalizacyjnym i urządzeniem sterowniczym, urządzeniami detecji uczestników ruchu siecią kablową ułożoną w kanalizaqcji kablowej i linią zasilającą  

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1619600900
cw=0	PLN
il=7.11

[RMS ZEST 256]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=cement 25	0
id=1700300	1
jm=t	034
ce=0	1619600901
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.069
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700199;1700399

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=cement 25'	0
id=1700300	1
jm=t	034
ce=0	1619600904
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.026
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700199;1700399

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=detektor mikrofalowy......	0
id=7260099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1619600905
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7260099

[RMS ZEST 202]
ty=S
na=dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	0
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600883
cw=0	PLN
il=27.162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35414

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=element studni SKR-1 "20"	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1619600906
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=folia do oznakowania kabla niebieska	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1619600906
cw=0	PLN
il=33.28

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=fundament prefabrykowany masztu	0
id=2221403	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600907
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2221420

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=kabel XzTKMpw 2x2x0,8mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1619600907
cw=0	PLN
il=309.92

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=kabel YKY 3x1,5mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1619600908
cw=0	PLN
il=180.96

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=kabel YKY 3x4 mm2	0
id=0000000	1
jm=m	040
ce=0	1619600908
cw=0	PLN
il=7.28

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=kabel YKY 3x6mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1619600909
cw=0	PLN
il=55.12

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=kabel YKY 4x1,5mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1619600909
cw=0	PLN
il=361.92

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=kabel YKY 6x1,0mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1619600910
cw=0	PLN
il=180.96

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3	0
id=52212	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600884
cw=0	PLN
il=2.8595
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52212

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=konsola do mocowania na masztach	0
id=7260699	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600910
cw=0	PLN
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7260699

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600911
cw=0	PLN
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620599

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=latarnia 2x200mm LED piesza	0
id=7260099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1619600912
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7260099

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=latarnia 3x300mm LED ogólna	0
id=7260099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1619600913
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7260099

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=listwa zaciskowa	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600914
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7593599

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=masa asfaltowa zalewowa	0
id=2300601	1
jm=kg	033
ce=0	1619600913
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=21.0444
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1040099;2301199

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=maszt sygnalizacyjny L=4,05 m.	0
id=7260199	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600915
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7261199

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600916
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=46.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0	1619600917
cw=0	PLN
il=0.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2303200

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=oznacznik kablowy	0
id=7640101	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600917
cw=0	PLN
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648299

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1619600918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.8828
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600884
cw=0	PLN
il=17.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52600

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=podnośnik montażowy PMH samochodowy	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600885
cw=0	PLN
il=6.98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39911

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	0
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600886
cw=0	PLN
il=27.162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	14632

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=pręt uziemiający 3m (2x1,5m) fi 16	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1619600918
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=przewód DY 4,0mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1619600919
cw=0	PLN
il=150.28

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=przewód LgY 16mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1619600920
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=przewód LgYd 2,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1619600920
cw=0	PLN
il=603.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=przewód YDY 3x1,5mm2	0
id=7910599	1
jm=m	040
ce=0	1619600921
cw=0	PLN
il=29.12

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=przewód YDY 4x1,5 mm2	0
id=7919999	2
jm=m	040
ce=0	1619600922
cw=0	PLN
il=41.6

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=przewód YLY 4x0,5mm2	0
id=7910599	1
jm=m	040
ce=0	1619600921
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=przycisk pieszego	0
id=7260099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1619600923
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7260099

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.92	1558095243
cw=18.92	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1619600945
cw=0	PLN
il=1003.5568

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.9	1481612105
cw=14.9	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=rura fi 110/6,3	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0	1619600924
cw=0	PLN
il=36.4

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=rura fi 50	0
id=7580007	1
jm=m	040
ce=0	1619600925
cw=0	PLN
il=44.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=rura HDPE 110/3,7	0
id=7580007	1
jm=m	040
ce=0	1619600925
cw=0	PLN
il=47.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=rura RHDPEp fi 75/6,9 zgrzewalna	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0	1619600926
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 220]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600886
cw=0	PLN
il=52.0084
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 245]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0469
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600887
cw=0	PLN
il=10.518
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600888
cw=0	PLN
il=16.1143
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=studnia podszafkowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1619600926
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=studnia SK-1	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1619600927
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8161400

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=studnia SKR-1	0
id=8161400	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600929
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8161400

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=sygnalizator dźwiękowy akustyczny	0
id=7260799	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600929
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7260799

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=szafa sterownicza ASTER iT 32 grupy	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1597319501
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=szafka pomiarowo-zasilająca	0
id=8340101	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600931
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340101

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=ubijak spalinowy 50 kg	0
id=12621	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600889
cw=0	PLN
il=8.6205
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12621

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600931
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7660099

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=wibromłot spalinowy do 4 kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600891
cw=0	PLN
il=0.63
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1619600932
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.088
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=wspornik detektora nadjezdniowego do mocowania na maszcie/słupie	0
id=7260699	1
jm=szt.	020
ce=0	1619600932
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7260699

[RMS ZEST 204]
ty=S
na=zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	0
id=81120	1
jm=m-g	148
ce=0	1619600890
cw=0	PLN
il=27.162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81120

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1 kV'	0
id=7631199	1
jm=kpl.	090
ce=0	1619600933
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7631199

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=złącze krzyżowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1619600934
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=złączka 110	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1619600936
cw=0	PLN
il=7.52

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=0	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 244]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=WZBUDZANA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA  NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. WYSZYŃSKIEGO W STARGARDZIE
wa=0
kn=0	0	0
id=509
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=514
nu=1.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Budowa studni podszafkowej
wa=0
kn=0	0	0
id=515
nu=1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0408-02	5-01	0408-02		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat. III
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=46.11	0	46,11
np=1
wa=0
wb=0
il=44.035

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 235]
nz=0.026	0	0,026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 207]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 222]
nz=0.026	0	0,026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 32]
nz=2.65	0	2,65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.65

[RMS 88]
nz=3.46	0	3,46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.46

[ELEMENT 3]
na=Budowa studni SKR-1 wraz z pogłebieniem
wa=0
kn=0	0	0
id=516
nu=1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0402-02	5-01	0402-02		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie kat.III
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=15.695	0	31,39*0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=44.9662

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 221]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 207]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 222]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 32]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0501-02	5-01	0501-02		1
mpn=1211
na=Pogłębienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie kat. III
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=3.25	0	6,5*0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3112

[RMS 27]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 221]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 207]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 222]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 32]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[ELEMENT 3]
na=Budowa studni SKR-1 bez pogłębienia
wa=0
kn=0	0	0
id=878
nu=1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=879
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0402-02	5-01	0402-02		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelementowej) prefabrykowanej w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=31.39	0	31,39
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9775

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 221]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 207]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 222]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 32]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 88]
nz=3.69	0	3,69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.69

[ELEMENT 3]
na=Budowa studni SK-1
wa=0
kn=0	0	0
id=518
nu=1.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0401-02	5-01	0401-02		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowej SK-1refabrykowanej w gruncie kat. III
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=7.0625	0	28,25*0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2341

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 221]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 207]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 222]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 32]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[ELEMENT 3]
na=Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach wykopem otwarym
wa=0
kn=0	0	0
id=519
nu=1.1.5
wn=		

[ELEMENT 4]
na=1x50
wa=0
kn=0	0	0
id=520
nu=1.1.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0106-01	5-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	27,5+5,5+3+1,5+1,5+3+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.9581	0	0,9581
np=1
wa=0
wb=0
il=40.2594

[RMS 33]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=44.88

[RMS 32]
nz=0.0071	0	0,0071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3124

[RMS 34]
nz=0.0925	0	0,0925
np=1
wa=0
wb=0
il=4.07

[ELEMENT 4]
na=2x100
wa=0
kn=0	0	0
id=522
nu=1.1.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0106-02	5-01	0106-02		1
mpn=1211
na=Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 2x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=23.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.5	1	5,5+18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.5881	0	1,5881
np=1
wa=0
wb=0
il=35.6409

[RMS 35]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=47.94

[RMS 36]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=7.52

[RMS 32]
nz=0.0127	0	0,0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2984

[RMS 34]
nz=0.183	0	0,183
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3005

[ELEMENT 3]
na=Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej 2x fi 110mm pod drogą
wa=0
kn=0	0	0
id=784
nu=1.1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0724-02 z.sz.2.14. 9902-03 	5	0724-02	 z.sz.2.14. 9902-03 	1
mpn=13:2:0930,101211
na=Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)1310(2m3/stanowisko)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,20
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=4.73	0	4,73
np=1
wa=0
wb=0
il=22.704

[POZYCJA]
id=778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02 z.sz.2.14. 9902-03 	5	0723-02	 z.sz.2.14. 9902-03 	1
mpn=13:2:0930,101211
na=Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=17.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	9+8,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,20
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=40.53

[RMS 232]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2

[RMS 32]
nz=0.026	0	0,026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.455

[RMS 202]
nz=0.599	0	0,599
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4825

[RMS 203]
nz=0.599	0	0,599
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4825

[RMS 204]
nz=0.599	0	0,599
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4825

[POZYCJA]
id=779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-05 z.sz.2.14. 9902-03 	5	0723-05	 z.sz.2.14. 9902-03 	1
mpn=13:2:0930,101211
na=Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - dodatek za każdą następną rurę w wiązce - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=17.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,20
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=30.87

[RMS 232]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2

[RMS 32]
nz=0.0152	0	0,0152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.266

[RMS 202]
nz=0.6274	0	0,6274
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9795

[RMS 203]
nz=0.6274	0	0,6274
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9795

[RMS 204]
nz=0.6274	0	0,6274
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9795

[ELEMENT 3]
na=Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej fi 75mm pod drogą
wa=0
kn=0	0	0
id=868
nu=1.1.7
wn=		

[POZYCJA]
id=867
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0724-02 z.sz.2.14. 9902-03 	5	0724-02	 z.sz.2.14. 9902-03 	1
mpn=13:2:0930,101211
na=Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)1310(2m3/stanowisko)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,20
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=9.46	0	4,73*2
np=1
wa=0
wb=0
il=11.352

[POZYCJA]
id=869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-01 z.sz.2.14. 9902-03 	5	0723-01	 z.sz.2.14. 9902-03 	1
mpn=13:2:0930,101211
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.75 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=12.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.5	1	12,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,20
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=24.75

[RMS 237]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 220]
nz=0.0257	0	0,0257
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3213

[RMS 202]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 203]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 204]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[ELEMENT 2]
na=LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ ZASILAJĄCO-POMIAROWĄ
wa=0
kn=0	0	0
id=526
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Montaż szafki zasilająco-pomiarowa
wa=0
kn=0	0	0
id=527
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=70
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0914-03	5-15	0914-03		1
mpn=1211
na=Wykop pod fundament prefabrykowany szafki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=12.4	0	12,4
np=1
wa=0
wb=0
il=11.842

[RMS 32]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 34]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=71
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0919-01	5-15	0919-01		1
mpn=1211
na=Montaż szafki pomiarowej zasilająco-pomiarowej na gotowym fundamenice
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=6.4	0	6,4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.112

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 32]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[ELEMENT 3]
na=Kopanie rowów w sposób ręczny
wa=0
kn=0	0	0
id=528
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0201	2-01	0701-0201		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.5852	0	0,5852
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8837

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8068

[RMS 207]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=3.584

[RMS 88]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.512

[ELEMENT 3]
na=Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2
wa=0
kn=0	0	0
id=529
nu=1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2 w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.0483	0	0,0483
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4761

[RMS 63]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 61]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 173]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 211]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 220]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2144

[RMS 32]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2624

[ELEMENT 3]
na=Ręczne zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat.III
wa=0
kn=0	0	0
id=530
nu=1.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0202	2-01	0704-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.3223	0	0,3223
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8495

[ELEMENT 3]
na=Ręczne układanie kabla zasilającego
wa=0
kn=0	0	0
id=532
nu=1.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-11	5-01	0602-11		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie kabla YKY 3x6 mm2 do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.2781	0	0,2781
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4526

[RMS 63]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=13.52

[RMS 220]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.455

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0108-01	5-10	0108-01		1
mpn=1211
na=Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2 w fundamentach, szafce pomiarowej zasilania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.0625	0	0,0625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4775

[RMS 63]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 211]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 220]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0536

[POZYCJA]
id=880
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0108-01	5-10	0108-01		1
mpn=1211
na=Ręczne układanie kabla YKY 3x4 mm2 w fundamentach, szafce pomiarowej i sterowniku sygnalizacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.0625	0	0,0625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4178

[RMS 250]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 251]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 245]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0469

[ELEMENT 3]
na=Zarobienie na sucho kabli zasilających
wa=0
kn=0	0	0
id=533
nu=1.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=882
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-01	5-10	0604-01		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x6mm2 i YKY 3x4 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.011

[RMS 255]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 244]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie 
wa=0
kn=0	0	0
id=534
nu=1.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0809-02	5-10	0809-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomu poziomego przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 55]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=8.64

[RMS 233]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.11

[RMS 220]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0114-02	5-10	0114-02		1
mpn=1211
na=Układanie przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.1333	0	0,1333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1273

[RMS 67]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 211]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 220]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0809-11	5-10	0809-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego prętowego w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 55]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 220]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 70]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 55]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[ELEMENT 3]
na=Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
wa=0
kn=0	0	0
id=535
nu=1.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 55]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[ELEMENT 3]
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
wa=0
kn=0	0	0
id=536
nu=1.2.9
wn=		

[POZYCJA]
id=94
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 55]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=95
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 55]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[ELEMENT 2]
na=MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=538
nu=1.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Montaż masztu sygnalizacji 4,05 m
wa=0
kn=0	0	0
id=542
nu=1.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0707-02	2-01	0707-02		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentu masztu sygnalizacji świetlnej1310(0,2 m3/szt)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.2	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=2.9931	0	2,9931
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2867

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1101-01	5-10	1101-01		1
mpn=1211
na=Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9074

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 220]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III1310(0,2 m3/szt.)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 88]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - 14 km.1310(0,2 m3/szt)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2.8	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 88]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1001-03	5-10	1001-03		1
mpn=1211
na=Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.011

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 220]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=164
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1105-01	5-10	1105-01		1
mpn=1211
na=Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu bramy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=2.92	0	2,92
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1544

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 220]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 103]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[POZYCJA]
id=165
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1004-02	5-10	1004-02		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodu  YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel1310(12,5 m/detektor)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=12.5	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.092	0	0,092
np=1
wa=0
wb=0
il=4.393

[RMS 115]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.046	0	0,046
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[ELEMENT 2]
na=MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA MASZCIE/SŁUPIE
wa=0
kn=0	0	0
id=547
nu=1.4
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie
wa=0
kn=0	0	0
id=548
nu=1.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1102-02	5-10	1102-02		1
mpn=1211
na=Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie/słupie1310(2 konsole/latarnię)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.52	0	1,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8064

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 220]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1104-04	5-10	1104-04		1
mpn=1211
na=Montaż latarni sygnalizacyjnej  3x300mm LED
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=3.19	0	3,19
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1858

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 220]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-03	5-10	1004-03		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi1310(3,5 m/latarnię)
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3.5	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4284

[RMS 110]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/słupie
wa=0
kn=0	0	0
id=550
nu=1.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1102-02	5-10	1102-02		1
mpn=1211
na=Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie1310(2 konsole/latarnię)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.52	0	1,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8064

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 220]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1104-03	5-10	1104-03		1
mpn=1211
na=Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=2.61	0	2,61
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9702

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 220]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=186
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-03	5-10	1004-03		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi1310(3,5 m/latarnię)
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3.5	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4284

[RMS 113]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=187
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-03	5-10	1004-03		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi1310(3,5 m/sygnalizator akustyczny)
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3.5	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4284

[RMS 113]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Montaż przycisku na maszcie/słupie
wa=0
kn=0	0	0
id=552
nu=1.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1104-03	5-10	1104-03		1
mpn=1211
na=Montaż przycisku pieszego na maszcie sygnalizacji świetlnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=2.61	0	2,61
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9702

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 220]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=210
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-03	5-10	1004-03		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów YDY 5x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi1310(1,0 m/przycisk)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1224

[RMS 110]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
wa=0
kn=0	0	0
id=686
nu=1.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=687
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1102-04	5-10	1102-04		1
mpn=1211
na=Montaż wspornika detektora
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5144

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 220]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=688
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1104-03	5-10	1104-03		1
mpn=1211
na=Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=2.61	0	2,61
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9702

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 220]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=689
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-03	5-10	1004-03		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi1310(5,5 m/detektor)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5.5	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6732

[RMS 110]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=554
nu=1.5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Wykonanie pętli długiej (12x1m) układanej w warstwie ścieralnej
wa=0
kn=0	0	0
id=556
nu=1.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=224
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0806-02	5-08	0806-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętości do 0,1 dm3.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.2805	0	0,2805
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0715

[POZYCJA]
id=225
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
mpn=_1211
na=Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. 6 cm dla ułożenia pętli indukcyjnej1310(29,5 m/pętlę)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=3.3925	0	3,3925
np=1
wa=0
wb=0
il=13.57

[RMS 129]
nz=3.3925	0	3,3925
np=1
wa=0
wb=0
il=13.57

[POZYCJA]
id=226
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wyciętym rowku1310(90,0 m/pętlę)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=90	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.0572	0	0,0572
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6654

[RMS 130]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=374.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0315-05	2-31	0315-05		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka (0,007 x 0,04) dla pętli indukcyjnej1310(29,5 m/pętlę)
uw=interpolacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=29.5	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=0.04649	0	0,4649*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4858

[RMS 207]
nz=0.00021	0	0,0021*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0248

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 208]
nz=0.1349	0	1,349*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))
np=0
wa=0
wb=0
il=15.9182

[RMS 132]
nz=0.01833	0	0,1833*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1629

[POZYCJA]
id=228
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0509-05	5-10	0509-05		1
mpn=_1211
na=Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2
uw=interpolacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.697	0	6,97*2,5/25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6625

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 211]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 220]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[POZYCJA]
id=229
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=_1211
na=Pomiar pętli indukcyjnej1310(2 pomiary/pętlę  - przed i po zalaniu)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[ELEMENT 3]
na=Wykonanie petli krótkiej (2x1m) układanej w warstwie ścieralnej
wa=0
kn=0	0	0
id=862
nu=1.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=801
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0806-02	5-08	0806-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętosci do 0,1 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.2805	0	0,2805
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0715

[POZYCJA]
id=802
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
mpn=_1211
na=Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm dla ułożenia pętli indukcyjnej1310(9,5 m/pętlę)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=1.0925	0	1,0925
np=1
wa=0
wb=0
il=4.37

[RMS 129]
nz=1.0925	0	1,0925
np=1
wa=0
wb=0
il=4.37

[POZYCJA]
id=803
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wycietym rowku1310(55,0 m/pętlę)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=55	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.0572	0	0,0572
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0177

[RMS 130]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=804
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0315-05	2-31	0315-05		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka (0,007 x 0,04) dla pętli indukcyjnej1310(9,5 m/pętlę)
uw=interpolacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9.5	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=0.04649	0	0,4649*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7666

[RMS 207]
nz=0.00021	0	0,0021*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 208]
nz=0.1349	0	1,349*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))
np=0
wa=0
wb=0
il=5.1262

[RMS 132]
nz=0.01833	0	0,1833*((0,007*0,04)/(0,14*0,02))
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6965

[POZYCJA]
id=805
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0509-05	5-10	0509-05		1
mpn=_1211
na=Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2
uw=interpolacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.697	0	6,97*2,5/25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6625

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 211]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 220]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[POZYCJA]
id=806
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=_1211
na=Pomiar pętli indukcyjnej1310(2 pomiary/pętlę  - przed i po zalaniu)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[ELEMENT 2]
na=WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=557
nu=1.6
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej
wa=0
kn=0	0	0
id=558
nu=1.6.1
wn=		

[POZYCJA]
id=313
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-07	5-01	0602-07		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=144.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=144.5	1	144,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.2664	0	0,2664
np=1
wa=0
wb=0
il=36.7625

[RMS 157]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=150.28

[RMS 220]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0575

[ELEMENT 3]
na=Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
wa=0
kn=0	0	0
id=559
nu=1.6.2
wn=		

[POZYCJA]
id=315
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-11	5-01	0602-11		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=174
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.2781	0	0,2781
np=1
wa=0
wb=0
il=46.212

[RMS 158]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=180.96

[RMS 220]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=6.09

[ELEMENT 3]
na=Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
wa=0
kn=0	0	0
id=560
nu=1.6.3
wn=		

[POZYCJA]
id=317
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-11	5-01	0602-11		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=348
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=348	1	348						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.2781	0	0,2781
np=1
wa=0
wb=0
il=92.4239

[RMS 159]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=361.92

[RMS 220]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=12.18

[ELEMENT 3]
na=Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
wa=0
kn=0	0	0
id=561
nu=1.6.4
wn=		

[POZYCJA]
id=321
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-11	5-01	0602-11		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=174
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.2781	0	0,2781
np=1
wa=0
wb=0
il=46.212

[RMS 161]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=180.96

[RMS 220]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=6.09

[ELEMENT 3]
na=Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
wa=0
kn=0	0	0
id=562
nu=1.6.5
wn=		

[POZYCJA]
id=323
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0602-11	5-01	0602-11		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=298
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=298	1	298						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=0.2781	0	0,2781
np=1
wa=0
wb=0
il=79.1446

[RMS 171]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=309.92

[RMS 220]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=10.43

[ELEMENT 2]
na=MONTAŻ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=563
nu=1.7
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=564
nu=1.7.1
wn=		

[POZYCJA]
id=328
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=565
nu=1.7.2
wn=		

[POZYCJA]
id=330
pd=						1
mpn=_1211
na=Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie
wa=0
kn=0	0	0
id=566
nu=1.7.3
wn=		

[POZYCJA]
id=332
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1106-01	5-10	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=3.4	0	3,4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.247

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 220]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[POZYCJA]
id=333
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0605-02	5-10	0605-02		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4328

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 173]
nz=4.2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=67.2

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0605-03	5-10	0605-03		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 55]
nz=1.64	0	1,64
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2648

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 173]
nz=8.4	0	8,4
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[ELEMENT 3]
na=Pomiary - Badanie uziemienia  ochronnego
wa=0
kn=0	0	0
id=567
nu=1.7.4
wn=		

[POZYCJA]
id=336
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 55]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=337
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=_1211
na=Badanie uziemienia ochronnego - pomiar następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 55]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[ELEMENT 3]
na=Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
wa=0
kn=0	0	0
id=568
nu=1.7.5
wn=		

[POZYCJA]
id=339
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-05	4-03	1205-05		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 55]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=340
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-06	4-03	1205-06		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 55]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[ELEMENT 2]
na=Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=341
nu=1.8
wn=		

[POZYCJA]
id=342
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1357-06	18 D13	1357-06		1
mpn=1211
na=Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 7 grup sygnalizacyjnych
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 55]
nz=64	0	320*0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[SUMA KONTROLNA]
214182fbd2df6848f423a924f91a976e