**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Akademia Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

NIP: 745 10 03 168

REGON: 510338744

zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z montażem 2 szt. drzwi zewnętrznych stalowych płaszczowych wraz z naświetlem górnym w budynku 52/I/IX/35 na terenie Akademii Policji w Szczytnie.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż/wymiana dwóch sztuk kompletnych drzwi zewnętrznych stalowych płaszczowych z ościeżnicami. Przed przystąpieniem do montażu należy zdemontować istniejące drzwi do budynku i w ich miejsce zamontować nowe. Drzwi zamontowane będą w budynku 52/I/IX/35 Akademii Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.

* 1. Dane dotyczące drzwi:
* drzwi zewnętrzne;
* rodzaj naświetla: GD;
* rodzaj ościeżnicy: narożna;
* szerokość: 1000 mm;
* wysokość: 2050 mm;
* szerokość światła przejścia S1: 890 mm;
* wysokość światła przejścia HJ: 2000 mm;
* wysokość naświetla górnego: 310 mm;
* szerokość całkowita otworu: 1000 mm;
* wysokość całkowita otworu: 2360 mm;
* skrzydło malowane proszkowo;
* grubość blachy skrzydła: 0.5
* kolor skrzydła: RAL 8014;
* kolor ościeżnicy: RAL 8014;
* kolor uszczelki: brąz – RAL 8014;
* kierunek otwierania: prawe;
* rodzaj zamka: typowy;
* typ okucia: szyld podłużny;
* rodzaj okucia: klamka – klamka;
* okucie zewnętrzne – skrzydło czynne: klamka czarna;
* okucie wewnętrzne – skrzydło czynne: klamka czarna;
* rodzaj zawiasów: standardowy;
* wkładka do zamka podstawowego 40/45 nikiel
* przeszklenie w skrzydle czynnym: 450x660\_BO
* bolec przeciwwyważeniowy na skrzydło: TAK- 1szt;
* uszczelka szczotkowa: TAK;
* szerokość zewnętrzna ościeżnicy S2: 1075 mm;
* wysokość zewnętrzna ościeżnicy H2: 2401 mm
* przenikliwość cieplna co najmniej 1,3 W/m2K
  1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu, zaleceniami producentów drzwi, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.
  2. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej części budynku, gdzie zamontowane zostaną drzwi.

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

3.1 Termin dostawy i montażu drzwi wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**
   1. Oferta musi zawierać:
2. Cenę brutto za dostawę i wymianę 2 sztuk drzwi.
3. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
   1. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/827943> to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
   2. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
   3. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
   4. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. **OSOBY DO KONTAKTU** 
   1. Osoby do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 :

Dominik Dzięgielewski – Dział Inwestycji i Remontów tel. 477 335 299

1. **KRYTERIA WYBORU I TRYB DOKONYWANIA OCENY OFERT**
   1. Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

**CENA** – **100%**

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
   1. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.