UMOWA - projekt

zawarta w dniu roku w Łodzi pomiędzy:

**Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi**, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000129181, NIP 947-18-87-289, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Janeckiego – Dyrektora Naczelnego zwaną w dalszej części umowy **„Zamawiającym”**

a

………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………., NIP:……………………, REGON:………………………,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy **„Wykonawcą”,**

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. o następującej treści:

§ **1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu klimatyzatorów typu Multi Split. Przedmiot umowy obejmuje również dostawę i montaż przez Wykonawcę klimatyzatorów w pomieszczeniach WSRM w lokalizacjach:
2. **Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141 w budynkach 5,7, budynek główny;**
3. **Łódź, ul. Warecka 2;**
4. **Łódź, ul. Śląska 12;**
5. **Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267;**
6. **Łódź, ul. Łąkowa 11A;**
7. **Łódź, ul. Pieniny 30;**
8. **Łódź, ul. Kusocińskiego 140A.**
9. Lokalizacja instalacji klimatyzacji wraz ze wskazaniem szczegółowych parametrów technicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi integralną jej część.
10. Zakres umowy obejmuje również:
    1. **Dostawę, montaż i uruchomienie kompletów klimatyzatorów typu Multi Split i Split o parametrach ogólnych, nie gorszych od:**
11. klasa energetyczna (chłodzenie) min. A+,
12. system klimatyzacji z funkcją cichej pracy,
13. poziom hałasu jed. zewnętrz max. 55dB,
14. poziom hałasu jed. wewnętrz. max. 35 dB,
15. jednostki wewnętrzne typu ściennego sterowane pilotem bezprzewodowym z wyświetlaczem,
16. instalacja freonowa wykonana z rur miedzianych wg PN-EN 12735-1:2003 łączona lutem twardym,
17. napełnienie czynnikiem chłodniczym R32,
18. jednostki wewnętrzne wyposażone w pompki skroplin,
19. sprężarka skraplająca typu inwerter z płynną regulacją mocy chłodniczej,
20. montaż instalacji odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych w instalację nad sufitami podwieszanym (pomieszczenia bez sufitów podwieszanych natynkowo w korytkach instalacyjnych) i z wyprowadzeniem do kanalizacji lub na dach w korytkach maskujących,
21. w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody freonowe oraz zasilająco-sterujące należy prowadzić w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych, natynkowo w korytkach instalacyjnych,
22. wszystkie elementy instalacji klimatyzacji muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, z nowym osprzętem produkcji seryjnej, nie modelowe, nie prototypy, nowoczesne o sprawdzonej technologii, która zapewnia bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo,
23. urządzenia muszą posiadać certyfikaty, aprobaty i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami i spełniające Normy Polskie lub Europejskie,
24. urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej jakości, sprawne, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane z zachowaniem Norm Polskich lub przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy,
25. montaż nowych agregatów – jednostek zewnętrznych na dachu, posadowione na stopach big-foot celem zmniejszenia nacisku miejscowego na konstrukcję dachu,
26. w przypadku braku możliwości posadowienia jednostek zewnętrznych na dachu, należy je zamontować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
27. sprawdzenia poprawności działania i wydajności zamontowanych urządzeń (przeprowadzenie prób szczelności instalacji freonowych),
28. rozbudowę instalacji elektrycznej w zakresie wymaganym przez system klimatyzacji.
    1. **Dokumentacja powykonawcza:**

**Zamawiający wymaga od Wykonawcy, po wykonaniu przedmiotu umowy, przedłożenia poniżej opisanej dokumentacji:**

1. wykaz zamontowanych urządzeń z wyszczególnieniem lokalizacji i nr pomieszczeń, modelu i numerów seryjnych,
2. założenie kart urządzeń,
3. instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń w języku polskim,
4. wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej (schemat przeprowadzenia instalacji zasilania),
5. protokoły wykonania usługi (oddzielnie dla każdej lokalizacji),
6. deklaracje zgodności, certyfikaty oraz atesty wszystkich materiałów zainstalowanych oraz urządzeń,
7. schemat przeprowadzenia instalacji freonowej, skroplin, zasilania i sterowania (chodzi o rzuty pomieszczeń (zgodnie z dokumentacją powykonawczą) z oznaczonymi jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz przebiegiem poszczególnych instalacji),
8. protokoły pomiarów elektrycznych,
9. protokoły z przeprowadzonych prób szczelności,
10. szkolenie z zakresu obsługi.
11. dokumentacje powykonawczą - zawierającą dokumenty pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, tj.: protokoły, atesty, certyfikaty i deklaracje, świadectwa, instrukcje obsługi i konserwacji, itp. należy przekazać Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z umową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowanej, w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa budowlanego i wydane na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego, warunki techniczne i instrukcje montażu producenta i inne wynikające ze specyfikacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca użyje do wykonania montażu narzędzi własnych.

§ **2 Termin realizacji**

1. Termin zakończenia prac: …………..……… tygodni od dnia zawarcia umowy
2. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Strony ustalą na piśmie szczegółowy harmonogram wykonywania działań w ramach realizacji umowy..
3. Zmiany harmonogramu są możliwe w drodze odrębnego porozumienia, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem montażu.

§ **3 Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy tj.: Formularz ofertowy z dnia ……………………………………………… .

§ **4 Zapłata wynagrodzenia**

1. Zapłata za realizację przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie dwóch poprawnie wystawionych faktur: częściowej i końcowej.
2. Podstawą do wystawienia częściowej faktury, o której mowa w ustępie poprzedzającym będą sporządzone bezusterkowe protokoły odbioru dla trzech dowolnych lokalizacji określonych w § 1 niniejszej umowy.
3. Ostateczne rozliczenie umowy oraz zapłata faktury końcowej nastąpi po sporządzeniu czterech bezusterkowych protokołów odbioru, które zostaną potwierdzone przez Wykonawcę i Zamawiającego. Przed podpisaniem protokołu końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §1 ust.3.2 niniejszej umowy.
4. Faktury zostaną wystawiona w terminie **21** dni od daty podpisania protokołu odbioru za daną lokalizację oraz protokołu końcowego odbioru realizacji niniejszej umowy.
5. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizującym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zlecającego.
8. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zlecającego pod rygorem nieważności.

§ **5 Prawa i obowiązki Zamawiającego**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
   1. przekazanie Wykonawcy obiektu prac, z jednoczesnym udostępnieniem nieodpłatnie punktu poboru energii elektrycznej i punktu poboru wody;
   2. przeprowadzenie odbioru końcowego dostawy i montażu przedmiotu umowy;
   3. zapłata za należycie wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych w §4;
2. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmówić przyjęcia fragmentu lub całości prac wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ **6 Obowiązki Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
   1. przejęcie od Zamawiającego obiektu w którym trwać będą prac montażowe;
   2. terminowego wykonania prac określonych w §1 ust. 2 umowy
   3. utrzymanie obiektu prac w należytym stanie;
   4. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;
   5. zapewnienie ochrony środowiska na terenie montażu oraz w bezpośrednim otoczeniu;
   6. dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majątku (bądź jego części) Zamawiającego lub innych osób;
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji w ramach wykonywania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, posiadają:
   1. Odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;
   2. aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań;
   3. są przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych;
   4. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;
   5. posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
   6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania Umowy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, której kserokopię przedłoży przed podpisaniem umowy.
3. Wykonawca zapewni Zlecającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia montażu.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczone klimatyzatory będą fabrycznie nowe i wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Nie dopuszcza się montażu sprzętu powystawowego.

§ **7 Odbiór przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zgłasza Zlecającemu gotowość do odbioru montażu klimatyzatorów co najmniej 4 dni przed zakończeniem prac.
2. Odbiór montażu dokonany zostanie z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego .
3. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru za dana lokalizację i protokół końcowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie.
4. Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i usterki usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 5 (pięć) dni od otrzymania informacji.
5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury częściowej lub końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek odnotowuje się w protokole.
6. Wykonawca winien usunąć wady w wyznaczonym terminie. Koszty usunięcia wad w całości obciążają Wykonawcę.
7. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane miejsca do montażu.

§ **8 Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zlecającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy – ……….. miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń.
2. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je na własny koszt i ryzyko w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni.
3. W przypadku nieprzystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do usunięcia wad lub usterek, bądź nieusunięcia wad lub usterek w określonym wyżej terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ **9 Przeglądy**

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni we własnym zakresie bezpłatny przegląd serwisowy i konserwację zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta, jednak nie rzadziej niż **2 razy w roku** (co 6 m-cy) – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Chyba, że z warunków gwarancji, DTR wynika konieczność większej częstotliwości wykonania przeglądów konserwacji.
2. Minimalny zakres czynności związanych z konserwacją w okresie gwarancji to w szczególności:
3. czyszczenie filtrów,
4. czyszczenie skraplacza,
5. czyszczenie i dezynfekcja parownika,
6. czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania,
7. sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urządzeń,
8. kontrola szczelności połączeń układów,
9. kontrola szczelności układu odprowadzania skroplin,
10. kontrola przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych,
11. regulacja parametrów chłodniczych,
12. kontrola stanu napełnienia czynnikiem chłodniczymi ewentualne dopełnienie instalacji chłodniczych freonem,
13. regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych.
14. Wykonanie przeglądu potwierdza się protokołem zawierającym w szczególności:
15. informację o lokalizacji urządzenia (adres, nr pokoju, określenie pomieszczenia),
16. dane identyfikacyjne urządzenia,
17. informację o stanie technicznym urządzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy są sprawne,
18. dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia,
19. informację o proponowanym zakresie naprawy instalacji bądź urządzenia lub ich elementu oraz kolejności wykonania prac,
20. informację o zakresie wykonanych czynności.
21. Bezpłatne usuwanie awarii i napraw w terminie obowiązywania gwarancji.

§ **10 Kary umowne i odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:
2. 5 % wartości brutto umowy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. 5 % wartości brutto umowy za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad i usterek w ramach obowiązującej gwarancji i rękojmi na zamontowane klimatyzatory, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4. 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.
6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3.
7. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
8. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt 3),   
   w szczególności w przypadku, gdy:
9. Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki wynikające z niniejszej umowy w szczególności dotyczące gwarancji, rękojmi , dokonywania przeglądów lub Wykonawca przerwał wykonywanie umowy i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego.
10. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nie zgodnie z umową lub złożoną ofertą.
11. Dostarczony i zamontowany przedmiot umowy ma wady istotne (uniemożliwiające właściwe lub zamierzone przez Zamawiającego funkcjonowanie przedmiotu umowy) lub nie dające się usunąć.
12. Odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, należy dokonać w terminie 30 dni od momentu zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 3.
13. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
14. Wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30% maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ **11 Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany umowy lub jej części wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego .
3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

**Zamawiający Wykonawca:**

Załącznik Nr 1

do Umowy z dnia ……………………..

* + 1. **WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. SIENKIEWICZA 137/141**
  1. Budynek DOKUMENTACJI MED. Nr 5 - parterowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pom. z projektu/rzutu** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| AT 2 | POM. BIUR | 12,51 | TAK | 2,5 kW |
| AT 3 i AT 4 | POM. BIUR | 32,5 | TAK | 3,5 kW |
| AT 5 | POM. BIUR | 17 | TAK | 2,5 kW |
| AT 6 | POM. BIUR | 16,73 | TAK | 2,5 kW |
| AT 7 | POM. BIUR | 16,43 | TAK | 2,5 kW |
| AT 15 | POM. BIUR | 20,56 | TAK | 2,5 kW |
| AT 16 | POM. BIUR | 21,95 | TAK | 2,5 kW |
| AT 17 | POM. BIUR | 21,92 | TAK | 2,5 kW |
| AT 18 | POM. BIUR | 22,09 | TAK | 2,5 kW |
| AT 19 | POM. BIUR | 15,81 | TAK | 2,5 kW |
| AT 20 | POM. SOCJALNE | 16,21 | TAK | 2,5 kW |

* 1. Budynek Działu AT i IT Nr 7 - parterowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pom. z projektu/rzutu** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| AT 27 | POM. BIUR 1 szt. | 20,86 | TAK | 2,5 kW |
|  | POM. BIUR 1 szt. (pom przedziel. na dwa) |  |  | 2,5 kW |
| AT 31 | POM. SOCJALNE | 13,51 | TAK | 2,5 kW |
| AT 36 | POM. BIUR | 11 | TAK | 2,5 kW |
| AT 37 | POM. BIUR | 24 | TAK | 2,5 kW |
| AT 38 | POM. BIUR | 16,07 | TAK | 2,5 kW |

* 1. Budynek Główny - parter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRAK RZUTÓW POM.** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| 1. | KORYTARZ |  | TAK | 3,5 kW |

* 1. Budynek Główny – piętro I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRAK RZUTÓW POM.** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| 1. | KORYTARZ |  | TAK | 3,5 kW |
| 2. | KORYTARZ |  | TAK | 3,5 kW |

1. **WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. WARECKA 2**

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRAK RZUTÓW POM.** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| 1. | POM. BIUR | 16,5 | TAK | 2,5 kW |
| 2. | POM. BIUR | 17,16 | TAK | 2,5 kW |
| 3. | POM. BIUR | 28,5 | TAK | 3,5 kW |
| 4. | POM. BIUR | 15,2 | TAK | 2,5 kW |
| 5. | POM. BIUR | 16 | TAK | 2,5 kW |
| 6. | POM. BIUR | 19,2 | TAK | 2,5 kW |
| 7. | POM. BIUR | 27,9 | TAK | 3,5 kW |
| 8. | POM. BIUR | 28 | TAK | 3,5 kW |

**3.3. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Śląska 12**

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRAK RZUTÓW POM.** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 5 kW |
| 2. | DYŻURKA ZRM | 18 |
| 3. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 5 kW |
| 4. | DYŻURKA ZRM | 18 |

**3.4. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Przybyszewskiego 255/267**

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRAK RZUTÓW POM.** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 5 kW |
| 2. | DYŻURKA ZRM | 20 |
| 3. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 7,5 kW |
| 4. | DYŻURKA ZRM | 20 |
| 5. | DYŻURKA ZRM | 18 |

**3.5. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Łąkowa 11A**

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRAK RZUTÓW POM.** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 19 | TAK | 2,5 kW |
| 2. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 2,5 kW |
| 3. | DYŻURKA ZRM | 20 | TAK | 2,5 kW |
| 4. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 2,5 kW |

**3.6. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Pieniny 30**

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRAK RZUTÓW POM.** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 2,5 kW |

**3.7. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Kusocińskiego 140A**

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BRAK RZUTÓW POM.** | **NAZWA** | **POW. [m²]** | **KLIMATYZATOR** | **Minimalna wydajność** |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 28 | TAK | 3,5 kW |