[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Mazowiecka 12/4 - Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie etażowe z kotlem gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
afn=ul. M. Grażyńskiego 5   40-126 Katowice
nb=instalacja c.o. etażowa gazowa
ab=Mazowiecka 12/4, Katowice
ni=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ai=UL. GRAŻYŃSKIEGO 5, 40-126 KATOWICE
nw=<<nazwa wykonawcy robót>>
aw=<<adres wykonawcy robót>>
nk=Michał Bień	
dt=05.05.2023r.	0
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
pcn=1 kw. 23 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=adapter (dolny) przyłączeniowy do zasilania instalacji	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=adapter górny przyłaczeniowy do kotła od rury spalinowej 60x100 lub 80/125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 241]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=cegła budowlana pełna''	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.008

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0006

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.005

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=dwuzłączka prosta o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne'	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Filtr magnetyczny (separator zanieczyszczeń) do wody 20 mm'	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=głowice termostatyczne	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.600mm	0
id=6011136	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń C 22 600x1000	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń C11 60X600	0
id=6011099	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń C33 600x1200	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń C33 900x700	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	0
id=2380400	2
jm=kg	033
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2382899

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0328

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=24

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensat) Q=24 kW	0
id=6340599	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=kolana spalinowe 90 st. 60x100 lub 80x125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Kolano 90st. CPVC do poł.klej.fi 20mm	0
id=5647003	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.24

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 22mm	0
id=6401111	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 20 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 15 mm	0
id=6401201	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.306

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.864

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.804

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=kształtki PCV o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.89

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.24

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 20 mm'	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm	0
id=5720001	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne przelotowe o śr. 15 mm	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Kwas solny techniczny 33-29%	0
id=1411300	1
jm=kg	033
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.188

[RMS ZEST 209]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=masa fugowa	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.275
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=masa klejąca(sucha mieszanka)	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.375
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 244]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 321]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm	0
id=5732902	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.4

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.004

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.04

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.025

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm	0
id=2530005	2
jm=m2	050
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.565

[RMS ZEST 318]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951209	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=85.7834

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=80.8597

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 245]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 317]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rozeta ścienna RS 125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=rura prosta RT PSI     L= 1000 mm 80/125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=rura prosta RT PSI     L= 250 mm 80/125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.744

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm'	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.128

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.64

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm'	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.536

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=rury miedziane śr.15 mm	0
id=5300060	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.908

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.836

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.2

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.2

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=samochód'	0
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 234]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=2.1216

[RMS ZEST 235]
ty=S
na=Składowanie gruzu na wysypisku	0
id=0000001	1
jm=m3	060
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=2.72

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=sterownik do kotła z możliwością tygodniowego programowania, min. 4 temperatury w ciągu doby - bezprzewodowy.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.2786

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.0036

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.0074

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=środek transportowy''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=środek transportowy'''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.1087

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=środek transportowy'''''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.006

[RMS ZEST 233]
ty=S
na=środek transportowy'''''''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.0024

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.24

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	0
id=5733999	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=trójnik rewizyjny z odskraplaczem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Trójnik z polipropylenu PP-R fi 50mm	0
id=5645505	1
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 10-15mm	0
id=6601002	2
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.454

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=uchwyty do grzejników	0
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6081099

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 15 mm	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.954

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 50 mm	0
id=5651302	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 20 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.86

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.86

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.168

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.864

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0044

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0004

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=wapno suchogaszone''	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0028

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=wkład kominowy dwuosiowy'	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.02

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=woda z rurociągu''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.002

[RMS ZEST 322]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 242]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=wyłącznik przeciwporażeniowy	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=zawory kulowe proste mosiężne o śr. nominalnej 10-15 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=zawory kulowe wodne proste o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=zawory powrotne do grzejników z możliwością spustu i napełniania grzejnika o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=złączki mosiężne przejściowe	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=złączki mosiężne śr.15 mm	0
id=5315906	2
jm=m	040
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne o śr.zew. 22 mm'	0
id=6460799	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=złączki z PCW śr. 50 mm	0
id=5643705	1
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1686740811
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Montaż ogrzewania etażowego gazowego
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o. z kotlem gazowym i wkładem kominowym
wa=0
kn=0	0	0
id=11
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211
na=Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 80 dm3 - KUCHNIA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=164
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-02	4-02	0311-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[POZYCJA]
id=168
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach -  (od gazomierza do kotła gaz.)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3,4						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.448

[RMS 286]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.536

[RMS 5]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.244

[RMS 216]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.904

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0177

[POZYCJA]
id=169
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-04	2-15	0405-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach  - (do kuchenki gazowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2,4						

[RMS 1]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5816

[RMS 283]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.496

[RMS 46]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.848

[RMS 217]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.776

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0308-01	4-02	0308-01		1
mpn=_1211_
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm w instalacjach - do kuchenki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0315-01	4	0315-01		1
mpn=1211
na=ŁAZIENKA - Montaż [prawa strona pomieszczenia] kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o sprawnośći min. 107 %, klasy energetycznej "A", o mocy cieplnej Q=20-24 kW z palnikiem modulowanym wraz z montażem dwuściennego kwasoodpornego czopucha fi 125/80 lub 100/60 - w zależności od zaleceń producenta kotła gazowego kondensacyjnego.1310elementy czopucha:1310adapter pionowy1310rura dwuścienna 1310trójnik rewizyjny z odskraplaczem 1310rozeta maskująca
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 25]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=131
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Filtr wodny magnetyczny do wody z zaworem kulowym (separator zanieczyszczeń) o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sterownika kotła do pomiaru temperatury podłączenie do kotła, regulator z możliwością zaprogramowania tygodniowego , min. 4 temperatury na dobę, bezprzewodowy - montaż w p.pokoju
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 33]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=17
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0304-04	INSTAL	0304-04		1
mpn=1211
na=Podejście do kotła c.o. o śr.zew. 22 mm c.o. + c.w.u.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 2]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=6.76

[RMS 34]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-06	4-01	0310-06		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 322]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=177
pd=		kalk własna		kalk własna		0
na=Montaż wkładu kominowego dwuosiowego dla kotła gazowego kondensacyjnego (rury współosiowe pionowe + przepust dachowy + parasol z kołnierzem + obejma + odskraplacz z wyczystką) - długość 4,5 mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.035
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.035	1	(0.24*0.12)*1,2						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0483

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	0,8+1,2						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[POZYCJA]
id=157
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w bruzdach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.572

[RMS 266]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 267]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 268]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[POZYCJA]
id=158
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.572

[RMS 269]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 270]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 271]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[POZYCJA]
id=159
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6212

[RMS 272]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 273]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0328

[RMS 274]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 275]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 276]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[POZYCJA]
id=160
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0324-02	4-01	0324-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 277]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 278]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 279]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 280]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 281]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=176
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0821-01	4-01	0821-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 332]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.565

[RMS 333]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 330]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.375

[RMS 331]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.275

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0109-01	2-15	0109-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą zgrzewania, na ścianach w budynkach mieszkalnych - odprowadzenie skroplin
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 2]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5418

[RMS 43]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.908

[RMS 44]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0029

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 20 mm o połączeniach wciskowych13101310odprowadzenie skroplin z kotła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 40]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-01	4-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Montaż trójnika z PCW o śr. 50x20x50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - do odprowadzenia skroplin
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 255]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 258]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 259]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=11.52

[RMS 285]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 5]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 216]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0832

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-04	2-15	0405-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=20.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.8	1	20,8						

[RMS 1]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7072

[RMS 283]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=21.632

[RMS 46]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=16.016

[RMS 217]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=15.392

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0957

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=28.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.6	1	28,6						

[RMS 2]
nz=0.626	0	0.626
np=1
wa=0
wb=0
il=17.9036

[RMS 8]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=29.744

[RMS 9]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=20.306

[RMS 48]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=25.454

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1087

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-02	4	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm  - 430 W (500x1200)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310KUCHNIA - C22 600 x 10001310Wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min.864 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310POKÓJ Nr 1 - C22 600 x7001310Wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min.2 x 605 W = 1210 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310POKÓJ Nr 2 - C33 600-1200 1310Wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 1420 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.51

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310POKÓJ Nr 3 - C33 900-700 1310Wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 1139 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.51

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310PRZEDPOKÓJ - C11 600 x6001310Wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min.313 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=31
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=_1211
na=Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 61]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=132
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory powrotnie do grzejników o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=1.602

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwuzłączka o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.213

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=36
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-09	0-35	0215-09		1
mpn=_1211
na=Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 69]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 70]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 71]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.592

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-01	4	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=6	0	ilość urządzeń	1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172
oon=ilość prób

[RMS 2]
nz=0.319	0	0.319
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 74]
nz=0.333333	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=0.033333	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 76]
nz=0.033333	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 77]
nz=0.1	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 18]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 19]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-02	4	0436-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie kotła przez serwis autoryzowany danego typu kotła bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 2]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=6
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 2]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0105-05	2-15	0105-05		1
mpn=_1211
na=Rury przelotowe na instalacji c.o. wraz z wypełnieniem wg norm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 2]
nz=0.568	0	0.568
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0224

[RMS 78]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.836

[RMS 79]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.188

[RMS 80]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.954

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0192	0	0.0192
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0346

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. z przewodami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 2]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 82]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 83]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 84]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 87]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja elektryczna do kotła gazowego
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=1.2
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=55
pd=		1,5		1,5		1
mpn=1:2:093,101211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.08		1.08
wm=1		1
ws=1.08		1.08

[RMS 2]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2751

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 2]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1313

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	4-03 1003-01	4-03	1003-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - biegunowy 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdYp-450/750V 3x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 101]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3992

[RMS 102]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1786

[RMS 103]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[ELEMENT 2]
na=Demontaż pieców kaflowych
wa=0
kn=0	0	0
id=145
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1011-01	4-01	1011-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.22	1	0.74*3						

[RMS 1]
nz=10.36	0	10.36
np=1
wa=0
wb=0
il=22.9992

[POZYCJA]
id=147
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	0.8*0.9*3						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	0.8*0.9*2						

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2347

[RMS 232]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.608

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 233]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=152
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ścian kominowych po demontażu pieców kaflowych ( w tym po odłączeniu pieca typu "koza" w kuchni)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 236]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 237]
nz=0.00199	0	0.00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 238]
nz=0.00111	0	0.00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 239]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 240]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 241]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 242]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=153
pd=						0
na=Opinia kominiarska powykonawcza
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=149
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.72	1	0.74*3+0.5						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3392

[RMS 234]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2.72	1	0.74*3+0.5						

[RMS 234]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7616

[POZYCJA]
id=151
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.72	1	0.74*3+0.5						

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[SUMA KONTROLNA]
8dce3d4b796cf6195a28ad8ebeecd92e