**ROZDZIAŁ B**

**wzory dokumentów**

**składających się na ofertę**

**Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany – Dargomyśl**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5 – wyceniony przedmiar robót

Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Województwo Zachodniopomorskie**  **Zachodniopomorski Zarząd Dróg**  **Wojewódzkich w Koszalinie** |

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany – Dargomyśl**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………..…...……………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………..…………………………………

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………………………………………………………………..…………………………………

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

NIP ....................................................................... REGON…………….………………………………..

Nr telefonu..............................................................e-mail....................................................................

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*\*Niepotrzebne skreślić*

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

[https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*)

inna baza danych ………………………………………………………………….………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych)\*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .................................. PLN.
4. OŚWIADCZAM, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam minimalnej wymaganej gwarancji na okres 36 miesięcy.
5. DEKLARUJĘ wydłużenie okresu gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesięcy) o dodatkowy okres:

6 miesięcy

12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesięcy*\**

*\*zaznaczyć odpowiednio*

*Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji lub zaznaczy więcej niż jedno pole, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.*

1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że do realizacji zamówienia zatrudniam na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane Dziale III pkt 5 SWZ.
3. OŚWIADCZAM, że dysponuję n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień jn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcja**  **Imię i nazwisko**  **Data wydania uprawnień** | **Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień, dla oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”** | **Opis zadań**  **(nazwa zadania, rodzaj nadzorowanych robót, wartość robót brutto)** | **Wykonawca robót**  **i**  **Zamawiający** | **Okres pełnienia**  **funkcji kierownika budowy/robót na wskazanym zadaniu**  **od dzień/ m-c/rok**  **– do dzień/ m-c/rok**  **Pełniona funkcja** |
| **Kierownik budowy**  …………………..  Imię i nazwisko  Data wydania uprawnień:  ………….………………… | pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie dróg publicznych o wartości robót każdej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres  30 dni kalendarzowych | **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...………… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...……… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...………… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...………. | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |

*\*Należy wpisać/zaznaczyć odpowiednio*

*W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i nie przyzna punktów w tym kryterium. Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje  niezbędne do oceny doświadczenia kierownika budowy.*

*W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą liczone do okresu doświadczenia.*

1. AKCEPTUJĘ treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy.
2. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAM, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję będzie polegać na zdolnościach technicznych   
   lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podmiotu**  **udostępniającego zasoby** | **Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)***

1. DEKLARUJĘ wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. OŚWIADCZAM, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach załączonych jako odrębne pliki, oznaczone jako niejawne:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

**Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.**

1. OŚWIADCZAM, że podmiot, który reprezentuję to:

mikroprzedsiębiorstwo\*

małe przedsiębiorstwo\*

średnieprzedsiębiorstwo\*

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

*\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców*

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z* *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa/firma

…………………………......................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany – Dargomyśl**

**Oświadczam, że:**

**w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia   
z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 3** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU**

**WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………….....................................................................................................................

nazwa/firma

………………………….....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany – Dargomyśl**

**oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Dziale VII pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 4** |

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów**

**oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu**

**oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

pełna nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby

…………………………......................................................................................................................

dokładny adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby

NIP ................................................................... REGON……………………….……….……………..

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*\*Niepotrzebne skreślić*

🞏 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

🞏 [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*)

🞏 inna baza danych ……………...………………………………………………………………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych) \*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

**na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. 2024.1320) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy:**

………………………………………………………………………………….……………………………...

(nazwa Wykonawcy)

**zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:**

**Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany – Dargomyśl**

**Ponadto oświadczam, że**:

1. udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………..………………………………………………...

*(należy dokładnie wskazać, co jest przedmiotem udostępnienia (np. dostęp do środków finansowych; oddanie narzędzi do korzystania; doświadczenie w wykonaniu usług/robót budowlanych; dysponowanie osobami)*

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………..…………………………………

(*należy wskazać w jaki sposób zasoby będą udostępnione i wykorzystane przy realizacji zamówienia oraz wskazać rodzaj stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby (np. umowa o współpracy w przypadku udostępniania osób, podwykonawstwo w przypadku udostępniania doświadczenia, pożyczka w przypadku udostępniania dostępu do środków finansowych, oddanie narzędzi do korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej)*

1. okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

……………………………………………………………………………..…………………………………

1. zrealizuję następujący zakres robót budowlanych/usług (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą):

…………………………………………………………………………………………………………….…..

(*należy wskazać jakie roboty budowlane/usługi zrealizuje podmiot udostępniający zasoby oraz w jakim zakresie*)

1. w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2. podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 5 WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT** |

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………....................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

**Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany – Dargomyśl**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST** | **Opis robót** | **Jednostka** | | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** |
| **J.m.** | **Ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych od km 12+840 do km 15+060 | km | 2,22 |  |  |
|  | **D-01.02.01** | **USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW** |  |  |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 20 |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 20 |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 1 |  |  |
| 5 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 4 |  |  |
| 6 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 13 |  |  |
| 7 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 4 |  |  |
| 8 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56- 65 cm wraz z wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 13 |  |  |
| 9 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 4 |  |  |
| 10 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm śr. wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 6 |  |  |
| 11 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 3 |  |  |
| 12 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 76-85cm śr. wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 9 |  |  |
| 13 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 76-85 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 8 |  |  |
| 14 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 96-110 cm śr. wywozem dłużycy na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 1 |  |  |
| 15 |  | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 96-110 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 1 |  |  |
| 16 |  | Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem i zrębkowaniem *2220\*3\*2/10000=1,332 ha* | ha | 1,332 |  |  |
| 17 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z odwozem. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę robót *12+840 do km 15+060 dł. 2220 m\*2\*1,5m= 6660 m2* | m2 | 6 660 |  |  |
|  | **D-01.02.04** | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG** |  |  |  |  |
| 18 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm z transportem kruszywa w obrębie prowadzonych robót *130\*2,5=325 m2* | m2 | 325 |  |  |
| 19 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm z transportem kruszywa w obrębie prowadzonych robót *20\*10=200 m2* | m2 | 200 |  |  |
| 20 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją *130mb\*2,5=325 m2* | m2 | 325 |  |  |
| 21 |  | Rozebranie krawężnika betonowego 100\*30\*12 cm na ławie betonowej z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót *90m+6m+109+269m=474 m* | m | 474 |  |  |
| 22 |  | Rozebranie obrzeży betonowych wysokości 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m | 50 |  |  |
| 23 |  | Rozebranie obrzeży betonowych wysokości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m | 32 |  |  |
| 24 |  | Rozebranie ścieków betonowych typ trójkątny wraz z ławą betonową z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m | 20 |  |  |
| 25 |  | Rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Kostka betonowa do ponownego wbudowania *(8+5,5)/2\*6= 40,5 m2* | m2 | 40,5 |  |  |
| 26 |  | Rozebranie nawierzchni wjazdu z brukowca kamiennego grubości 20 cm. Materiał brukowiec kamienny do ponownego wykorzystania *6m\*3,5=21 m2* | m2 | 21 |  |  |
| 27 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych o wymiarach 40\*20 cm gr. 8 cm. Materiał Zamawiającego do wbudowania na miejscu *6\*2,5=15 m2* | m2 | 15 |  |  |
| 28 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 20 cm. Materiał odwieźć na plac składowy RDW w Chojnie ul. Polna 2 *92m\*1,0+224m\*1,0=318m2* | m2 | 318 |  |  |
| 29 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm. Materiał odwieźć na plac składowy RDW w Chojnie ul. Polna 2 | m2 | 35 |  |  |
| 30 |  | Rozebranie ścianki oporowej siatki z gabionów wypełnionej materiałem kamiennym brukowcem wysokość ścianki 1,0 metra szerokość 0,5 m. Materiał odwieźć na plac składowy RDW w Chojnie ul. Polna 2 | m | 5 |  |  |
| 31 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wjazdy do z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót lasu *(15+6)/2\*10\*2=210m2* | m2 | 210 |  |  |
| 32 |  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 15 cm z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 150 |  |  |
| 33 |  | Rozebranie słupków stalowych do znaków drogowych. Materiał odwieźć na plac składowy RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 22 |  |  |
| 34 |  | Zdjęcie znaków wraz z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 18 |  |  |
| 35 |  | Zdjęcie znaków E-2a wraz z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 1 |  |  |
| 36 |  | Zdjęcie znaków E-4wraz z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 1 |  |  |
| 37 |  | Ręczne odkopanie i demontaż słupków U-1a. Materiał odwieźć na plac składowy RDW w Chojnie ul. Polna 2. Materiał Zamawiającego do ponownego wbudowania *2200/100/\*2\*2=88 szt.* | szt. | 88 |  |  |
| 38 |  | Rozebranie poręczy stalowych sprężystych wraz odwozem na plac składowy RDW w Chojnie ul. Polna 2. | mb | 28 |  |  |
| 39 |  | Rozebranie poręczy stalowych U-12a .Materiał odwieźć na plac składowy RDW w Chojnie ul. Polna 2 | mb | 12 |  |  |
| 40 |  | Ręczne rozebranie ścieków skarpowych typ trapezowy na ławie betonowej. Ściek betonowy do ponownego wbudowania | m | 30 |  |  |
|  | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** |  |  |  |  |
| 41 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę *188m\*3,5\*1,0=658 m3* | m3 | 658 |  |  |
| 42 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu, grunt. Kat. I-II *344mb\*3\*1,0=1032 m3* | m3 | 1032 |  |  |
|  | **D-03.01.03a** | **PRZEPUSTY (przepust istniejący betonowy średnicy 150 cm dł. 10 m - wciągamy w niego rurę stalową o średnicy 140 cm długości 18 mb)** |  |  |  |  |
| 43 |  | Wykonanie ławy z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 50 cm w otulinie z geowłókniny o wytrzymałości 120 kN wraz z robotami ziemnymi *8\*2,0=16 m2* | m2 | 16 |  |  |
| 44 |  | Wykonanie przepustu o średnicy 140 cm z rur stalowych karbowanych gr. blachy 2 mm w powłoce polimerowej | m | 18 |  |  |
| 45 |  | Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy rurami betonowymi a rura stalową beton C15/20 *2\*3,14\*0,70\*0,10=0,44 m3* | m3 | 0,44 |  |  |
| 46 |  | Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wyloty przepustu brukowcem kamienny wysokość 20 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm z zamuleniem spoin zaprawa cementowa. Materiał brukowiec kamienny Zamawiającego do odebrania z palcu RDW w Chojnie ul. Polna 2 *3\*3\*2\*2=36 m2* | m2 | 36 |  |  |
| 47 |  | Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu, grunt. Kat. I-II *8mb\*6\*3,0=144 m3* | m3 | 144 |  |  |
| 48 |  | Wykonanie odmulenia rowu melioracyjnego z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. Głębokość zamulenia 40 cm szerokość dna rowu 50 cm *30mb\*2=60 m* | m | 60 |  |  |
| 49 |  | Wykonanie umocnienia podwójną kiszką faszynowa skarp i dna rowu melioracyjnego obustronnie wlotu i wylotu przepustu *30\*2=60 m* | m | 60 |  |  |
| 50 |  | Wykonane na wjazdach przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z rury spiralnie karbowanej 400 mm SN10 na ławie z kruszywa 0/31/5 grubości 30 cm *10\*2=20 mb* | m | 20 |  |  |
| 51 |  | Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wyloty przepustu brukowcem kamienny wysokość 20 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm z zamuleniem spoin zaprawa cementowa. Materiał brukowiec kamienny zamawiającego do odebrania z palcu RDW w Chojnie ul. Polna 2 *2\*2\*6=24 m2* | m2 | 24 |  |  |
| 52 |  | Wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem gruntu kat. I-II *8\*4\*2,5=80 m3* | m3 | 80 |  |  |
| 53 |  | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III *20mb\*4,5\*2= 180 m2* | m2 | 180 |  |  |
|  | **D-03.02.01** | **KANALIZACJA DESZCZOWA** |  |  |  |  |
| 54 |  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu gł. 1,5 metra wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 2 |  |  |
| 55 |  | Kolektor kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200 mm SN8, głębokości 1,5 m uszczelnianych zaprawą cementową wraz z robotami ziemnymi 5 m *12\*2=24 m* | m | 24 |  |  |
| 56 |  | Obudowy kamiennych wylotów kolektorów o średnicy 200 mm na podbudowie betonowej gr. 15 cm *2\*3,5\*2=14 m2* | m2 | 30 |  |  |
| 57 |  | Obudowy kamiennych wlotów kolektorów do wpustów ulicznych na podbudowie betonowej gr. 15 cm *2 kpl\*1,5\*1,5=4,5m2* | m2 | 4,5 |  |  |
|  | **D-03.02.01a** | **REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH** |  |  |  |  |
| 58 |  | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 2 |  |  |
| 59 |  | Regulacja włazów kanalizacji rewizyjnych | szt. | 2 |  |  |
| 60 |  | Regulacja studni telekomunikacyjnych | szt. | 2 |  |  |
| 61 |  | Regulacja włazów wpustu ulicznego | szt. | 1 |  |  |
|  |  | **PODBUDOWY** |  |  |  |  |
| 62 | D-04.01.01 | Koryta głębokości 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę  *ciągu pieszo rowerowego dł. 130mb\*3=390 m2, wjazdy 10szt\*(6,5+4,5)/2\*5=275 m2 Razem: 665 m2* | m2 | 665 |  |  |
| 63 | Koryta głębokości 60 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę  *od km 2220 mb \*1,3=2886 m2* | m2 | 2886 |  |  |
| 64 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej emulsją asfaltową *2886 m2+130m\*3m=3276 m2* | m2 | 3276 |  |  |
| 65 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm | m2 | 665 |  |  |
| 66 | Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm | m2 | 2886 |  |  |
| 67 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm, gruntocement o wytrzymałości Rm= 2,5 MPa *2886+665=3551 m2* | m2 | 3551 |  |  |
| 68 | D-04.07.01a | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P grubość warstwy po zagęszczeniu – 8 cm z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową ,uszczelnienie szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 2886 |  |  |
| 69 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W, sposób wbudowania mechaniczny z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową, uszczelnienie szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem *2220\*6,0\*0,100=1332 Mg* | Mg | 1332 |  |  |
|  |  | **NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ** |  |  |  |  |
| 70 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej, rzędowej grubości 20 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm, spoinowanie żywicami epoksydowymi. Kostka kamienna materiał z odzysku z palcu budowy | m2 | 63 |  |  |
|  |  | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE** |  |  |  |  |
| 71 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 warstwa wiążąca grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem 2220\*6,2=13764 m2;  ścieżka rowerowa 130 m\*2,80m=364 m2,  skrzyżowania (31+7,5)/2\*10=192,5 m2;  (18+6)/2\*20=240 m2; (15+6)/2\*10\*5= 525 m2; 350 m2 Razem: 15 435,5 m2 | m2 | 15435,5 |  |  |
| 72 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 4 cm z wykorzystaniem materiału w obrębie prowadzonych robót 5,7\*100= 570 m2, (10+6)/2\*5\*5=200 m2, 130mb\*2,5= 325m2 Razem: 1095 m2 | m2 | 1095 |  |  |
|  |  | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA ŚCIERALNA** |  |  |  |  |
| 73 | D-05.03.26a | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych/węglowych o wytrzymałości 120/200kN/m (zgodna z wymogami określonymi w SST) *2220\*6=13320 m2* | m2 | 13320 |  |  |
| 74 | D-05.03.13a D-04.03.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 warstwą ścieralną, o grubości po zagęszczeniu 3 cm z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem *2220\*6,0=13320 m2; skrzyżowania (31+7,5)/2\*10=192,5 m2; (18+6)/2\*20=240 m2; (15+6)/2\*10\*5= 525 m2; 350 m2; Razem: 14627,50 m2* | m2 | 14627,5 |  |  |
|  |  | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |  |  |
| 75 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy na średnią głębokość 30 cm wraz z dowozem urobku ziemnego wraz z dowozem urobku ziemnego *2220 m\*2\*1,5= 6660 m2* | m2 | 6660 |  |  |
|  |  | **ROWY** |  |  |  |  |
| 76 | D-06.04.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę robót Wykonanie odbudowy istniejących rowów melioracyjnych w kształcie trapezowym szerokości dna 0,40 m, nachylenie skarp od1:1,5 ,głębokość od 0,40 m do 0,80 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu *1500mb\*(1,95+0,40)/2\*0,60 =1057,50 m3* | m3 | 1057,5 |  |  |
| 77 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III *1500mb\*4,5= 6750,00 m2* | m2 | 6750 |  |  |
|  |  | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |  |  |  |  |
| 78 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne. W terenie zabudowanym należy stosować oznakowanie gładkie, a poza terenem zabudowanym oznakowanie strukturalne regularne akustyczne /wraz z symbolami/ *2220 m\*0,24=532,8 m2, 2220 m\*0,18 =399,6 m2 skrzyżowania 150 m2 Razem: 1082,4 m2* | m2 | 1082,4 |  |  |
| 79 | D-07.02.01 | Słupki stalowe o średnicy 70 mm do znaków dł. 3,2 m | szt. | 59 |  |  |
| 80 | Znaki drogowe odblaskowe A o powierzchni ponad 0,3m2 *A-32 - 2 szt.; A-18b - 4 szt., A-7 - 2 szt.; A-3 szt. 4, A-4 – 4 szt., A-6b – 1 szt., A-24 - 2 szt.* | szt. | 19 |  |  |
| 81 | Znaki drogowe zakazu odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 *B-33(70)- 4 szt., B-42(70) – 4 szt.* | szt. | 8 |  |  |
| 82 | Znaki drogowe tabliczki podznakowe *T-2 – 12 szt.;  T-4 - 1 szt. ;T-6 – 1 szt.; T-3 - 1 szt.* | szt. | 15 |  |  |
| 83 | Ustawienie tablicy E-4 wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i systemem mocującym o średnicy 70 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 84 | Ustawienie tablicy z grupy E-2a wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i systemem mocującym o średnicy 90 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 85 | Znaki drogowe *U-3a – 10 szt.; U-3b – 10 szt.* | szt. | 20 |  |  |
| 86 | Znaki drogowe E-17a – 4 szt., E-18a – 4 szt. wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i system mocującym o średnicy 70 mm | szt. | 8 |  |  |
| 87 | Znaki drogowe D-42 – 4 szt.; D-43 – 4 szt. wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i systemem mocującym o średnicy 60 mm | szt. | 8 |  |  |
| 88 | Znaki drogowe E-15b – 8 szt. wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i systemem mocującym o średnicy 70 mm | szt. | 8 |  |  |
| 89 | Znaki drogowe U2 - 2 szt.; U-12c - 8 szt. | szt. | 10 |  |  |
| 90 | Znaki drogowe E-13 | szt. | 2 |  |  |
| 91 | Montaż gniazd szybkiego montażu do słupków oznakowania pionowego | szt. | 6 |  |  |
| 92 | D-07.02.02 | Ustawienie słupków U-1b do barier stalowych sprężystych | szt. | 10 |  |  |
| 93 | Ustawienie słupki U-1a do pionowych znaków drogowych z naniesiem cyfr hm i km oraz nr drogi na słupku z pełnym km - przekrój trapezowy *2300/100\*2\*2+50 szt.=142 szt.* | szt. | 142 |  |  |
| 94 | Ustawienie elementów odblaskowych U-1c na barierach sprężystych | szt. | 10 |  |  |
| 95 | D-07.05.01 | Ustawienie barier stalowych N2W5A *40\*2= 80 m* | m | 80 |  |  |
|  |  | **URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |  |  |  |  |
| 96 | D-07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych typu  U-12c, słupek stalowy o średnicy 120 mm, wysokość całkowita 1200 mm, wysokość po montażu od niwelety nawierzchni 800 mm, kolor biało-czerwony, folia generacji I | szt. | 40 |  |  |
| 97 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - poręcze ochronne sztywne typu U-12a, wysokość 110 cm, długość 200 cm kolor ocynkowany *10\*2mb= 20 m* | m | 20 |  |  |
|  | **D-08.01.01** | **KRAWĘŻNIKI BETONOWE** |  |  |  |  |
| 98 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200 |  |  |
| 99 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40 |  |  |
| 100 |  | Oporniki betonowe o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40 |  |  |
|  |  | **OBRZEŻA BETONOWE** |  |  |  |  |
| 101 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8 na ławie z oporem C12/15 | m | 150 |  |  |
|  |  | **CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ** |  |  |  |  |
| 102 | D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem  *150 m\*2=300 m2 wjazdy (8+5,5)/2\*5\*6 = 202,50 m2* | m2 | 502,5 |  |  |
|  | **D-08.05.01** | **ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH** |  |  |  |  |
| 103 |  | Ściek trójkątny na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm i ławie o gr. 15cm z C12/15 | m | 300 |  |  |
| 104 |  | Wykonanie schodów kaskady z brukowca kamiennego na skarpach nasypu szerokości 1,0 m, szerokość spocznika 30 cm o wymiarach szerokości 70 cm o grubości 18 cm ławie betonowej gr. 20 cm i podsypce cementowo-piaskowej. Brukowiec materiał zamawiającego do odebrania z placu RDW w Chojnie ul. Polna *8m\*4=32 m* | m | 32 |  |  |
| 105 |  | Ustawienie oporników 15\*25 cm na ławie betonowej pod schody kaskadowe *(8m\*2+ 6)\*8=176 mb* | m | 176 |  |  |
|  | **D-09.01.01** | **ZIELEŃ DROGOWA** |  |  |  |  |
| 106 |  | Sadzenie drzew liściastych „klon polny” forma pienna obwód pnia na wys. 100 cm 16-20 cm z bryłą korzeniową | szt. | 40 |  |  |
|  | **D-09.02.01** | **UTRZYMANIE ZIELINI PRZYDROŻNEJ** |  |  |  |  |
| 107 |  | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy  35-55 cm | szt. | 20 |  |  |
| 108 |  | Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy  56-85 cm | szt. | 16 |  |  |
| 109 |  | Mechaniczna podcinka drzew o średnicy powyżej 55 cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika wraz z zrębkowanie gałęzi | szt. | 30 |  |  |
|  |  | **ŚCIEŻKI ROWEROWE** |  |  |  |  |
| 110 | D-10.05.01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S dla KR1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem *dł. 130 mb\*2,5=325m2* | m2 | 325 |  |  |
| **Razem netto** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **Wartość brutto (netto + podatek VAT)** | | | | | |  |

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 6** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………………………………………………………………………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………….………………………

nazwa (firma)

…………………………………………………………………………………………….……………………

dokładny adres siedziby Wykonawców

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:

**Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany – Dargomyśl**

OŚWIADCZAM, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni Wykonawcy wykonają następujące roboty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia** | **Wskazanie robót, które będą wykonane przez Wykonawcę** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą i tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia)***

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z* *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH** |

**FORMULARZ SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

(nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………….......................................................................................................................

(dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 127 odc. Chwarszczany – Dargomyśl**

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca którego reprezentuję wykonał należycie roboty budowlane zgodnie z warunkiem zawartym w Dziale VII pkt 1 SWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Rodzaj wykonanych robót**  **budowa/przebudowa drogi**  **Wartość robót brutto** | **Czas realizacji**  **od (dzień/m-c/rok)**  **do (dzień/m-c/rok)** | **Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane** |
| (.............) | **Rodzaj wykonanych robót**  Budowa/przebudowa\*  ………………………………………………….  **Wartość robót brutto:**  ………………………………………………….. | **od** ………………………  *(dzień/m-c/rok)*  **do** ………………….…...  *(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |
| (…..........) | **Rodzaj wykonanych robót**  Budowa/przebudowa\*  ………………………………………………….  **Wartość robót brutto:**  ………………………………………………….. | **od** ………………………  *(dzień/m-c/rok)*  **do** ………………….……  *(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |

\*należy wpisać/zaznaczyć odpowiednio

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*