Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego DOA.271.1.9.1.2024

**Formularz asortymentowo-cenowy**

|  |
| --- |
| **Dane Wykonawcy** |
| *Nazwa…………………………………………………….……..………………..…………………**Adres: ………………………………………………………….……………..….…………………**NIP ……………………………....…..……… REGON* …………….…………………………..*Nr tel. ………………………….……………… e-mail: ………………..…………………………**Osoba wyznaczona do kontaktu:* *………………………………………………………………..…………………….…………………* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Przedmiot zamówienia** | **Jm.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT%** | **Wartość brutto** |
| 1 | Farba emulsyjna biała 10l typu: Dekoral, Jedynka, Śnieżka, odporna na zmywanie i szorowanie, przeznaczenie ściany, sufity, dobre krycie, szybki czas schnięcia, możliwość malowania drugiej warstwy po 4h, aplikacja poprzez pędzel, wałek, natrysk | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Farba lateksowa kolor (różne kolory) do ścian i sufitów 5 litrów, odporna na zmywanie i szorowanie, wysoka siła krycia, czas schnięcia do 2h, aplikacja poprzez pędzel, wałek możliwa po 2h od położenia pierwszej warstwy | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Taśma do oklejania 30 mm x 50m niebieska odporna na promieniowanie UV do 10 dni do zabezpieczeń przed zamalowaniem lub zabrudzeniem, wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz odcinania powierzchni podczas nakładania farby o różnych kolorach | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Taśma do oklejania 30 mm x 50m żółta do zabezpieczeń przed zamalowaniem lub zabrudzeniem oraz odcinania powierzchni podczas nakładania farby o różnych kolorach | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Gips szpachlowy 20 kg, przeznaczony do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, w celu uzupełnienia ubytków w murze oraz wypełnienie drobnych pęknięć i rys tynku, czas schnięcia do 2h | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Papier falisty o gramaturze 200g/ m2, szer. 1,2m i dł. 25 m w celu zabezpieczenia różnych przedmiotów i powierzchni przed zabrudzeniem i zarysowaniem  | rolka | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Preparat do gruntowania - uni grunt 5l stosowany w celu wyrównania chłonności powierzchni pod posadzki, tynki farby i kleje, w celu wzmocnienia powierzchni możliwość stosowania wewnątrz i zewnątrz, mrozoodporny i wodoodporny | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 8 | Sylikon akrylowy biały tuba 280 ml, do wypełniania szczelin w betonie, murze, tynku, spoinowania płyt kartonowo- gipsowych, wypełniania spoin wokół ram drewnianych i metalowych przy listwach sufitach schodach. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |