|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce zastosowania | Wymiar A  [mm] | Wymiar C  [mm] | Wymiar B  [mm] | Wydajność  [t/h] |
| MC1-4 ŻUŻEL | 2500 | 2000 | 1000 | 5-50 |
| MC1-4 GIPS | 2500 | 1600 | 1000 | 3-30 |
| MC1-4 KLINKIER | 2500 | 1800 | 1000 | 15-150 |
| MC1-4 KAMIEŃ | 2500 | 2100 | 1000 | 3-30 |
| MC6 KLINKIER | 2500 | 2250 | 800 | 3-30 |
| MC6 GIPS | 2500 | 1450 | 800 | 1-20 |
| MC6 ŻUŻEL | 2500 | 2250 | 800 | 1-20 |
| MC7 KLINKIER | 2500 | 2200 | 800 | 3-30 |
| MC7 GIPS | 2500 | 1800 | 800 | 1-20 |
| MC7 ŻUŻEL | 2500 | 2100 | 800 | 1-20 |

Wymiar A – od osi bębna napędowego do osi bębna zwrotnego

Wymiar C- od osi zasypu do osi wysypu

Wymiar B – szerokość taśmy