|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***SPECYFIKACJA TECHNICZNA***  ***Producent:……………………………………….***  ***Typ/model:…………………………………………*** | | | |
| l.p. | Urządzenie Myjnia do bronchofiberoskopów | Parametr wymagany /oceniany | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (należy wskazać TAK/NIE) Wypełnia Wykonawca |
| **1** | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | **TAK** |  |
| 2 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji 2 bronchoskopów jednocześnie | **TAK** |  |
| 3 | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | **TAK** |  |
| 4 | Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim | **TAK** |  |
| 5 | Umieszczenie 2 endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, | **TAK** |  |
| 6 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | **TAK** |  |
| 7 | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | **TAK** |  |
| 8 | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | **TAK** |  |
| 9 | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | **TAK** |  |
| 10 | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV | **TAK** |  |
| 11 | Samodezynfekcja myjni | **TAK** |  |
| 12 | Zasilanie prądem trójfazowym | **TAK** |  |
| 13 | Zasilanie wodą z instalacji | **TAK** |  |
| 14 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | **TAK** |  |
| 15 | System monitorująco-raportującym z wydrukiem wyniku procesu z identyfikacją endoskopu (typ, nr), personelu, myjni oraz informację o wyniku procesu, współpracujący z posiadanymi bronchoskopami firmy Olympus | **TAK** |  |
| 16 | Współpraca z systemem zmiękczania wody | **TAK** |  |
| 17 | Zgodność myjni z dyrektywą EN ISO 15883 lub równoważne | **TAK** |  |
| 18 | Możliwość współpracy z posiadanym programem do archiwizacji badań EndoBase- archiwizacja raportu procesu-opcja | **TAK** |  |
| 19 | Kompatybilna z endoskopami Olympus | **TAK** |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | **TAK** |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Potwierdzenia spełnienia parametru wymaganego w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne, będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(****kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)***