AWF – Wrocław ul. Mickiewicza – Chodnik wzdłuż biblioteki

Zakres robót:

1. Rozebranie nawierzchni chodnika wzdłuż biblioteki;
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału (całe płyty betonowe należy oczyścić i odłożyć, popękane i uszkodzone płyty przeznaczyć do utylizacji);
3. Ściągnięcie warstwy podbudowy - podsypka cementowo – piaskowa z powierzchni wejścia do biblioteki (do utylizacji);
4. Odkopanie korzeni;
5. Odrąbanie korzeni i wydobycie z dołu;
6. Odrzucenie korzeni do utylizacji;
7. Zasypanie dołów po korzeniach;
8. Zagęszczenie terenu przed wykonaniem podsypki cementowo piaskowej – wymagany stopień zagęszczenia Is=0.97;
9. Wykonanie na nowo podsypki cementowo – piaskowej gr ~3cm;
10. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych wcześniej oczyszczonych z wejścia do biblioteki oraz z chodnika przy bibliotece z zagęszczeniem, (w przypadku niewystarczającej ilości płyt chodnikowych wcześniej oczyszczonych, zastosować nowe płyty chodnikowe betonowe o wymiarach 35x35cm gr 5cm);
11. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo – piaskową;
12. Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodą;
13. Wywóz: połamanych płyt betonowych, gruzu, podsypki wraz z gruntem rodzimym nie nadającym się do ponownego wbudowania, wyciętych korzeni, innych;
14. Pomiary należy wykonać we własnym zakresie;
15. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz aktualną wiedzą;
16. Po zakończeniu robót teren należy oczyścić i doprowadzić do porządku;
17. Dla zutylizowanego materiału należy przedstawić dowód, że materiały z rozbiórki zostały zutylizowane;
18. Okres gwarancji na wykonanie w/w robót - 36m-cy



Zakres opracowania