[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	1	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	1	0	1	0	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=101010KOSZTORYS INWESTORSKI10	PRZEDMIAR
nfn=IRENEUSZ IGNASZAK Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory
afn=os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 JAROCIN
nb=PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU ULIC WITOSA I PODGÓRNEJ W ZDUNACH
ab=ul. Witosa, ul. Podgórna, Zduny, gmina Zduny, powiat krotoszyński
ni=GMINA ZDUNY
ai=Rynek 2, 63-760 Zduny
nk=mgr inż. Ireneusz Ignaszak - projektant	branża drogowa
dt=22.04.2024r.	0
cpv=45233140-2	Roboty drogowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	- klasa drogi:  dojazdowa "D"1310- kategoria drogi:  gminna1310- długość drogi:  2 523,00 m13101310    Budowa drogi gminnej polega na wykonaniu nowej, pełnej, nośnej konstrukcji jezdni o nawierzchni o szerokości 5,00 m z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi poboczami w miejscu istniejącej nawierzchni tłuczniowej. W ramach inwestycji 1310w km 0+982,00 istniejący przepust o długości 8,00 m pod przebudowywaną drogą gminną należy wyremontować.13101310Przyjęto następujący przekrój normalny:1310- szerokość jezdni 5,00 m1310- szerokość obustronnych poboczy 0,75m1310- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i = 2% na łukach spadki jednostronne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i   Gospodarki Morskiej z dn. 02 marzec 1999, Dz. U. 4313101310Konstrukcję nawierzchni jezdni projektuje się jak dla kategorii ruchu KR1:1310- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)1310- warstwa grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (AC16W)1310- warstwa podbudowy górnej grubości 8cm z kruszywa łamanego (granit) stabilizowanego mechanicznie o frakcji1310  0-31,5mm1310- warstwa podbudowy dolnej grubości 15cm z kruszywa łamanego (granit) stabilizowanego mechanicznie o frakcji1310  0-63,0mm1310- istniejące podłoże piaszczyste13101310    Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni i odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne w sposób rozproszony na pobocza.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=13799.6637

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=398.0812
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=1074.7884

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	3
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=44.5845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=5.13
pr=CENY_SREDNIE_S	0	0	0	

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 136]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=111.9497
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=224.1103
pr=CENY_SREDNIE_S	0	0	0	

[RMS ZEST 180]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=12.3805
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=907.0909

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=26.6981

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	3
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=0.0711
pr=CENY_SREDNIE_M	0	0	0	

[RMS ZEST 298]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 380]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=37.4167
pr=CENY_SREDNIE_S	0	0	0	

[RMS ZEST 381]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=37.4167
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=asfalt drogowy D200	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=3622.055
pr=CENY_SREDNIE_M	0	0	0	

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	3
jm=kg	033
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=71.649
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 395]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=102.2921
pr=CENY_SREDNIE_S	0	0	0	

[RMS ZEST 396]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=102.2921
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 525]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 528]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 529]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta	0
id=2_31014	3
jm=t	034
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=497.5625

[RMS ZEST 733]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 766]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 789]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 796]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 797]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 812]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 814]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 821]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 835]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 837]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 864]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 825]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=47.7887
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 826]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=530.985
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	45111 

[RMS ZEST 827]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=102.1125

[RMS ZEST 823]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=8.5607
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12111

[RMS ZEST 941]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 985]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 891]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=89.0067
pr=CENY_SREDNIE_M	0	0	0	

[RMS ZEST 999]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1000]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1001]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 818]
ty=M
na=Krawężnik najazdowy 22x15x100 cm szary	0
id=2223099	2
jm=szt	020
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=676.566

[RMS ZEST 819]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=2.7859
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 816]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=190.259
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 815]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=8.0516
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 813]
ty=M
na=Piaski do betonów zwykłych naturalne	0
id=1601800	2
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=8.4239
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 1055]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1200]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm'	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1720780815
cw=0	PLN
il=24.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1202]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=8.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222011

[RMS ZEST 1201]
ty=M
na=obrzeża granitowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=24.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1197]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=0.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 1198]
ty=S
na=piła spalinowa do cięcia szczelin wraz z tarczą 11 kW'	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=2.512
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1199]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=0.376
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1076]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=3.3616
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11711

[RMS ZEST 1075]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=10.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 1073]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=241.7074
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 1074]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=241.7074
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112

[RMS ZEST 1069]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=1304.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1133]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=1096.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1129]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=0.5555
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 1130]
ty=S
na=ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)	0
id=39413	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=25.1086
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39413

[RMS ZEST 1131]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=25.1086
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12261

[RMS ZEST 1132]
ty=S
na=mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika	0
id=51121	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=25.1086
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	51121

[RMS ZEST 1128]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=99.8908
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111

[RMS ZEST 1172]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm kolorowa	0
id=2222130	3
jm=m2	050
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=1078.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1196]
ty=M
na=drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=26.25

[RMS ZEST 1195]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=36.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39611

[RMS ZEST 1193]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=19.282
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 1194]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 4,5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=1.242
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39651

[RMS ZEST 1192]
ty=S
na=piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	0
id=13111	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=1.815
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13111

[RMS ZEST 1191]
ty=M
na=gwoździe budowlane	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=6.342
pr=	0	0	0	1332099

[RMS ZEST 1190]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta	0
id=2_31034	3
jm=t	034
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=40.994
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2390030

[RMS ZEST 1188]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=36.482
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1189]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3990710	3
jm=kg	033
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=8.292

[RMS ZEST 1187]
ty=M
na=kostka brukowa Hydrofuga 8 cm szara	0
id=2222130	3
jm=m2	050
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=823.075
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1186]
ty=S
na=żuraw samochodowy 6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=0.8904
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31114

[RMS ZEST 1185]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=0.8158
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 1171]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm szara	0
id=2222101	3
jm=m2	050
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=2277.0375
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 807]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=2.5869
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1720782250
cw=0	PLN
il=276.8038
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 60]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=1781
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=692
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.684
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.684	1	0,311+0,036+0,337						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=76.4267

[RMS 266]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0711

[RMS 29]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5.13

[POZYCJA]
id=1782
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-01	2-31	0813-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1369
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1369	1	1369,0						

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=256.003

[POZYCJA]
id=1853
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-01	2-31	0810-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=191.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=191.8	1	161,8+30,0						

[RMS 1]
nz=0.2089	0	0.2089
np=1
wa=0
wb=0
il=40.067

[POZYCJA]
id=1854
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-05	2-31	0810-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66,0						

[RMS 1]
nz=0.8284	0	0.8284
np=1
wa=0
wb=0
il=54.6744

[RMS 1128]
nz=0.2888	0	0.2888
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0608

[POZYCJA]
id=1783
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-01	2-31	0811-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						

[RMS 1]
nz=0.2121	0	0.2121
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5908

[POZYCJA]
id=1855
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-01	2-31	0815-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	79,0						

[RMS 1]
nz=0.0974	0	0.0974
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6946

[POZYCJA]
id=1856
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0804-07	2-31	0804-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,0						

[RMS 1]
nz=0.1607	0	0.1607
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5712

[RMS 1185]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1008

[RMS 1076]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1008

[POZYCJA]
id=1857
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0129-07	2-01	0129-07		1
mpn=1211
na=Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3322	0	0.3322
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5175

[POZYCJA]
id=1858
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0129-09	2-01	0129-09		1
mpn=1211
na=Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1632	0	0.1632
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7405

[RMS 1186]
nz=0.0371	0	0.0371
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8904

[POZYCJA]
id=1859
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0812-03	2-31	0812-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=68.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.5	1	68,5						

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=169.88

[RMS 1128]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=80.83

[POZYCJA]
id=1784
pd=	KNR	2-31 1507-02	2-31	1507-02		1
mpn=1211
na=Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=397.2
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=397.2	1	232,8+164,4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=341.592

[RMS 1073]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=194.628

[RMS 1074]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=194.628

[POZYCJA]
id=1785
pd=	KNR	2-31 1508-01	2-31	1508-01		1
mpn=1211
na=Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=397.2
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=397.2	1	#p11						

[RMS 1073]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=46.4724

[RMS 1074]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=46.4724

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY DROGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=1253
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=1479
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04	2-01	0205-04		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1137.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1137.7	1	1137,7						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=261.671

[RMS 139]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0
il=111.9497

[RMS 5]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0
il=259.7369

[POZYCJA]
id=1491
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1137.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=1137.7	1	#p13						

[RMS 5]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=138.3443

[POZYCJA]
id=1786
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0233-02	2-01	0233-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4076
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4076	1	4076,0						

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=566.564

[RMS 1075]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=10.19

[RMS 1076]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2608

[POZYCJA]
id=1814
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1111
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1111	1	1111,0						

[RMS 1]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5549

[RMS 7]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=136.653

[RMS 769]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=5.555

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 153]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5551

[RMS 199]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.222

[POZYCJA]
id=1815
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-08	2-31	0104-08		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2412.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2412.6	1	2412,6						

[RMS 1]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2063

[RMS 7]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=148.3749

[RMS 769]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0315

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 153]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8252

[RMS 199]
nz=0.00004	0	0.00004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4825

[POZYCJA]
id=1816
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1111
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1111	1	#p16						

[RMS 1]
nz=0.1807	0	0.1807
np=1
wa=0
wb=0
il=200.7577

[RMS 891]
nz=0.02024	0	0.02024
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4866

[RMS 1129]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5555

[RMS 769]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=33.7744

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 153]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9996

[RMS 1130]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=25.1086

[RMS 1131]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=25.1086

[RMS 1132]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=25.1086

[POZYCJA]
id=1863
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV  (pod krawężnik i obrzeże)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3016.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3016.8	1	1075,0+663,3+1278,5						

[RMS 1]
nz=0.3346	0	0.3346
np=1
wa=0
wb=0
il=1009.4213

[POZYCJA]
id=1757
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=121.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121.7	1	(1075,0+663,3)*0,07						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1097.734

[RMS 815]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.868

[RMS 7]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=32.859

[RMS 769]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=57.199

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 816]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=126.568

[POZYCJA]
id=1818
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1075
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1075	1	1075,0						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=461.175

[RMS 1133]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1096.5

[RMS 7]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6525

[RMS 891]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1925

[RMS 769]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=4.515

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1514
pd=	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogię - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=663.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=663.3	1	663,3						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=284.5557

[RMS 818]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=676.566

[RMS 813]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4239

[RMS 807]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5869

[RMS 819]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7859

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1664
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem  (pod obrzeże)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=51.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51.1	1	1278,5*0,04						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=460.922

[RMS 815]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.044

[RMS 7]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=13.797

[RMS 769]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=24.017

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 816]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=53.144

[POZYCJA]
id=1777
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1278.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1278.5	1	1278,5						

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0
il=354.2724

[RMS 1069]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1304.07

[RMS 7]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0317

[RMS 891]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0456

[RMS 25]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7899

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1884
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  (miejsca postojowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=803
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=803	1	803,0						

[RMS 1]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=26.7399

[RMS 204]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=255.5146

[RMS 25]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=12.045

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1681

[RMS 153]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=31.0761

[POZYCJA]
id=1333
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  (miejsca postojowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=803
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=803	1	#p25						

[RMS 1]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=24.4112

[RMS 204]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=136.2691

[RMS 205]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4829

[RMS 25]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=6.424

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0075

[RMS 153]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5568

[POZYCJA]
id=1860
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  (miejsca postojowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=803
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=803	1	#p26						

[RMS 1]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0
il=115.632

[RMS 7]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2367

[RMS 891]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0664

[RMS 769]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6135

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 823]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0439

[POZYCJA]
id=1861
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=803
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=803	1	#p27						

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0
il=61.6704

[RMS 7]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7174

[RMS 891]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6574

[RMS 769]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.409

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 823]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6424

[POZYCJA]
id=1862
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (miejsca postojowe)  -  kostka Hydrofuga, kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=803
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=803	1	803,0						

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=1046.4696

[RMS 1187]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=823.075

[RMS 7]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=65.6854

[RMS 825]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3951

[RMS 769]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=21.681

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 826]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=104.39

[RMS 827]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=20.075

[POZYCJA]
id=1865
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1106-01	2-31	1106-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=39.8
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.8	1	39,8						

[RMS 1]
nz=18.07	0	18.07
np=1
wa=0
wb=0
il=719.186

[RMS 393]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0
il=1592

[RMS 1190]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=40.994

[RMS 395]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=53.73

[RMS 153]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=53.73

[RMS 396]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=53.73

[POZYCJA]
id=1760
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
mpn=_1211
na=Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3980.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3980.5	1	3980,5						

[RMS 1]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8147

[RMS 393]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2030.055

[RMS 394]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=71.649

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 395]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=48.5621

[RMS 396]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=48.5621

[POZYCJA]
id=1820
pd=	KNR	2-31 0311-05	2-31	0311-05		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3980.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3980.5	1	3980,5						

[RMS 1]
nz=0.0307	0	0.0307
np=1
wa=0
wb=0
il=122.2014

[RMS 631]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=298.5375

[RMS 381]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2908

[RMS 153]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2908

[RMS 380]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2908

[POZYCJA]
id=1761
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-06	2-31	0311-06		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3980.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=3980.5	1	#p32						

[RMS 1]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=70.0568

[RMS 631]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=199.025

[RMS 381]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1259

[RMS 153]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1259

[RMS 380]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1259

[POZYCJA]
id=1608
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  (chodnik + ciąg pieszo-rowerowy + zjazdy + utwardzone pobocze)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3273.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3273.5	1	555,7+1175,5+1052,0+490,3						

[RMS 1]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0
il=471.384

[RMS 7]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=127.3391

[RMS 891]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8068

[RMS 769]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7307

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 823]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2555

[POZYCJA]
id=1609
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3273.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=3273.5	1	#p34						

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0
il=251.4048

[RMS 7]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=84.4563

[RMS 891]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9863

[RMS 769]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8205

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 823]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6188

[POZYCJA]
id=1845
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (chodnik + ciąg pieszo-rowerowy + utwardzone pobosze)  -  kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2221.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2221.5	1	555,7+1175,5+490,3						

[RMS 1]
nz=1.2342	0	1.2342
np=1
wa=0
wb=0
il=2741.7753

[RMS 1171]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2277.0375

[RMS 7]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=175.0542

[RMS 825]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=25.9916

[RMS 769]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=57.759

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 826]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=288.795

[RMS 827]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=55.5375

[POZYCJA]
id=1824
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  (zjazdy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1052
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1052	1	1052,0						

[RMS 1]
nz=0.1232	0	0.1232
np=1
wa=0
wb=0
il=129.6064

[RMS 7]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=38.924

[RMS 769]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8936

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1825
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1052
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=1052	1	#p37						

[RMS 1]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=61.1212

[RMS 7]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=90.5772

[RMS 769]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4184

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1671
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  (zjazdy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1052
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1052	1	1052,0						

[RMS 1]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=35.0316

[RMS 204]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=334.7464

[RMS 25]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=15.78

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8404

[RMS 153]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=40.7124

[POZYCJA]
id=1672
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (zjazdy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1052
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1052	1	#p39						

[RMS 1]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9808

[RMS 204]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=178.5244

[RMS 205]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0436

[RMS 25]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=8.416

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 153]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=26.9312

[POZYCJA]
id=1846
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (zjazdy)  -  kolor czerwony
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1052
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1052	1	#p39						

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=1370.9664

[RMS 1172]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1078.3

[RMS 7]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=86.0536

[RMS 825]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3084

[RMS 769]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=28.404

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 826]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=136.76

[RMS 827]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=26.3

[POZYCJA]
id=1864
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		1
mpn=_1211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=691
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=691	1	691,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.258	0	0.258
np=1
wa=0
wb=0
il=170.2555

[RMS 1188]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=35.932

[RMS 1189]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=8.292

[POZYCJA]
id=1866
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	7+8						

[RMS 1]
nz=10.275	0	10.275
np=1
wa=0
wb=0
il=154.125

[RMS 891]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1845

[RMS 7]
nz=0.0215	0	0.0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3225

[RMS 815]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.351

[RMS 1191]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 769]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1365

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 816]
nz=0.213	0	0.213
np=0
wa=0
wb=0
il=3.195

[POZYCJA]
id=1867
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-02	2-31	1406-02		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 1]
nz=7.563	0	7.563
np=1
wa=0
wb=0
il=196.638

[RMS 891]
nz=0.00813	0	0.00813
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2114

[RMS 7]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3718

[RMS 815]
nz=0.0146	0	0.0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3796

[RMS 1191]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=2.262

[RMS 769]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1586

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 816]
nz=0.142	0	0.142
np=0
wa=0
wb=0
il=3.692

[POZYCJA]
id=1868
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  (ilość szacunkowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=5.051	0	5.051
np=1
wa=0
wb=0
il=50.51

[RMS 891]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.053

[RMS 7]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[RMS 815]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.109

[RMS 1191]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 769]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 816]
nz=0.093	0	0.093
np=0
wa=0
wb=0
il=0.93

[POZYCJA]
id=1869
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-05	2-31	1406-05		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek telefonicznych  (ilość szacunkowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=13.343	0	13.343
np=1
wa=0
wb=0
il=133.43

[RMS 891]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.161

[RMS 7]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0
il=0.284

[RMS 815]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1191]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=1.64

[RMS 769]
nz=0.0121	0	0.0121
np=1
wa=0
wb=0
il=0.121

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 816]
nz=0.273	0	0.273
np=0
wa=0
wb=0
il=2.73

[POZYCJA]
id=1879
pd=						0
na=Wymiana zasuw wodociągowych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=1880
pd=						0
na=Montaż zasuwy wodociągowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1882
pd=						0
na=Wymiana hydrantów nadziemnych wraz z zasuwami
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1883
pd=						0
na=Wymiana hydrantu podziemnego wraz z zasuwami
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=WYCINKA DRZEW
wa=0
kn=0	0	0
id=1870
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=1871
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-03	2-01	0103-03		1
mpn=1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3333

[RMS 1192]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.815

[POZYCJA]
id=1872
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-03	2-01	0105-03		1
mpn=1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8848

[RMS 1185]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.715

[POZYCJA]
id=1874
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-01	2-01	0110-01		1
mpn=_1211
na=Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	3.14*0.15^2*3.0*11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0196

[RMS 1193]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.242

[RMS 1194]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.242

[POZYCJA]
id=1875
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-02	2-01	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=22
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	1,0*1,0*2,0*11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=24.1615

[RMS 1193]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=9.24

[RMS 1195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=18.48

[POZYCJA]
id=1876
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-03	2-01	0110-03		1
mpn=_1211
na=Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=22
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	1,0*1,0*2,0*11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4302

[RMS 1193]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 1195]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[ELEMENT 1]
na=NASADZENIA KRZEWÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=1877
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=1878
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-04	2-21	0302-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m  (krzewy ozdobne, np. tuje)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4516	0	0.4516
np=1
wa=0
wb=0
il=10.782

[RMS 1188]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 1196]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=26.25

[RMS 769]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY INNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1891
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=1885
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-01	2-31	0810-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej granitowej przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	24,0*0,1						

[RMS 1]
nz=0.2089	0	0.2089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5014

[POZYCJA]
id=1889
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-01	2-31	0803-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	40,0*0,2						

[RMS 1]
nz=0.4158	0	0.4158
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3264

[POZYCJA]
id=1890
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0323-01	5-10	0323-01		1
mpn=1211
na=Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,0						

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 1197]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 1198]
nz=0.0628	0	0.0628
np=1
wa=0
wb=0
il=2.512

[RMS 1199]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.376

[POZYCJA]
id=1887
pd=	KNR	2-31 1507-02	2-31	1507-02		1
mpn=1211
na=Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	40,0*0,2*0,125						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1073]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 1074]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[POZYCJA]
id=1888
pd=	KNR	2-31 1508-01	2-31	1508-01		1
mpn=1211
na=Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p60						

[RMS 1073]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[RMS 1074]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[POZYCJA]
id=1892
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm przez analogię - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6504

[RMS 1201]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 1200]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 7]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 891]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0384

[RMS 25]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1893
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Wysypanie warstwy grysu przez analogię - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	24,0*0,5						

[RMS 1]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3648

[RMS 204]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0364

[RMS 205]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1716

[RMS 25]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 153]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3072

[POZYCJA]
id=1894
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	40,0*0,2						

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7088

[RMS 7]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3112

[RMS 891]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0704

[RMS 769]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1897
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p64						

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.632

[RMS 7]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2064

[RMS 891]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[RMS 769]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1896
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  -  kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	40,0*0,2						

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4256

[RMS 1202]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 7]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6544

[RMS 825]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0936

[RMS 769]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 826]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 827]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[SUMA KONTROLNA]
8179c0c5facd14f6d511a81a83df479b