[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.36
nan=BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY - UL. WITOSA, UL PODGÓRNA, UL. ASNYKA.
pe=1
op=1
opn=1	0	2	0	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY UL WITOSA, UL PODGÓRNA , UL ASNYKA
ab=ZDUNY UL WITOSA, UL PODGÓRNA , UL ASNYKA
ni=GMINA ZDUNY
ai=63-760 ZDUNY UL. RYNEK 2
br=KANALIZACJA SANITARNA 
nk=	
cpv=45000000-7	Roboty budowlane

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Kolektory grawitacyjne - roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych z terenie równinnym1310ul. Witosa - 288.5 mb, ul. Podgórna - 329.5 + 34.5 = 364.0 mb1310ul. Asnyka - 105.0 mb    OGÓŁEM L = 757.5mb
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.758
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.758	1	0.758						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=397
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-10	2-01	0312-10		1
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=21
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=403
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km1310288.5 x 2.75 x 1.45 = 1150.4     ul. Witosa = 1150.4 m31310329.5 x 3.51 x 1.45 = 1677    34.5 x 2.39 x 1.35 = 111.3   ul Podgórna = 1788.3 m31310105 x 2.66 x 1.45 = 405.0 m3   ul Asnyka1310ogółem = 3343.7m3 - 10% = 3009 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3009
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3009	1	3009						0		0

[POZYCJA]
id=405
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV1310krotność 4 X 3009 = 12036
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12036
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12036	1	12036						0		0

[POZYCJA]
id=406
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=334.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=334.4	1	334.4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=404
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-05	2-01	0206-05		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - dowóz piasku na wymianę gruntu
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3009
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3009	1	3009						0		0

[POZYCJA]
id=571
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV1310krotność 10
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30090
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30090	1	30090						0		0

[POZYCJA]
id=572
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02	2-01	0324-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką /szalunki skrzyniowe/1310288.5 x 2.75 x 2 =                                                  1586.8 m2  1310329.5 x 3.51 x 2 = 2313.1   34.5 x 2.39 x 2 = 164.9     2478 m21310105 x 2.66 x 2 =                                                      558.6 m21310ogółem = 4623.4 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4623.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4623.4	1	4623.4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=408
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-08	2-28	0501-08		1
na=Obsypka rurociągu gruntem wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=334.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=334.4	1	334.4						0		0

[POZYCJA]
id=410
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3343.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3343.4	1	3343.4						0		0

[POZYCJA]
id=411
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt sypki kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3343.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3343.4	1	3343.4						0		0

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0607-01	2-01	0607-01		1
na=Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=302
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=302	1	302						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0605-01	2-01	0605-01		1
na=Pompowanie wody pompą elektryczną wg dziennika pracy pomp
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=336
jm=godz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=336	1	336						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Kolektory grawitacyjne - roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=53
nu=2

[POZYCJA]
id=414
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm1310758x1.2= 909.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=909.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=909.6	1	909.6						0		0

[POZYCJA]
id=574
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=758
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=758	1	758						0		0

[POZYCJA]
id=416
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0510-03	2-28	0510-03		1
na=Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC-U o śr. nom. 200 mm - trójniki 200/160 19+10+7 = 36
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		0
na=Studnie rewizyjne BS1000 prefabrykowane z kręgów betonowych z betonu kl B45 łaczone na uszczelkę elastomerową o sr. 1000 mm i śr. wys. calkowitej 1.99 - 4.36 m w gotowym wykopie13108+10+2=20
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=419
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[POZYCJA]
id=421
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[POZYCJA]
id=422
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[POZYCJA]
id=423
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[POZYCJA]
id=424
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm dowóz wody beczkowozem ciągnionym 4000 dm3
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=752
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=752	1	752						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=577
pd=	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		0
na=Inspekcja kanałów grawitacyjnych kamerą TV
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=758
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=758	1	758						0		0

[ELEMENT 1]
na=Kolektory grawitacyjne - roboty nawierzchniowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=73
nu=3

[POZYCJA]
id=426
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03	2-31	0803-03		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - ul. Witosa, Podgórna1310606.5 x 2.25 = 1365
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1365
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1365	1	1365						0		0

[POZYCJA]
id=427
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-04	2-31	0803-04		1
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.1310krotność 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2730
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2730	1	2730						0		0

[POZYCJA]
id=428
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm1310606.5x1.85= 1129.4
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1129.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1129.4	1	1129.4						0		0

[POZYCJA]
id=628
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-06	2-31	0802-06		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości13101129,4x5= 5647
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=5647
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5647	1	5647						0		0

[POZYCJA]
id=623
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i ponowne ułożenie - ul. Asnyka /sieć + przykanaliki poz 28 do 35/1310105x1.6 = 168 m2   56.5x1.2 = 67.8
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=235.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=235.8	1	235.8						0		0

[POZYCJA]
id=624
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01	2-31	0102-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta1310235,8 + 1365 = 1600.8
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1600.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1600.8	1	1600.8						0		0

[POZYCJA]
id=625
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1600.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1600.8	1	1600.8						0		0

[POZYCJA]
id=626
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1600.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1600.8	1	1600.8						0		0

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1600.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1600.8	1	1600.8						0		0

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1600.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1600.8	1	1600.8						0		0

[POZYCJA]
id=578
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1600.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1600.8	1	1600.8						0		0

[POZYCJA]
id=622
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0316-03	0-11	0316-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem1310105 x 1.6 = 168 x 15% = 25.2     56.5 x 1.2= 67.8 x 15% = 10.2
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=35.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35.4	1	35.4						0		0

[ELEMENT 1]
na=Przykanaliki sanitarne  - roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=153
nu=4

[POZYCJA]
id=472
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych z terenie równinnym1310ul. Witosa 215.5 mb,   ul. Podgórna 55 mb,   ul. Asnyka 56.5 mb1310razem = 327 mb = 0.327 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0.33
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.33	1	0.33						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=473
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-10	2-01	0312-10		1
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=474
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-11	2-01	0312-11		1
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=586
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km1310ul. Witosa 215.5 x 2.65 x 1.3 = 742.4 m3   ul.Podgórna 55 x 2.85 x 1.3 = 203.8 m31310ul. Asnyka 56.5 x2.55 x 1.3 =187.3 m31310razem 1133.5-10% = 1020.2 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1020.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1020.2	1	1020.2						0		0

[POZYCJA]
id=587
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV1310krotność 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4080.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4080.8	1	4080.8						0		0

[POZYCJA]
id=588
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=113.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=113.4	1	113.4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=589
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)1310215.5 x 2.65 x 2 = 1142.2     55 x2.85 x 2 = 313.5     56.5 x 2.55 x 2 = 288.11310razem 1743.8 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1743.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1743.8	1	1743.8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=590
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km dowóz piasku na wymianę gruntu
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1020.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1020.2	1	1020.2						0		0

[POZYCJA]
id=591
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - piasek13101020.2  x10
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=10202
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10202	1	10202						0		0

[POZYCJA]
id=484
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-08	2-28	0501-08		1
na=Obsypka rurociągu gruntem wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=113.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=113.4	1	113.4						0		0

[POZYCJA]
id=486
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1133.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1133.6	1	1133.6						0		0

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt sypki kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1133.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1133.6	1	1133.6						0		0

[ELEMENT 1]
na=Przykanaliki sanitarne - roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=5

[POZYCJA]
id=497
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=327
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=327	1	327						0		0

[POZYCJA]
id=510
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0506-02	2-28	0506-02		1
na=Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U o śr. nom. 160/4.7 mm typu SN-8 LITE
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=327
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=327	1	327						0		0

[POZYCJA]
id=594
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0407-01	2-28	0407-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[POZYCJA]
id=505
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=50
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[POZYCJA]
id=506
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=50
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[POZYCJA]
id=507
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[POZYCJA]
id=508
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[POZYCJA]
id=512
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=327
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=327	1	327						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

