[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	1	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	1	0	1	0	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=101010KOSZTORYS INWESTORSKI10	PRZEDMIAR
nfn=IRENEUSZ IGNASZAK Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory
afn=os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 JAROCIN
nb=PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU ULIC WITOSA I PODGÓRNEJ W ZDUNACH - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
ab=ul. Witosa, ul. Podgórna, Zduny, gmina Zduny, powiat krotoszyński
ni=GMINA ZDUNY
ai=Rynek 2, 63-760 Zduny
nk=mgr inż. Ireneusz Ignaszak - projektant	branża drogowa
dt=22.04.2024r.	0
cpv=45233140-2	Roboty drogowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	- klasa drogi:  dojazdowa "D"1310- kategoria drogi:  gminna1310- długość drogi:  2 523,00 m13101310    Budowa drogi gminnej polega na wykonaniu nowej, pełnej, nośnej konstrukcji jezdni o nawierzchni o szerokości 5,00 m z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi poboczami w miejscu istniejącej nawierzchni tłuczniowej. W ramach inwestycji 1310w km 0+982,00 istniejący przepust o długości 8,00 m pod przebudowywaną drogą gminną należy wyremontować.13101310Przyjęto następujący przekrój normalny:1310- szerokość jezdni 5,00 m1310- szerokość obustronnych poboczy 0,75m1310- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i = 2% na łukach spadki jednostronne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i   Gospodarki Morskiej z dn. 02 marzec 1999, Dz. U. 4313101310Konstrukcję nawierzchni jezdni projektuje się jak dla kategorii ruchu KR1:1310- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)1310- warstwa grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (AC16W)1310- warstwa podbudowy górnej grubości 8cm z kruszywa łamanego (granit) stabilizowanego mechanicznie o frakcji1310  0-31,5mm1310- warstwa podbudowy dolnej grubości 15cm z kruszywa łamanego (granit) stabilizowanego mechanicznie o frakcji1310  0-63,0mm1310- istniejące podłoże piaszczyste13101310    Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni i odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne w sposób rozproszony na pobocza.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1720695720
cw=0	PLN
il=144.9518

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 136]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 180]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 298]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 525]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 528]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 529]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 733]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 766]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 789]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 796]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 797]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 812]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1720695720
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 814]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 821]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 835]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 837]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 864]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 941]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 985]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 999]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1000]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1001]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1055]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1200]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1720695720
cw=0	PLN
il=47.3907
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1521320

[RMS ZEST 1201]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1720695720
cw=0	PLN
il=7.1662
pr=	0	0	0	1530400

[RMS ZEST 1199]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt.	020
ce=0	1720695720
cw=0	PLN
il=66

[RMS ZEST 1197]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1720695720
cw=0	PLN
il=348.8

[RMS ZEST 1198]
ty=M
na=gruz'	0
id=1690099	3
jm=m3	060
ce=0	1720695720
cw=0	PLN
il=1.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1720695720
cw=0	PLN
il=0.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 60]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=1877
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1885
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-08	2-31	0818-08		1
mpn=_1211
na=Rozebranie słupków do znaków  (ilość szacunkowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.441	0	0.441
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[POZYCJA]
id=1890
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-03	2-31	0703-03		1
mpn=_1211
na=Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  (ilość szacunkowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.772	0	0.772
np=1
wa=0
wb=0
il=7.72

[POZYCJA]
id=1889
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-01	2-31	0702-01		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
nz=0.7449	0	0.7449
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8368

[RMS 1197]
nz=10.9	0	10.9
np=1
wa=0
wb=0
il=348.8

[RMS 1198]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 769]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1886
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
mpn=_1211
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=66
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 1]
nz=0.8241	0	0.8241
np=1
wa=0
wb=0
il=54.3906

[RMS 1199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1887
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-01	2-31	0706-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.5	1	15,5						

[RMS 1]
nz=0.5457	0	0.5457
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4583

[RMS 1200]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4865

[RMS 1201]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1392

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1891
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-04	2-31	0706-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=11.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.6	1	11,6						

[RMS 1]
nz=0.7771	0	0.7771
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0144

[RMS 1200]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6028

[RMS 1201]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8526

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1892
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-05	2-31	0706-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=63.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.3	1	63,3						

[RMS 1]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9032

[RMS 1200]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5739

[RMS 1201]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6525

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1893
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.1	1	7,1						

[RMS 1]
nz=0.735	0	0.735
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2185

[RMS 1200]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7275

[RMS 1201]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5218

[RMS 60]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
209cd2d030eec964f37bdc e7f61f927