**Załącznik nr 3**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Prądownica wodna**

* ciśnienie robocze 0,6 MPa
* waga do 2,4kg
* wymiary 290 x 109 x 245
* Świadectwo dopuszczenia CNBOP
* Regulowany prąd wody w zakresie - zwartym, rozproszonym oraz parasolowym ochronnym do maks. 160 stopni
* płynna regulacja kąta rozwarcia strumienia rozproszonego
* regulowaną wydajność wodna w zakresie 100 - 400 l/min za pomocą pierścienia obrotowego wyposażonego czytelne oznaczenie i antypoślizgową powierzchnię
* funkcja czyszczenia uruchamiana przy skrajnym przekręceniu umożliwiająca usunięcie zanieczyszczeń do 6mm
* obrotowa nasada W52
* Jaskrawy kolor w obrębie wylotu prądownicy umożliwiający łatwą lokalizację sprzętu w ciemnościach i zadymieniu