**Kosztorys ofertowy**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1691T Obrazów– Złota w miejscowości Obrazów**

**od km 0+148 do km 0+765**

***Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. | km | 0,62 |  |  |
| 2 | BCD D-01.03.25-22 | Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 2000/ha | ha | 0,02 |  |  |
| 3 | BCD D-06.03.01.011 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 1 851,00 |  |  |
| 4 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 45,00 |  |  |
| 5 | BCD D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm | m2 | 863,80 |  |  |
| 6 | BCD D-02.01.01-82 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 1,00 |  |  |
| 7 | BCD D-02.03.01-02 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 80,00 |  |  |
| 8 | BCD D-02.01.01-54 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km  | m3 | 80,00 |  |  |
| 9 | BCD D-03.01.01-22 | Remont przepustu - wykonanie nowych części przelotowej przepustów drogowych z rur PP SN8 fi 60 mm na podsypce z piasku 20 cm | m | 35,00 |  |  |
| 10 | BCD D-03.01.01-42 | Remont przepustu - wykonanie nowych prefabrykowanych prostych ścianek czołowych żelbetowych z betonu C25/30 Mpa dla przepustów fi 60 cm | szt. | 10,00 |  |  |
| 11 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm | m2 | 1 384,72 |  |  |
| 12 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 384,72 |  |  |
| 13 | BCD D-04.05.01.31 | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w korycie drogi klasa C3/4 z pielęgnacją, grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 384,72 |  |  |
| 14 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1 384,72 |  |  |
| 15 | BCD D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 312,00 |  |  |
| 16 | BCD D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1 076,22 |  |  |
| 17 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 4 163,54 |  |  |
| 18 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4 089,50 |  |  |
| 19 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 669,00 |  |  |
| 20 | BCD D-08.02.02-31 | Regulacja pionowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, wraz z profilowaniem podłoża mieszanką kamienna do 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 50,00 |  |  |
| 21 | BCD D-08.01.01-11 | Regulacja pionowa krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 (B-15) | m | 22,00 |  |  |
| 22 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 52,00 |  |  |
| 23 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | m2 | 310,50 |  |  |
| 24 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 669,00 |  |  |
| 25 | BCD D-07.01.01-01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie P-7a, P7b | m2 | 288,00 |  |  |
| 26 | BCD D-06.04.01-02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm | m | 350,00 |  |  |
| 27 | BCD D-06.04.02-03 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 80 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy | m | 12,00 |  |  |
| 28 | BCD D-07.05.01-01 | Przestawienie istniejącej bariery ochronnej stalowej jednostronnej | m | 40,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysu: | ……………………….zł |
| Podatek VAT (VAT) = ………….%WK | ……………………….zł |
| **Wartość końcowa kosztorysu:** | **…………………..zł** |