Załącznik nr 1

Nr sprawy 5/GSDT/2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Remont konserwacyjny dachu hali sportowej przy ul. Norweskiej w Świnoujściu”**

Zadanie winno objąć następujące prace konserwacyjno - naprawcze:

* montaż luźnych fragmentów papy nawierzchniowej (na styku ze ścianą budynku hali) – 3 miejsc (jedno z takich miejsce na zdjęciu nr 1 – dokumentacja fotograficzna);
* uszczelnienie punktowe połaci dachowej na zakładach papowych i innych miejscach – około 70 punktów (50 punktów na dach duży, 20 punktów na dach przybudówki). Punktowa nieszczelność to brak spojenia papy o niewielkich rozmiarach (długości 2-7 cm i szerokości 2-5 cm). Przykładowe odspojenia zdjęcie nr 2a, 2 b, 2c.
* zamocowanie luźnych 10 wsporników instalacji odgromowej (zdjęcie nr 3a, 3b);
* likwidacja jednego przecieku przy odpływie (oszacowany obszar przecieku to około 1m2);
* uszczelnienie 4 otworów przelewowych (zdjęcie nr 4);
* likwidacja 7 pęcherzy poprzez ich nacięcie i położenie na nich nowej łaty z papy nawierzchniowej - średnia pow. jednego pęcherza około 0,5 m2 (zdjęcie nr 5);
* kształtowanie (prostowanie) blacharki na attykach 6 miejsca;
* demontaż obróbki blacharskiej - uszczelnienie attyki na długości 6 mb. i ponowny montaż obróbki blacharskiej.
* miejscowa naprawa pękniętej obróbki blacharskiej (2-7 cm) z użyciem taśmy dekarskiej bitumicznej (aulminiowej) – 15 miejsc.
* montaż odspojonego sita compakt na jednym wpuście dachowym.