Wiązownica, 10.05.2024 r.

Znak: RG3.271.13.2024

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rozbudowa i przebudowa budynków remizy OSP w m. Manasterz i Mołodycz”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Odpowiedzi dotyczą części nr 1 przedmiotu zamówienia: Remiza Manasterz**

**Treść zadanego pytania 1:**

Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki, czy okna mają mieć kolor obustronny, z szybą bezpieczną, czy wymagane jest EI?

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna z PCV w kolorze białym obustronnie o współczynniku przenikania ciepła U≤Ukmax=0,9 W/m2K zgodnie z opisem technicznym do projektu arch.-tech.

Wszystkie okna z możliwością otwierania U+R. (poz. 30 przedmiaru robót).

Nie ma wymogu zastosowania stolarki okiennej z szybą bezpieczną i o odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI.

**Treść zadanego pytania 2:**

 Prosimy o sprecyzowanie wymiaru bramy przemysłowej w przedmiarze jest 400x450 cm. natomiast w dokumentacji 400x400 cm., brama pełna czy z naświetlem?

**Odpowiedź:**

Wymiar bramy garażowej 400x400 cm., zgodnie z projektem arch-bud. (rys.A-1, A-4).

Brama garażowa z naświetlem i drzwiami (rys.A-4)o następującej charakterystyce:

1. Prowadzenie: NISKIE – SPRĘŻYNY NACIĄGOWE

2. Uszczelnienie dookoła uszczelkami gumowymi

3. Drzwi w bramie z progiem około 12 cm.

4. Wyłącznik otwarcia drzwi

5. Samozamykacz

6. Napęd elektryczny szynowy 230V

7. Sterowanie radiowe + 1 pilot

**Treść zadanego pytania 3:**

W opisie zadań występuje pokrycie z blachy trapezowej T-14, prosimy o podanie grubości blachy.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć blachę trapezową ocynkowaną w powłoce, gr. blachy min. 0.5 mm. w kolorze dostosowanym do istniejącego pokrycia istniejącego budynku remizy.

**Treść zadanego pytania 4:**

Prosimy o sprecyzowanie co ma zawierać pozycja: Dostawa i montaż wieży alarmowej.

**Odpowiedź:**

Pozycja przedmiaru obejmuje wykonanie konstrukcji drewnianej wieżyczki bez dostawy i montażu syreny alarmowej. Obiekt wyposażony jest już w wolnostojącą syrenę alarmową działającą w systemie alarmowania DSP.

**Treść zadanego pytania 5:**

Prosimy o zamieszczenie rozwiązania schodów strychowych EI 30 wg. rozwiązań producentów największa długość 366 cm, natomiast w dokumentacji jest wysokość do stropu 479 cm.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć rozwiązanie: właz strychowy wg. dokumentacji projektowej z drabiną dostawną rozsuwaną 2-elementową np. firmy Krause.

**Treść zadanego pytania:**

W dokumentacji w części strychowej występuje ocieplenie wełną 15 cm między krokwiami i zabudowa płytą ogniową na ruszcie metalowym, brak w przedmiarach robót, czy należy doliczyć?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z wykonania ocieplenia przestrzeni strychowej. Nie należy wyceniać w ofercie.

**Treść zadanego pytania:**

Prosimy o zamieszczenie schematów rozdzielni elektrycznych i dokumentacji instalacji elektrycznej, brak w przedmiarach wykonania instalacji odgromowej, czy należy uwzględnić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza brakujące projekty techniczne branżowe (konstrukcyjny, sanitarny i elektryczny) oraz uzupełnia przedmiary robót elektrycznych dot. wykonania instalacji odgromowej.

Ponadto, w wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej dokonuje się korekty przedmiaru robót podjazdu z kostki brukowej w sposób następujący:

W poz. przedmiaru 95 Wykończenie stropu jest:

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu gr. 5 cm.

 Do wyceny przyjąć Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe gr. 20 cm.

W poz. przedmiaru 107 Podbudowa jest 45,492 m2 - do wyceny należy przyjąć 67,500 m2

W poz. przedmiaru 109 Podbudowa jest 65,752 m2 - do wyceny należy przyjąć 87,760 m2

W poz. przedmiaru 110 Podbudowa jest 45,492 m2 - do wyceny należy przyjąć 67,500 m2

W poz. przedmiaru 111 Podbudowa jest 45,492 m2 - do wyceny należy przyjąć 67,500 m2

W poz. przedmiaru 114 Nawierzchnie jest 45,492 m2 - do wyceny należy przyjąć 67,500 m2

W poz. przedmiaru 116 Krawężniki jest 38,080 m - do wyceny należy przyjąć 45,500 m

W poz. przedmiaru 117 Krawężniki jest 1,061 m3 - do wyceny należy przyjąć 1,350 m3

W poz. przedmiaru 118 Krawężniki jest 16.320 m - do wyceny należy przyjąć 23,740 m

Zgodnie z dokumentacją projektową, w celu realizacji przedmiotu zamówienia niezbędnym będzie wykonanie następującego zakresu robót, który należy uwzględnić w ofercie:

1. Demontaż istniejącej wieży syreny alarmowej kolidującej z projektowaną rozbudową wraz z montażem wieży w nowej lokalizacji na terenie działki wraz z zasilaniem energetycznym.

2. Przebudowa zasilania energetycznego, zgodnie z PZT.

**Odpowiedzi dotyczą części nr 2 przedmiotu zamówienia: Remiza Mołodycz**

**Treść zadanego pytania 1:**

Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki, czy okna mają mieć kolor obustronny, z szybą bezpieczną, czy wymagane jest EI?

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna z PCV w kolorze białym obustronnie o współczynniku przenikania ciepła U≤Ukmax=0,9 W/m2K zgodnie z opisem technicznym do projektu arch.-tech.

Wszystkie okna z możliwością otwierania U+R. (poz. 30 przedmiaru robót).

Nie ma wymogu zastosowania stolarki okiennej z szybą bezpieczną i o odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI.

**Treść zadanego pytania 2:**

 Prosimy o sprecyzowanie wymiaru bramy przemysłowej w przedmiarze jest 400x450 cm. natomiast w dokumentacji 400x400 cm., brama pełna czy z naświetlem?

**Odpowiedź:**

Wymiar bramy garażowej 400x400 cm., zgodnie z projektem arch-bud. (rys.A-1, A-4).

Brama garażowa z naświetlem i drzwiami (rys.A-4)o następującej charakterystyce:

1. Prowadzenie: NISKIE – SPRĘŻYNY NACIĄGOWE

2. Uszczelnienie dookoła uszczelkami gumowymi

3. Drzwi w bramie z progiem około 12 cm.

4. Wyłącznik otwarcia drzwi

5. Samozamykacz

6. Napęd elektryczny szynowy 230V

7. Sterowanie radiowe + 1 pilot

**Treść zadanego pytania 3:**

W opisie zadań występuje pokrycie z blachy trapezowej T-14, prosimy o podanie grubości blachy.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć pokrycie z blachodachówki ocynkowanej w powłoce, gr. blachy min. 0.5 mm. w kolorze dostosowanym do istniejącego pokrycia istniejącego budynku remizy, zamiast przewidzianego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T 14.

**Treść zadanego pytania 4:**

Prosimy o sprecyzowanie co ma zawierać pozycja: Dostawa i montaż wieży alarmowej.

**Odpowiedź:**

Pozycja przedmiaru obejmuje wykonanie konstrukcji drewnianej wieżyczki bez dostawy i montażu syreny alarmowej. Obiekt wyposażony jest już w wolnostojącą syrenę alarmową działającą w systemie alarmowania DSP.

**Treść zadanego pytania 5:**

Prosimy o zamieszczenie rozwiązania schodów strychowych EI 30 wg. rozwiązań producentów największa długość 366 cm, natomiast w dokumentacji jest wysokość do stropu 479 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z wykonania włazu do przestrzeni strychowej oraz schodów strychowych. Obiekt posiada dostęp do przestrzeni strychowej z istniejącego garażu.

W związku z tym z przedmiaru wykreśla się pozycję przedmiarową 86 d.12.1. – nie należy wyceniać.

**Treść zadanego pytania:**

W dokumentacji w części strychowej występuje ocieplenie wełną 15 cm między krokwiami i zabudowa płytą ogniową na ruszcie metalowym, brak w przedmiarach robót, czy należy doliczyć?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z wykonania ocieplenia przestrzeni strychowej. Nie należy wyceniać w ofercie.

**Treść zadanego pytania:**

Prosimy o zamieszczenie schematów rozdzielni elektrycznych i dokumentacji instalacji elektrycznej, brak w przedmiarach wykonania instalacji odgromowej, czy należy uwzględnić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza brakujące projekty techniczne branżowe (konstrukcyjny, sanitarny i elektryczny) oraz uzupełnia przedmiary robót elektrycznych dot. wykonania instalacji odgromowej.

**Treść zadanego pytania:**

W przedmiarze robót OSP Mołodycz w poz. 89 – Tynki cem-wap. Na sufitach jest obmiar 36,477, wymiar pomieszczenia 7,50x12m = 90 m2, tym samym zwiększy się obmiar w poz. 91 i 92, czy należy skorygować?

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje podany błędny obmiar w przedmiarze robót OSP Mołodycz w sposób następujący:

W poz. przedmiaru 89 jest 36,477 m2 – do wyceny należy przyjąć 90,000 m2

W poz. przedmiaru 91 jest 204,853 m2 – do wyceny należy przyjąć 258,376 m2

W poz. przedmiaru 92 jest 204,853 m2 – do wyceny należy przyjąć 258,376 m2

Ponadto, w wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej dokonuje się korekty przedmiaru robót podjazdu z kostki brukowej w sposób następujący:

W poz. przedmiaru 95 Wykończenie stropu jest:

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu gr. 5 cm.

 Do wyceny przyjąć Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe gr. 20 cm.

W poz. przedmiaru 106 Podbudowa jest 50,260 m2 - do wyceny należy przyjąć 112,000 m2

W poz. przedmiaru 108 Podbudowa jest 76,510 m2 - do wyceny należy przyjąć 138,250 m2

W poz. przedmiaru 109 Podbudowa jest 50,260 m2 - do wyceny należy przyjąć 112,000 m2

W poz. przedmiaru 110 Podbudowa jest 50,260 m2 - do wyceny należy przyjąć 112,000 m2

W poz. przedmiaru 113 Nawierzchnie jest 50,260 m2 - do wyceny należy przyjąć 112,000 m2

W poz. przedmiaru 115 Krawężniki jest 42,570 m - do wyceny należy przyjąć 56,350 m

W poz. przedmiaru 116 Krawężniki jest 1,061 m3 - do wyceny należy przyjąć 2.110 m3

W poz. przedmiaru 117 Krawężniki jest 16.320 m - do wyceny należy przyjąć 30,100 m

Zgodnie z dokumentacją projektową, w celu realizacji przedmiotu zamówienia niezbędnym będzie wykonanie następującego zakresu robót:

1. Demontaż istniejącej wieży syreny alarmowej kolidującej z projektowaną rozbudową wraz z montażem wieży w nowej lokalizacji na terenie działki wraz z zasilaniem energetycznym.

2. Demontaż przyłącza energetycznego napowietrznego i przeniesienie na projektowany garaż wraz z przeniesieniem złącza kablowo – pomiarowego wraz z wyłącznikiem p.poż.

3. Przeniesienie wewnętrznego hydrantu p.poż. w istniejącym garażu kolidującego z projektowaną komunikacją pomiędzy garażami.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. odpowiedzi, zamawiający informuje **o  przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **17.05.2024r. do godz. 09:00.**

W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 11.06.2024 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 15.06.2024 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 13.05.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **13.05.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 17.05.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **17.05.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **11.06.2024** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **15.06.2024 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a