[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Budowa windy zewnętrznej przy budynku A Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Budowa windy zewnętrznej przy budynku A Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
cpv=45262600-7


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Stawka - r. budowlane          - zakl.rzem 
id=    951	2
jm=r-g	149
ce=0
il=8.873116

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=328.085658

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=6.2521072

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Dostawa i montaż szybu windowego 
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Kontener do wywozu gruzu o poj. 6m3 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Listwa zamykająca 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Farba gruntująca CT 16 
id=0155121	2
jm=dm3	066
ce=0
il=1.254

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=gaz propan-butan 
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 
id=1040600	2
jm=kg	033
ce=0
il=12.7908

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki 
id=1100399	2
jm=kg	033
ce=0
il=1929.6837

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 8-12 mm 
id=1102399	2
jm=kg	033
ce=0
il=419.22

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki 
id=1120699	2
jm=kg	033
ce=0
il=8.22

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe 
id=1330400	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.98247

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=klamry ciesielskie 
id=1341299	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.36376

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Farby emulsyjne nawierzchniowe wewnętrzne 
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
il=21.325304

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki 
id=1525110	2
jm=dm3	066
ce=0
il=2.717

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 
id=1564514	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.354464

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=piasek do zapraw 
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.673897

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków 
id=1700301	2
jm=t	034
ce=0
il=0.18286855

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=wapno suchogaszone 
id=1720200	2
jm=t	034
ce=0
il=0.0303394

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy 
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
il=22.3692

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy 
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
il=0.07623

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=cegła budowlana pełna 
id=1800199	2
jm=szt	020
ce=0
il=446.064

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=folia kubełkowa 
id=202x003	2
jm=m2	050
ce=0
il=5.75
pr=ICB_S

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
id=202x003	2
jm=m2	050
ce=0
il=5.75
pr=ICB_S

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm 
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
il=238.68

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10) 
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.515

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25) 
id=2370606	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.030565

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Sucha miesz.tynk.szlachet.min.Baumit 
id=2380123	2
jm=kg	033
ce=0
il=14.63

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Ceresit CT69 
id=2380128	2
jm=kg	033
ce=0
il=57.75

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2 
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.1188432

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt" 
id=2385001	2
jm=dm3	066
ce=0
il=13.28404

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 
id=2600104	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.028224

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
id=2600619	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.063175

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.058968

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III 
id=2640003	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.02208

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasycone 
id=2640900	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.01656

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Woda przemysłowa 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.04851

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=woda z rurociągu 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.283287

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane 
id=3950001	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.053459

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Wyciąg budowlany 
id=  34000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.638904

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
id=  34312	2
jm=m-g	148
ce=0
il=12.94987

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15 t 
id=  35111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1529

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Środek transportowy (1) 
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3080526

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=środek transportowy 
id=  39599	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna 
id=  43211	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.06141

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw do 3 m3/h 
id=  46111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0924

[RMS ZEST 48]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
nu=1
na=Roboty rozbiórkowe i ziemne

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do ponownego wykorzystania
nu=1
ob=25
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	


[RMS 2]
nz=1.3702
np=0
il=34.255
wa=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	4-01 0103-05	4-01	0103-05		1
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III
nu=2
ob=11.5
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	5.0 * 2.3	


[RMS 2]
nz=3.4
np=0
il=39.1
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
nu=3
ob=1.306
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0.5 * 2	
wo=0.306	1	1.53 * 0.8 * 0.25	


[RMS 2]
nz=24.76
np=0
il=32.33656
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	4-01 0107-04	4-01	0107-04		1
na=Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 m na głębokość do 3 m
nu=4
ob=5.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5.52	1	2.4 * 2.3	


[RMS 2]
nz=0.52
np=0
il=2.8704
wa=0

[RMS 36]
nz=0.004
np=1
il=0.02208
wa=0

[RMS 37]
nz=0.003
np=1
il=0.01656
wa=0

[RMS 48]
nz=2
np=0
op=M
il=5.52
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	TZKNBK	VII -344	VII 	344		1
na=Rozebranie izolacji ze styropianu układanych na ścianach
nu=5
ob=9.8
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	3.8 + 3.0 + 3.0	


[RMS 2]
nz=0.239
np=0
il=2.3422
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=6
ob=3.92
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3.92	1	(3.8 + 3.0 + 3.0) * 0.4	


[RMS 2]
nz=7.27
np=0
il=28.4984
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=7
ob=8.474
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8.474	1	3.31 * 2.56	


[RMS 2]
nz=0.95
np=0
il=8.0503
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Rozebranie zadaszenia wraz z kratą
nu=8
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 2]
nz=16
np=0
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd= 	 	Analogia
na=Wykucie z muru okna
nu=9
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 2]
nz=1.05
np=0
il=1.05
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=IGM Warszawa	KNR	 401-0354-07-00	 401	0354-07	00	1
na=Wykucie z muru ościeżnic  o pow. ponad 1 m2 do 2 m2
nu=10
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 2]
nz=1.58
np=0
il=3.16
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=		Cena rynkowa	Cena	rynkowa		1
na=Wywóz i utylizacja gruzu kontenerami o pojemności 6m3
nu=11
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 5]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Rozebranie cokołu ze stali nierdzewnej do ponownego wykorzystania
nu=12
ob=4.06
jm=m	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2.1	
wo=1.96	1	1.96	

[ELEMENT 1]
id=11
nu=2
na=Roboty budowlano-montażowe

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
nu=13
ob=0.5
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	5.0 * 0.1	


[RMS 2]
nz=5.26
np=0
il=2.63
wa=0

[RMS 27]
nz=1.03
np=1
il=0.515
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.5
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	NNRNKB	202 0618-01	202 	618-01		1
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
nu=14
ob=5
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.0	


[RMS 2]
nz=0.1
np=0
il=0.5
wa=0

[RMS 8]
nz=0.1
np=1
il=0.5
wa=0

[RMS 25]
nz=1.15
np=1
il=5.75
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 45]
nz=0.003
np=1
il=0.015
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	NNRNKB	202 0618-01	202 	618-01		1
na=(z.V) Izolacje folią kubełkową z listwą zamykającą
nu=15
ob=5
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.0	


[RMS 2]
nz=0.1
np=0
il=0.5
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 8]
nz=0.1
np=1
il=0.5
wa=0

[RMS 24]
nz=1.15
np=1
il=5.75
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 45]
nz=0.003
np=1
il=0.015
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	4-01 0202-03	4-01	0202-03		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm
nu=16
ob=411
jm=kg	033
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=411	1	411	


[RMS 2]
nz=0.06
np=0
il=24.66
wa=0

[RMS 11]
nz=1.02
np=1
il=419.22
wa=0

[RMS 12]
nz=0.02
np=1
il=8.22
wa=0

[RMS 48]
nz=2
np=0
op=M
il=411
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	4-01 0201-07	4-01	0201-07		1
na=Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian
nu=17
ob=12.635
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12.635	1	(2.26 + 2.13 + 2.26) * 1.9	


[RMS 2]
nz=1.18
np=0
il=14.9093
wa=0

[RMS 13]
nz=0.05
np=1
il=0.63175
wa=0

[RMS 34]
nz=0.005
np=1
il=0.06318
wa=0

[RMS 40]
nz=0.001
np=1
il=0.01264
wa=0

[RMS 48]
nz=2
np=0
op=M
il=12.635
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	4-01 0203-04	4-01	0203-04		1
na=Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 1.0 do 1.5 m3
nu=18
ob=1.444
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.444	1	2.26 * 2.13 * 0.3	


[RMS 2]
nz=6.03
mn=1.2
np=0
il=10.44878
wa=0

[RMS 28]
nz=1.015
np=1
il=1.46566
wa=0

[RMS 48]
nz=2
np=0
op=M
il=1.444
wa=0

[RMS 42]
nz=2.07
np=1
il=2.98908
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	4-01 0203-05	4-01	0203-05		1
na=Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego
nu=19
ob=2.527
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.527	1	12.635 * 0.2	


[RMS 2]
nz=6.59
np=0
il=16.65293
wa=0

[RMS 28]
nz=1.015
np=1
il=2.56491
wa=0

[RMS 48]
nz=2
np=0
op=M
il=2.527
wa=0

[RMS 42]
nz=2.07
np=1
il=5.23089
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=zabezpieczenie´ścian przed pyleniem i zabrudzeniami środkami chemicznymi - od wewnątrz
nu=20
ob=10.507
jm=m2	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7.22	1	1.9 * 1.9 * 2	
wo=3.287	1	1.73 * 1.9	

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	4-01 0313-03	4-01	0313-03		1
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek
nu=21
ob=0.504
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.504	1	1.4 * 0.4 * 0.3 * 3	


[RMS 2]
nz=21.91
np=0
il=11.04264
wa=0

[RMS 13]
nz=2.68
np=1
il=1.35072
wa=0

[RMS 14]
nz=4.69
np=1
il=2.36376
wa=0

[RMS 18]
nz=0.28
np=1
il=0.14112
wa=0

[RMS 19]
nz=0.108
np=1
il=0.05443
wa=0

[RMS 23]
nz=401
np=1
il=202.104
wa=0

[RMS 33]
nz=0.056
np=1
il=0.02822
wa=0

[RMS 35]
nz=0.117
np=1
il=0.05897
wa=0

[RMS 39]
nz=0.14
np=1
il=0.07056
wa=0

[RMS 40]
nz=0.081
np=1
il=0.04082
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.504
wa=0

[RMS 42]
nz=2.45
np=1
il=1.2348
wa=0

[RMS 46]
nz=0.46
np=1
il=0.23184
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
nu=22
ob=14.7
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14.7	1	14.7	


[RMS 2]
nz=1.62
np=0
il=23.814
wa=0

[RMS 10]
nz=131.271
np=1
il=1929.6837
wa=0

[RMS 18]
nz=0.018
np=1
il=0.2646
wa=0

[RMS 19]
nz=0.00518
np=1
il=0.07615
wa=0

[RMS 23]
nz=8
np=1
il=117.6
wa=0

[RMS 39]
nz=0.006
np=1
il=0.0882
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=14.7
wa=0

[RMS 42]
nz=0.07
np=1
il=1.029
wa=0

[RMS 46]
nz=0.03
np=1
il=0.441
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami betonowymi
nu=23
ob=1.989
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.989	1	3.52 * 0.25 * 2.26	


[RMS 2]
nz=7.14
np=0
il=14.20146
wa=0

[RMS 18]
nz=0.093
np=1
il=0.18498
wa=0

[RMS 19]
nz=0.01795
np=1
il=0.0357
wa=0

[RMS 20]
nz=0.0106
np=1
il=0.02108
wa=0

[RMS 26]
nz=120
np=1
il=238.68
wa=0

[RMS 39]
nz=0.043
np=1
il=0.08553
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1.989
wa=0

[RMS 42]
nz=0.9
np=1
il=1.7901
wa=0

[RMS 46]
nz=0.13
np=1
il=0.25857
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	4-01 0605-09	4-01	0605-09		1
na=Wykonanie izolacji płytami styropianowymi gr.8 cm ścian
nu=24
ob=4.18
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.18	1	2.2 * 1.9	


[RMS 2]
nz=0.84
np=0
il=3.5112
wa=0

[RMS 9]
nz=3.06
np=1
il=12.7908
wa=0

[RMS 17]
nz=0.0848
np=1
il=0.35446
wa=0

[RMS 48]
nz=2
np=0
op=M
il=4.18
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=25
ob=2.6
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2.6	


[RMS 2]
nz=2.59
np=0
il=6.734
wa=0

[RMS 18]
nz=0.032
np=1
il=0.0832
wa=0

[RMS 19]
nz=0.00638
np=1
il=0.01659
wa=0

[RMS 20]
nz=0.00356
np=1
il=0.00926
wa=0

[RMS 23]
nz=48.6
np=1
il=126.36
wa=0

[RMS 39]
nz=0.015
np=1
il=0.039
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2.6
wa=0

[RMS 42]
nz=0.26
np=1
il=0.676
wa=0

[RMS 46]
nz=0.05
np=1
il=0.13
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Ułożenie kostki z rozbiórki wraz z regulacją wysokości chodnika
nu=26
ob=25
jm=m2	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=36
pd=IGM Warszawa	KNR	 017-0927-01-00	 017	0927-01	00	1
na=Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną, farbą gruntującą - pierwsza warstwa
nu=27
ob=4.18
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.18	1	4.18	


[RMS 2]
nz=0.105
np=0
il=0.4389
wa=0

[RMS 7]
nz=0.3
np=1
il=1.254
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4.18
wa=0

[RMS 44]
nz=0.0004
np=1
il=0.00167
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=IGM Warszawa	KNR	 017-0927-03-00	 017	0927-03	00	1
na=Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grub.3-5 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
nu=28
ob=4.18
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.18	1	4.18	


[RMS 2]
nz=0.4613
np=0
il=1.92823
wa=0

[RMS 29]
nz=3.5
np=1
il=14.63
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4.18
wa=0

[RMS 43]
nz=0.0095
np=1
il=0.03971
wa=0

[RMS 44]
nz=0.0132
np=1
il=0.05518
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-1519-03-00	 202	1519-03	00	1
na=Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi zawierającymi kwarc - kolor dopasować do pzostałej części budunku
nu=29
ob=4.18
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.18	1	4.18	


[RMS 2]
nz=0.211
np=0
il=0.88198
wa=0

[RMS 16]
nz=0.65
np=1
il=2.717
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4.18
wa=0

[RMS 44]
nz=0.0005
np=1
il=0.00209
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-0803-01-00	 202	0803-01	00	1
na=Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. I
nu=30
ob=9.072
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7.128	1	0.54 * 2.2 * 2 * 3	
wo=1.944	1	0.54 * 3 * 1.2	


[RMS 2]
nz=0.2251
np=0
il=2.04211
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0131
np=1
il=0.11884
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=9.072
wa=0

[RMS 41]
nz=0.0195
np=1
il=0.1769
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd=BEiDOEPB ORGBUD W-wa	NNRKB	 007-1134-02-10	 007	1134-02	10	1
na=,Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
nu=31
ob=60.382
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9.73	1	9.73	
wo=41.58	1	20.79 * 2	
wo=9.072	1	9.072	


[RMS 2]
nz=0.08
mn=2
np=0
il=9.66112
wa=0

[RMS 32]
nz=0.22
np=1
il=13.28404
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=60.382
wa=0

[RMS 44]
nz=0.0003
np=1
il=0.01811
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-2009-02-00	 202	2009-02	00	1
na=Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach - przygotowanie podłoża pod wyprawę z tynku żywicznego
nu=32
ob=23.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=23.1	1	7.7 * 2 * 1.5	


[RMS 2]
nz=0.2426
mn=1.2
np=0
il=6.72487
wa=0

[RMS 22]
nz=0.0033
np=1
il=0.07623
wa=0

[RMS 38]
nz=0.0021
np=1
il=0.04851
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=23.1
wa=0

[RMS 41]
nz=0.02
np=1
il=0.462
wa=0

[RMS 44]
nz=0.0032
np=1
il=0.07392
wa=0

[RMS 47]
nz=0.004
np=1
il=0.0924
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=IGM Warszawa	KNR	 017-0930-03-00	 017	0930-03	00	1
na=Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego, o fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych  - rodzaj i kolor dopasować do istniejącego w budynku
nu=33
ob=23.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5126
mn=1.3
np=0
il=15.39338
wa=0

[RMS 30]
nz=2.5
np=1
il=57.75
wa=0

[RMS 48]
nz=1.5
np=0
op=M
il=23.1
wa=0

[RMS 43]
nz=0.0049
np=1
il=0.11319
wa=0

[RMS 44]
nz=0.0068
np=1
il=0.15708
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 401-1204-02-00	 401	1204-02	00	1
na=Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - kolor dopasować do istniejącego
nu=34
ob=37.282
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=37.282	1	60.382 - 23.1	


[RMS 1]
nz=0.119
mn=2
np=0
il=8.87312
wa=0

[RMS 15]
nz=0.286
mn=2
np=1
il=21.3253
wa=0

[RMS 21]
nz=0.6
np=1
il=22.3692
wa=0

[RMS 48]
nz=2
np=0
op=M
il=37.282
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Uzupełenie posadzki po przekuciach
nu=35
ob=3
jm=szt	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=44
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Montaż cokołu ze stali nierdzewnej - materiał z rozbiórki
nu=36
ob=3.66
jm=m	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	4.06 - 1.46 - 1.1	
wo=2.16	1	0.54 * 4	

[POZYCJA]
id=24
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Doprowadzenie zasilania do windy kablem YDY-żo 5x6mm2 - z rozdzielni głównej pod sufitem podwieszanym w korycie kablowym - wraz z demontażem i ponownym montażem sufitu
nu=37
ob=28
jm=m	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=39
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Rozbudowa rozdzielni głównej o rójfazowy rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 z wkładką 3xWT-00g G25A
nu=38
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=23
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Dostawa i montaż szybu windowego z kabiną i uruchomieniem
nu=39
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 4]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Pomiary elektryczne
nu=40
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=41
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie windy do UDT
nu=41
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

