Przedmiot prac dotyczy wymiany jednej żyły kablowej umieszczonej w ziemi. Zakres prac obejmuje:

1. Wykop mechaniczny z ułożeniem linii kablowej - 150 mb,
2. Wykop ręczny z ułożeniem linii kablowej – 20mb,
3. Przebicie pod drogą rurą fi 160 –10 mb,
4. Demontaż uszkodzonej linii kablowej w GPR
5. Wprowadzenie kabla do GPR wraz z doprowadzeniem go pod szyny odpływowe,
6. Dostarczenie głowicy kablowej wraz z jej zarobieniem,
7. Podłączenie linii kablowej na szyny odpływowe pola liniowego,
8. Dostarczenie oraz wykonanie mufy średniego napięcia na wymienianym kablu,
9. Wykonanie prób i pomiarów wymienianej żyły

Przed złożeniem oferty należy przedstawiony zakres prac sprawdzić w stanie rzeczywistym. Przedmiotowe prace wykonywane będą w terenie, gdzie znajduje się infrastruktura energetyczna zakładu. W związku z czym prace muszą być wykonywane ze szczególną ostrożnością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Wymieniany kabel XRUAHAKXS 1x70mm2 dostarcza Zamawiający.

Przykładowa trasa wymiany kabla.

