Stół rehabilitacyjny elektryczny 4 -sekcyjny

* Długość: minimum 195 cm
* Szerokość: minimum 70 cm
* Wysokość regulowana elektrycznie: 55 do 105 cm
* Maksymalne obciążenie: 160 kg
* Regulacja kąta podgłówka: -70° do 45° za pomocą sprężyny gazowej
* Regulacja kąta łamania części piersiowej: -18° do 80° za pomocą sprężyny gazowej
* Regulacja kąta łamania części lędźwiowej: -20° do 84° za pomocą sprężyny gazowej
* Regulacja kąta podnóżka: -45° do 50° za pomocą sprężyny gazowej
* Pełna regulacja wszystkich sekcji stołu/fotela umożliwiająca ustawienie w pozycjach rehabilitacyjno-zabiegowych : trendelenburg, antytrendelenburg, fotel, pilot,  za pomocą sprężyny gazowej
* rama sterująca,
* system jezdny,
* zagłówek z wycięciem na twarz, z podłokietnikami
* kolor tapicerki: do wyboru
* kolor konstrukcji: do wyboru
* wieszak na ręczniki
* gwarancja: minimum 24 m-ce
* dostawa z wniesieniem do wyznaczonego gabinetu ( pomieszczenia na parterze ).
* termin dostawy: max 15 dni od dnia przekazania zamówienia