**Załącznik nr ……**

**Wymogi dotyczące wykonania numeracji obiektów**

**1**. Numery ewidencyjne obiektów kubaturowych, znajdujących się w granicach kompleksu nieruchomości, wykonuje się cyframi koloru czarnego na białym tle w sposób trwały.

**2**. Wysokość cyfr numerów, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić 20 cm, a szerokość marginesów białego tła ze wszystkich stron numeru — 5 cm.

**3**. Numery ewidencyjne budynków umieszcza się przy rogu najbardziej widocznych ścian od strony głównego wejścia do budynku na takiej wysokości aby dolna krawędź białego tła była na jednym poziomie z górną linią otworu okiennego parteru, bramy wjazdowej itp.

**4**. Jeżeli długość budynku przekracza 50 m lub nie posiada on głównego wejścia, numery ewidencyjne umieszcza się w skrajnych narożnikach od strony drogi (dróg) dojazdowych do tego budynku.