KR.26.13.2023

…………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

**Parametry techniczne oferowanych drzwi:**

1) drzwi wejściowe z korytarza

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| - 3 sztuki drzwi wewnętrzne (2xP, 1xL), pełne, gładkie, |  |
| - wymiar 90x200, |  |
| - wytrzymałość mechaniczna klasa 3, 4 |  |
| - trwałość mechaniczna klasa 6, |  |
| - klasa klimatyczna : a, b |  |
| - grubość skrzydła: minimum 43mm |  |
| - wypełnienie skrzydła: płyta akustyczna |  |
| - izolacyjność akustyczna skrzydła: min. Rw=32dB (uszczelka automatyczna) |  |
| - powierzchnia skrzydła: fornir orzech |  |
| - budowa skrzydła: przylgowe, ramiak drewno liściaste lub iglaste, wypełniony płytą akustyczną, |  |
| - okucie: zawiasy obiektowe w kolorze stali nierdzewnej, uszczelka automatyczna, zamek pod wkładkę, |  |
| - ościeżnica drewniana regulowana, fornir w kolorze skrzydła o szerokości opasek minimum 75mm, zaciętych pod kątem 45 stopni i odstających od lica ściany minimum 25mm (zagięcie prostopadłe do ściany ), grubość ściany 17 cm, |  |
| - drzwi muszą być wyposażone w zamki patentowe w klasie 6.1(lub2).C (trwałość/odp. ogniowa/odp. na włamanie), szyldy dzielone, kwadratowe wykończone w kolorze stal nierdzewna lub nikiel satyna, klamki o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. |  |
| Drzwi powinny odpowiadać obowiązującej normie dotyczącej nie rozprzestrzeniania ognia (EI30). |  |

2) drzwi wejściowe z sekretariatu

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| - 2 sztuki drzwi wewnętrzne (L,P) pełne, gładkie, |  |
| - wymiar 80x200, |  |
| - wytrzymałość mechaniczna klasa 3, 4 |  |
| - trwałość mechaniczna klasa 6, |  |
| - klasa klimatyczna : a, b |  |
| - grubość skrzydła: minimum 43mm |  |
| - wypełnienie skrzydła: płyta akustyczna |  |
| - izolacyjność akustyczna skrzydła: min. Rw=32dB, (uszczelka automatyczna) |  |
| - powierzchnia skrzydła: fornir orzech |  |
| - budowa skrzydła: przylgowe, ramiak drewno liściaste lub iglaste, wypełniony płytą akustyczną, |  |
| - okucie: zawiasy obiektowe w kolorze stali nierdzewnej, uszczelka automatyczna, zamek pod wkładkę, |  |
| - ościeżnica drewniana regulowana, fornir w kolorze skrzydła o szerokości opasek minimum 75mm, zaciętych pod kątem 45 stopni i odstających od lica ściany minimum 25mm (zagięcie prostopadłe do ściany), grubość ściany 17 cm (drzwi lewe), 15 cm (drzwi prawe), |  |
| - drzwi muszą być wyposażone w zamki patentowe w klasie 6 (trwałość), szyldy dzielone, kwadratowe wykończone w kolorze stal nierdzewna lub nikiel satyna, klamki o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. |  |

3) skrzydła drzwiowe do pomieszczeń socjalnych

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| - 2 sztuki drzwi wewnętrzne (L,L), pełne, gładkie, |  |
| - wymiar 70x200, |  |
| - wytrzymałość mechaniczna klasa 3, 4 |  |
| - trwałość mechaniczna klasa 6, |  |
| - klasa klimatyczna : a, b |  |
| - grubość skrzydła: minimum 43mm |  |
| - wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa |  |
| - powierzchnia skrzydła: fornir orzech |  |
| - budowa skrzydła: przylgowe, ramiak drewno liściaste, wypełniony płytą wiórową otworową, z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi, |  |
| - komplet maskownic 1 szt., w kolorze skrzydła |  |
| - okucie: zawiasy obiektowe w kolorze stali nierdzewnej, zamek pod wkładkę, |  |
| - drzwi muszą być wyposażone w szyldy kwadratowe wykończone w kolorze stal nierdzewna lub nikiel satyna, klamki o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, blokada łazienkowa – 1 szt.. |  |

…………………………………………………………

(data, podpis wykonawcy)