**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Specyfikacja krzesła ewakuacyjnego**

* umożliwia transport osoby w dół i w górę
* posiada uchwyty do transportu po schodach
* ma posiadać system montażu na ścianie
* wyposażone w: regulację zagłówka, uchwyt dla osoby transportującej (przeprowadzającej ewakuację), pasy zabezpieczające osobę przewożoną oraz blokowane tylne koła
* wymiary krzesła złożonego: 1 170 x 290 mm (+/- 10%)
* wymiary krzesła rozłożonego: 1 630 x 525 mm (+/- 10%)
* lekka konstrukcja aluminiowa
* waga do 15,5 kg (+/- 10%)
* maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 200kg
* musi zawierać elementy potrzebne do montażu na ścianie (w komplecie)
* wyposażone w widoczny pokrowiec chroniący krzesło ewakuacyjne (w komplecie)
* krzesło dostarczane w komplecie wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
* gwarancja co najmniej 2 lata
* certyfikat TUV
* certyfikaty na zastosowane materiały (palność) do budowy krzesła ewakuacyjnego

1. **Specyfikacja materaca ewakuacyjnego**

* przeznaczony do transportu osób w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu do wagi minimum 210 kg, z dodatkowym zabezpieczeniem na głowę.
* Wierzchnia strona oraz klapy wykonane muszą być z 100% z poliestru
* Spód materaca wykonany jest z materiału odpornego na przetarcia
* Materiał na zabezpieczenie głowy wykonany z 80% poliamid / 20% poliester
* Musi posiadać powłokę bakteriobójczą
* Wmusi być wykonany z materiału trudnopalnego – posiadającego certyfikat B1 lub równoważny.
* Wymiary 210 x 60 x 7 cm (+/- 20%)
* Pasy od strony głowy i stóp umożliwiające transport
* Waga 6,5 kg (+/- 20%)
* Stabilizatory głowy regulowane zapięciem na rzepy
* Materac musi posiadać dodatkowy pokrowiec do montażu na ścianie
* Mocne rzepy tworzące „kokon” zabezpieczają osobę ewakuowaną przed przesunięciem
* Dodatkowe pasy zabezpieczające osobę przed przemieszczaniem się
* gwarancja co najmniej 1 rok