

OKNO DO ZAMUROWANIE. WYPROWADZIĆ INSTALACJĘ NAWIEWNO WYCIĄGOWĄ



ISTNIEJĄCA SYGNALIZACJA POŻARU



DRZWI ZDEMONTOWAĆ . ZMNIEJSZYĆ OTWÓR. OSADZIĆ NOWE DRZWI 90 KLASY RC-4

WYPOSAŻYĆ W SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA A PRZED DRZWIAMI ZAMONTOWAĆ KAMERĄ POŁĄCZONĄ ZE STANOWISKIEM DYŻURNEGO KWP.



OD ISTNIEJĄCEJ ROZDZIEL;NICY DOPROWADZIĆ ZASILANIE DO POMIESZCZENIA W CELU OKRESOWEGO URUCHAMIANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.



ISTNIEJĄCA KAMERA NA ZEWNĄTREZ BUDYNKU.