AWF – Wrocław ul. Mickiewicza - Wejście do biblioteki

Zakres robót:

1. Rozebranie nawierzchni chodnika wejścia do biblioteki;
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału (całe płyty betonowe należy oczyścić i odłożyć do wykorzystania, popękane i uszkodzone płyty przeznaczyć do utylizacji);
3. Ściągnięcie warstwy podbudowy - podsypka cementowo – piaskowa z powierzchni wejścia do biblioteki (do utylizacji);
4. Odkopanie korzeni;
5. Odrąbanie korzeni i wydobycie z dołu;
6. Odrzucenie korzeni do utylizacji;
7. Zasypanie dołów po korzeniach;
8. Zagęszczenie terenu przed wykonaniem podsypki cementowo piaskowej – wymagany stopień zagęszczenia Is=0.97;
9. Wykonanie na nowo podsypki cementowo – piaskowej gr ~3cm;
10. Ułożenie nawierzchni z **nowych** płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm z zageszczeniem;
11. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo – piaskową;
12. Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodą;
13. Skucie najazdów betonowych wraz z usunięciem gruzu do kontenera;
14. Wykonanie szalunków pod nowe najazdy dla wózków (wg wytycznych – do uzgodnienia) – najazdy musza posiadać fundament;
15. Wykonanie najazdów wraz z fundamentem z betonu C20/25;
16. Wywóz: połamanych płyt betonowych, gruzu, podsypki wraz z gruntem rodzimym nie nadającym się do ponownego wbudowania, wyciętych korzeni, innych;
17. Pomiary należy wykonać we własnym zakresie;
18. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz aktualną wiedzą;
19. Po zakończeniu robót teren należy oczyścić i doprowadzić do porządku;
20. Dla zutylizowanego materiału należy przedstawić dowód, że materiały z rozbiórki zostały zutylizowane;
21. Okres gwarancji na wykonanie w/w robót - 36m-cy



Zakres opracowania