**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest kamera wziernikowa SEARCHCAM 3000 KIT 2 kolor + IR wraz z osprzętem, w liczbie 1 szt., przeznaczona do wykorzystania przy zdarzeniach poszukiwawczo ratowniczych.
2. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.
3. Okres gwarancji 24 miesiące. Wymagany okres rękojmi - 24 miesiące.
4. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, w godz. 7.30 – 15.30, na koszt Wykonawcy.
5. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie

z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r.

1. **Opis kamery wziernikowej:**

Monitor:

- zawiera panel sterujący,

- kolorowy wyświetlacz LCD 5,75” przekątnej,

- przejrzysty, wyraźny,

- możliwość montażu na układzie sterowniczym,

- w komplecie z kartą pamięci SDHC o pojemności min. 16 GB,

- wskaźnik naładowania baterii,

- ustawienia głośności,

- osłona przeciwsłoneczna.

Wyjście audio:

- co najmniej jedno wyjście słuchawkowe i jeden zestaw słuchawkowy.

Kamera:

- zdalnie sterowana z uchwytu,

- obiektyw głowicy kolorowy,

- oświetlenie 16 LED białe, regulowane,

- funkcja robienia zdjęć i nagrywania filmów, rejestracja głosu w obu kierunkach,

- średnica kamery 47mm,

- ruch kamerą od prawej do lewej 240o ,

- pole widzenia min 280o,

- widoczność w ciemnościach min 6m,

- kamera kolor, ¼” CCD, 0,4 Lux, automatyczna przysłona

- stopień ochrony po założeniu tulei ochronnej IP 68,

- głowice kamery przyłączane na szybkozłącze,

- wymagana dodatkowa głowica IR.,

- wodoodporne głowice kamery (z możliwością zanurzenia do 23m),

- automatyczne centrowanie głowicy podczas pracy,

- kamera musi posiadać możliwość łączności głosowej, zapewniając dwukierunkową komunikację miedzy ratownikiem a osobą poszkodowaną,

- wymagany kabel przedłużający o długości 23m,

- wymagana linka z karabińczykiem o długości min 21m.

Uchwyt:

- rodzaj uchwytu pistoletowy,

- kompatybilny z rurkami przedłużającymi,

- pas do przenoszenia,

- obsługa uchwytu przez jedną osobę,

- długość kamery; teleskopowy wysów 104,3 -234 cm.

Przedłużenie uchwytu:

- długość zestawu przedłużonego z 234 do 566cm,

- przewody prowadzone wewnątrz rurek przedłużających.

Akumulator:

- typ: zestaw akumulatorów litowo-jonowych, wraz z dedykowaną ładowarką,

- wymienne z Delsar Life Detector,

- zapewniające czas pracy urządzenia min 3h.

Walizka wodo i pyłoszczelna z piankowym wypełnieniem, pozwalająca na spakowanie wszystkich elementów zestawu.

8. Do kamery winna zostać dołączona:

a) instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim,

b) instrukcja orientacji w pustych przestrzeniach,
c) karta gwarancyjna zawierająca warunki gwarancji i serwisu.