**Załącznik nr 2.3 do SWZ  
Załącznik nr 1 do Umowy**

**FORMULARZ CENOWY**

**Część 3 - Materiały budowlane**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **ilość** | **cena jednostkowa netto** | **wartość netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** |
| **23 %** | **wartość** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Akryl szpachlowy lekki do wygładzania pęknięć i szczelin w tynkach. Pojemność 280ml. | **szt.** | **22** |  |  | **23 %** |  |  |
| 2 | Cement portlandzki CEM I 32,5R. Opakowanie: worek 25 kg. | **szt.** | **412** |  |  | **23 %** |  |  |
| 3 | Deska strugana, wymiary (szer. x gr. x dł.)15x3x200cm | **szt.** | **300** |  |  | **23 %** |  |  |
| 4 | Gładź szpachlowa biała, norma EN 15824, grubość warstwy do 3 mm, wydajność ~1, 5 kg/m2/mm, przyczepność do podłoża: ≥0,3 N/mm2. Opakowanie: 20kg. | **szt.** | **8** |  |  | **23 %** |  |  |
| 5 | Kantówka konstrukcyjna drewniana, wymiary (szer. x gr. x dł.)3,5x5,5x200cm | **szt.** | **100** |  |  | **23 %** |  |  |
| 6 | Kasetony sufitowe o wymiarach: 600x600mm, grubość: 13mm, kolor: biały, faktura: perforowana. | **szt.** | **250** |  |  | **23 %** |  |  |
| 7 | Klej do montażu kolców na ptaki, wysoce odporny na warunki atmosferyczne, promieniowania UV, temp. w zakresie:-40oCdo +120oC. Posiada doskonałą przyczepność z podłożem: betonowym, metalowym, poliestrowym, tworzywami sztucznymi itp. Opakowanie: 310ml | **szt.** | **10** |  |  | **23 %** |  |  |
| 8 | Klej do płytek ceramicznych, mrozoodporny, elastyczny, wodoodporny, średnie zużycie: 1,5-3,7kg/m2, temp. stos.: od +5°C do +25°C; zastosowanie: do mocowania płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych oraz na podłożach krytycznych - odporny na odkształcenia podłoża, wysoka przyczepność do różnych podłoży, stabilność na powierzchniach pionowych (brak spływu), do wnętrz i na zewnątrz, do płytek gresowych, na ogrzewane podłogi, na balkony i tarasy. Opakowanie: 25 kg | **szt.** | **42** |  |  | **23 %** |  |  |
| 9 | Klej montażowy budowlany uniwersalny na bazie MS POLIMERU. Odporny na działanie warunków atmosferycznych. Przeznaczony do trwałego mocowania ciężkich lub mocno obciążonych elementów. Opakowanie: 290ml | **szt.** | **20** |  |  | **23 %** |  |  |
| 10 | Kratka wentylacyjna PCV 140X140mm biała | **szt.** | **70** |  |  | **23 %** |  |  |
| 11 | Masa asfaltowa, do naprawy dróg na zimno. Opakowanie: 25 kg. | **szt.** | **525** |  |  | **23 %** |  |  |
| 12 | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, grubość:5,2mm, długość: 5m, szerokość: 1m, rolka: 5m2 | **szt.** | **250** |  |  | **23 %** |  |  |
| 13 | Pianka montażowa 750 ml ( ręczna): temperatura: stosowanie od +5oC do 30oC odporność termiczna od -40oC do +100oC wydajność do 45 litrów z 1000ml pełne utwardzenie 24 godz. | **szt.** | **42** |  |  | **23 %** |  |  |
| 14 | Pianka montażowa 750 ml na pistolet: temperatura aplikacji: od +5oC do 35oC odporność termiczna od -40oC do +100oC, wydajność do 60 litrów/1000ml pianki, pełne utwardzenie ok. 60 min. dla warstwy 3cm. | **szt.** | **5** |  |  | **23 %** |  |  |
| 15 | Płyta falista dachowa bitumiczna odporna na działanie niskich oraz wysokich temperatur. Kolor: zielony, długość płyty: 200 cm, szerokość: ok. 80-90 cm, grubość: 2,6 mm, wysokość fali: 38 mm | **szt.** | **10** |  |  | **23 %** |  |  |
| 16 | Płyta karton gips 12,5x1200x2600mm | **szt.** | **30** |  |  | **23 %** |  |  |
| 17 | Płyta wiórowa OSB-3 12X1250X2500mm | **szt.** | **7** |  |  | **23 %** |  |  |
| 18 | Płyta wiórowa OSB-3 18X1250X2500mm | **szt.** | **25** |  |  | **23 %** |  |  |
| 19 | Płyta z plexi 1000x2000mm, gr.4mm, bezbarwna | **szt.** | **5** |  |  | **23 %** |  |  |
| 20 | Płyta z plexi 1000x2000mm, gr.5mm, bezbarwna | **szt.** | **17** |  |  | **23 %** |  |  |
| 21 | Płytki podłogowe, gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe, nieszkliwione o wysokich parametrach ścieralności z przeznaczeniem do pomieszczeń użyteczności publicznej. Kolor: szary, rozmiar: 30x30cm, gat.I. | **m2** | **88** |  |  | **23 %** |  |  |
| 22 | Preparat do impregnacji dachów. Wodoszczelna, elastyczna masa naprawcza do awaryjnego uszczelniania pokryć dachowych, stropodachów oraz tarasów. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni takich jak: papa, beton, kamień, blacha. Opakowanie 5kg. | **szt.** | **10** |  |  | **23 %** |  |  |
| 23 | Silikon dekarski, bezbarwny. Pojemność 310 ml. | **szt.** | **29** |  |  | **23 %** |  |  |
| 24 | Silikon sanitarny, biały. Czas tworzenia się naskórka około [min] 7, odporność termiczna spoiny po utwardzeniu [ºC] od –60 do +200, dopuszczalne odkształcenie: do 25 %. Pojemność 310 ml. | **szt.** | **44** |  |  | **23 %** |  |  |
| 25 | Silikon szklarski, bezbarwny. Pojemność 310 ml. | **szt.** | **20** |  |  | **23 %** |  |  |
| 26 | Smar litowy uniwersalny aerozol odporny na działanie wody i utlenianie, zawiera dodatki EP, temperatura stosowania od -20oC do +130oC.Pojemność 500ml. | **szt.** | **4** |  |  | **23 %** |  |  |
| 27 | Spoina biała do płytek ceramicznych, szerokość spoiny: 1 – 8 mm. Opakowanie 2 kg | **szt.** | **2** |  |  | **23 %** |  |  |
| 28 | Spoina brązowa do płytek ceramicznych, szerokość spoiny: 1 – 8 mm. Opakowanie 2 kg | **szt.** | **1** |  |  | **23 %** |  |  |
| 29 | Spoina szara do płytek ceramicznych, szerokość spoiny: 1 – 8 mm. Opakowanie 2 kg | **szt.** | **9** |  |  | **23 %** |  |  |
| 30 | Szkło budowalne 3mm, tafla: 1400x2000mm | **szt.** | **5** |  |  | **23 %** |  |  |
| 31 | Szkło budowalne 4mm, tafla: 1400x2000mm | **szt.** | **1** |  |  | **23 %** |  |  |
| 32 | Środek wielofunkcyjny WD-40 z aplikatorem. Opakowanie: 150ml | **szt.** | **52** |  |  | **23 %** |  |  |
| 33 | Tarcica iglasta, obrzynana sosna-deski, gr. 25mm kl.II | **m3** | **1** |  |  | **23 %** |  |  |
| 34 | Tarcica iglasta, obrzynana sosna-deski, gr.32mm kl.III | **m3** | **0,5** |  |  | **23 %** |  |  |
| 35 | Taśma dekarska bitumiczna 100mm rolka 10m, samowulkanizująca, wodoszczelna, odporna na wilgoć, wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Przeznaczona do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich i ogólnobudowlanych. Taśma posiada doskonałą przyczepność do powierzchni bitumicznych, dachówek, gontów, metalu tworzyw sztucznych, kamienia, cegły, betonu. Kolor: aluminium | **szt.** | **6** |  |  | **23 %** |  |  |
| 36 | Taśma naprawcza zbrojona srebrna, 50mm x 50mb | **szt.** | **50** |  |  | **23 %** |  |  |
| 37 | Tynk gipsowy ręczny przeznaczony do samodzielnego wykonywania prac wykończeniowych i remontowych. Wydajność: 13kg/m2 /15mm. Opakowanie: 25kg | **szt.** | **91** |  |  | **23 %** |  |  |
| 38 | Wapno budowlane hydratyzowane CL 90-S. Opakowanie: worek 30kg | **szt.** | **1** |  |  | **23 %** |  |  |
| 39 | Zaprawa betonowa B25. Opakowanie: worek 25 kg | **szt.** | **31** |  |  | **23 %** |  |  |
| 40 | Zaprawa samopoziomująca do wewnątrz. Gotowa mieszanka do wykonywania samopoziomujących, cienkowarstwowych wylewek wyrównujących odporna na spękania skurczowe oraz ściskanie. Opakowanie 25kg | **szt.** | **6** |  |  | **23 %** |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  | **23 %** |  |  |

…………………………………….

*niniejszy plik powinien być podpisany   
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez   
osobę upoważnioną do składania   
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*