Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki używanego pojazdu ciężarowego, nie starszego niż 2012 rok, spełniającego normę EURO 5 w zakresie emisji spalin jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 720 z późn. zm.)i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

1. **PODWOZIE –parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:**
2. Rok produkcji min.: 2012 r.
3. Przebieg: max.: do 75 000 km
4. Emisja spalin min.: EURO 5
5. Moc silnika: min. 160 KM, max. 200 KM
6. Pojemność silnika: min. 3 000 cm3, max. 4 000 cm3
7. Manualna skrzynia biegów
8. DMC: 7 500 kg
9. Ładowność min.: 2 000 kg
10. Podwozie: 2-osiowe
11. 2 oś tylna na bliźniaku
12. Zawieszenie przednie i tylnie: resor
13. Blokada tylnego mostu napędowego
14. Kabina 3-osobowa
15. Elektryczne szyby
16. Podgrzewane lusterka
17. Kierownica wielofunkcyjna z regulacją położenia
18. Masa całkowita zestawu max: 18 000 kg
19. Hamulec górski
20. Skrzynia wywrotu w 3 strony
21. Burty boczne otwierane
22. Burta tył uchylna i otwierana
23. Kotwy mocujące pasy w podłodze skrzyni
24. Zaczep górny zatrzaskowy
25. Zaczep dolny kulowy
26. Skrzynka na pasy
27. Żuraw HDS umieszczony za kabiną pojazdu
28. Zasięg żurawia max: 7,5 do 9,5 m
29. Uźwig żurawia min: 1 500 kg
30. **DODATKOWO- Zamawiający wymaga:**
31. Dokumentów potwierdzających przebieg pojazdu
32. Kopię dokumentów do rejestracji pojazdu lub pojazd zarejestrowany w Polsce
33. Serwis olejowo-filtrowy silnika
34. Dokumentacja dźwigu
35. Ważny przegląd UDT
36. Gwarancja max: 3 miesiące
37. Wyposażenie dodatkowe:
38. Pojazd musi być wyposażony zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym i pokrewnych. Wyposażenie pojazdu powinno obejmować m.in.: apteczkę, gaśnicę, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe