**REMONT DROGI GMINNEJ W DOBIEGNIEWIE na odc od km 0+009 do 2+080**

**Odc. od km 0+009 do km 0+200**

Uzupełnienie ubytków głęb. śr 15cm

4,0\*5,0\*2+2\*3,5\*5,0+3\*4\*4+2\*10\*4+10\*2,0\*2,0++10,\*2,0=263,0m2

**Odc. od km 0+200 do km 0+300**

Uzupełnienie ubytków głęb. 15cm 20,0\*4,0=80,0m2

**Odc. od km 0+300 do km 0+400**

Uzupełnienie ubytków głęb. 15cm 20,0\*2,0=40,0m2

**Odc. od km 0+500 do km 0+600**

Uzupełnienie ubytków głęb. 15cm 15,0\*4,0=60,0m2

**Odc. od km 0+600 do km 0+700**

Uzupełnienie ubytków głęb. 15cm 15,0\*4,0=60,0m2

**Odc. od km 0+700 do km 0+800**

Uzupełnienie ubytków głęb. 15cm 10,0\*4,0=40m2

**Odc. od km 0+800 do km 0+909**

Uzupełnienie ubytków głęb. 15cm 5,0,0\*4,0=20m2

**Odc. od km 1+980 do km 2+000 rejon przepustu**

Uzupełnienie ubytków głęb. 20cm 5,0\*5,0=25m2

**Odc. od km 2+000 do km 2+050**

Uzupełnienie ubytków głęb. 20cm lewostr. 20,0\*2,0=40m2

**Odc. od km 2+050 do km 2+080**

Podwyższenie o 20cm nad przepustem 30,0\*4,0=120m2

**Uzupełnienie najgłębszych ubytków na odc. od 0+900 do 1+500**

Odc. od 0+900 do 1+000

10,0\*4,0=40,0m2

Odc. od 1+300 do 1+400

8,0\*4,0=32,0m2

Odc. 1+400 do 1+500 str. lewa

50,0\*1,5=75m2

**ZESTAWIENIE :**

**ubytki od km 0+009 do km 0+900** grub. 15cm

 (263+80+40+60+60+40+20)\*0,15\*2,1=563,0\*0,15\*2,0=84,45\*2=168,9**t**

**ubytki od km 1+980 do km 2+080 grub. 20cm**

 (40+25+40+120)\*0,2\*2,0=225,0\*0,2\*2,0=45,0\*2,0=90t

**ubytki lokalne najgłębsze od km 0+909 do 1+500**

 **Razem** (40,0+32,0+75,0)\*0,2\*2=58,8t

 **profilowanie z doziarnieniem od 0- 6cm na odc. od 0+009 do 0+150**

 141,0\*6,0=846**m2**

 **profilowanie** **: na odc. od km 0+150 do 2+080**

 **1930,0\*4,0=7520m2**

 Oprac. U.Kędzierska