**AKCEPTUJĘ**

|  |
| --- |
| **SZEF**  **REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY**  **w Krakowie**  **/-/ wz. płk Jarosław SURDY** |

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Nr sprawy: RZI\_Kraków-SZP.2612.5.2025**

***Dotyczy:***  *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:* ***„Remont kotłowni Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie”.***

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ.

**Pytanie Nr 1:**

W punkcie 2.2.3 PFU Zamawiający wymaga w zakresie wyposażenia kotłowni:  
- "jeden kocioł olejowy kondensacyjny o nominalnej mocy grzewczej 80 kW (...), z palnikiem promiennikowym, modulowanym i regulatorem elektronicznym obiegu kotła itd." Po analizie rynku nie znaleziono palnika spełniającego ww. warunki tj. palnika promiennikowego, modulowanego dla kotła o mocy 80 kW. W związku z powyższym prosimy o wskazanie przykładowych producentów palników których produkty spełniałyby wyżej wymienione warunki.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 8 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy – **pkt 2.2.3** **Źródła ciepła**, zdanie trzecie:

**Jest:**

Projektuje się wyposażenie kotłowni w następujące urządzenia podstawowe: jeden kocioł olejowy kondensacyjny o nominalnej mocy grzewczej minimum 80 kW (przy temperaturze pracy 80/60oC) oraz sprawności minimum 90 %, z palnikiem promiennikowym, modulowanym i regulatorem elektronicznym obiegu kotła, wkłady kominowe z blachy kwasoodpornej odprowadzające spaliny (wyprowadzone ponad dach budynku), wraz z izolowanymi nasadami dachowymi.

**Powinno być:**

**Projektuje się wyposażenie kotłowni w następujące urządzenia podstawowe: jeden kocioł olejowy kondensacyjny o nominalnej mocy grzewczej minimum 80 kW (przy temperaturze pracy 80/60oC) oraz sprawności minimum 90 %, z palnikiem modulowanym i regulatorem elektronicznym obiegu kotła, wkłady kominowe z blachy kwasoodpornej odprowadzające spaliny (wyprowadzone ponad dach budynku), wraz   
z izolowanymi nasadami dachowymi.**

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

**- sekcja XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

***Jest:***

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Systemie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1087951> **do dnia 23.04.2025 r.** do godziny 10.00.

(…)

***Powinno być:***

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Systemie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1087951> **do dnia 24.04.2025 r.** do godziny 10.00.

(…)

**- sekcja XV. TERMIN OTWARCIA OFERT**

***Jest:***

1. Otwarcie ofert – **23.04.2025 r.** godz. 10.15

(…)

***Powinno być:***

1. Otwarcie ofert – **24.04.2025 r.** godz. 10.15

(…)

**- sekcja XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

***Jest:***

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 22.05.2025 r.**

(…)

***Powinno być:***

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 23.05.2025 r.**

(…).

**KIEROWNIK**

**SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**/-/ wz. Justyna POTOCZNY**

Anna OSIŃSKA (261 130 898)

2025-04-18