OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej mobilnej sceny plenerowej w postaci przyczepy na kołach 
- Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach projektu „Remont zespołu dworsko-parkowego  w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021

Planowane funkcje :
II.	
-	Na potrzeby branży kulturalnej i  rozrywkowej. Przeznaczona do prowadzenia plenerowych imprez i innych wydarzeń kulturalnych, począwszy
od małych spotkań po koncerty festiwalowe.
III.	Lokalizacja sceny:
-	scena zdeponowana będzie na placu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie  ul. Lipnik 1 , 37-410 Ulanów , 
-	ze względu na mobilność sceny może być używana w kilku różnych miejscach, nawet w ciągu jednej doby.
IV.	Wymagania dotyczące sceny:
1.	Przyczepa:
-	o wymiarach: szerokość: min 11,9m  x 2,45 m  x3,6  m 
Zamawiający nie narzuca parametrów długości przyczepy, natomiast wymaga, aby scena po rozłożeniu miała wymiar: (10,00 -8,00x 7,00)m.
-	dopuszczalna masa całkowita pojazdu - max 3500 kg,
-	wyposażona w stabilizator toru jazdy AKS,
-	wyposażona w min. 1 koło zapasowe, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
-	wyposażona w oddzielny napęd/mechanizm ułatwiający montaż sceny
w trudnodostępnych miejscach poprzez zapewnienie możliwości obrotu jej wokół własnej osi, przesuwania jej do przodu i do tyłu bez udziału pojazdu holującego (scena głównie wykorzystywana będzie na terenach parkowych wśród licznego zadrzewienia),
-	gwarancja na okres min. 36 m-cy,
-	 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt
przyczepy/sceny na adres wskazany w opisie, tj. plac przy Zakładzie Usług |Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie   - ul. Lipnik 1 , 37-410 Ulanów  wraz z niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania i ubezpieczenia OC przyczepy przez Zamawiającego/Użytkownika, przeszkolenie użytkownika co do sposobu użytkowania i obsługi sceny  w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania.

2.	Scena:
-	dach profilowany łukowy,
-	wymiary po rozłożeniu 10,00 m x 8,0 m x 7,0m 
-	wyposażona w skrzydła dźwiękowe,
-	podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, wykonana z materiału
co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
-	góra zadaszenia plandeka PCV, wykonana z materiału co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
-	siatka na tył i boki sceny, wykonane z materiału co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
-	dół estrady tzw. maskownica plandeka PCV, wykonana z materiału
co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
-	schody przegubowe/ regulujące się do wysokości sceny - min. 1 szt.,
-	scena musi być wyposażona w barierki - tył i 2 x 1/3 boku,
-	elementy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, zabarwione w całej masie,
-	montaż/rozłożenie sceny - czas max 60 min. przez przeszkolone osoby,
-	scena ma być wyposażona w narzędzia i elementy niezbędne do montażu spakowane w skrzyniach transportowych,
-	system podnoszenia dachu automatyczny,
-	system poziomowania przyczepy manualny lub automatyczny,
-	wyposażona w pokrowiec na scenę mobilną, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na pękanie, niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV, a także odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,
-	na pokrowcu umieszczona powinna być (wzdłuż dłuższych krawędzi po obu stronach przyczepy):

a)	informacja, że inwestycja zrealizowana została w ramach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021
b)	Treść na załączonym zdjęciu

	
-	gwarancja na okres min. 36 m-cy,
-	serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
-	badania kontroli technicznej „u klienta”, dotyczące urządzeń sceny, niezbędne dla utrzymania warunków gwarancji przez Użytkownika zapewnione nieodpłatnie przez producenta/oferenta w okresie trwania ochrony gwarancyjnej, udokumentowane protokołem producenta/oferenta.