**Powiat Golubsko-Dobrzyński**

**ul. Plac 1000-lecia 25,**

**87-400 Golub-Dobrzyń**

Golub-Dobrzyń, 19.04.2023r.

SZP.272.3.2024

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.3.2024 p.n.:* *„Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu”.*

**Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 1**. Projekt architektoniczno-budowlany zakłada w zakresie renowacji stolarki drzwiowej od ul. Kilińskiego zinwentaryzować od strony wewnętrznej, poprzez uprzednio rozebranie ścianym . Zakres ten nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. Proszę o dokładne wytyczne co należy zrobić? Czy tylko rozebrać tą ścianę, czy w późniejszym czasie po renowacji drzwi odtworzyć tą ścianę?

 ***Odpowiedź:*** Po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić miejsce do stanu z przed prac.

**Pytanie 2**. Proszę o wyjaśnienie, gdyż w projekcie architektoniczno-budowalnym jest wzmianka o tym, iż podczas robót należy poprawnie wykonać parapety zewnętrzne tj. dostosować wymiar płytki do głębokości węgarka oraz osadzenia okna. Co należy przez to rozumieć?

 ***Odpowiedź:*** Osadzenia okien nie są jednolite, z tego względu należy zmierzyć każde okno indywidualnie i dopasować parapety do miejsca, w którym maja być zamontowane.

**Pytanie 3.** Proszę o potwierdzenie, iż obecna stolarka okienna skrzynkowa ma być wymieniona na stolarkę drewnianą zespoloną według współczesnej technologii.

 ***Odpowiedź:*** Stolarka okienna ma być wymieniona na nową, o współczesnej technologii, w odtworzeniu istniejącej, według rysunków projektowych oraz opisu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

**Pytanie 4.** Z czego wynika mniejsza ilość okien piwnicznym do zamontowania? Zgodnie z rys. I14 okien piwnicznym jest trzy sztuki, natomiast na rys. P7 mamy już tylko dwie sztuki.

 ***Odpowiedź:*** W budynku, od wewnątrz mamy dostęp do trzech okien piwnicznych, a od strony zewnętrznej jedno z nich jest zakryte poprzez warstwy gruntu i nie należy go wymieniać.

**Pytanie 5.** Na podstawie rys. I14 zinwentaryzowane zostały okna o symbolu O4, których już nie ma uwzględnionych na rys. P7. Proszę o wyjaśnienie, czy są to okna nad drzwiami zewnętrznymi od strony ul. Kilińskiego? Jeżeli tak, to co należy z nimi zrobić, gdyż renowacja odnosi się tylko do samych drzwi, a nie okien.

 ***Odpowiedź:*** Okna są częścią drzwi i przeznaczone są do renowacji.

**Pytanie 6.** Wraz z wymianą stolarki okiennej należy również wymienić parapety wewnętrzne na drewniane. Prosimy o wytyczne co do ich wykonania. Z jakiego drewna mają być wykonane, jaką grubość i głębokość parapetów przyjąć do wyceny, w jakim kolorze mają być wykończone parapety?

 ***Odpowiedź:*** W projekcie jest informacja o tym ze należy dokładnie zmierzyć każdy otwór okienny przed wykonaniem stolarki.

Parapety należy wykonać z drewna sosnowego, o grubości 40 mm, głębokość parapetów należy dopasować do grubości ścian, gdyż maja one różne parametry. Kolor, tak samo jak dla okien, ma być dobrany według opracowania konserwatorskiego załączonego do projektu.

**Pytanie 7**. Do prawidłowego wycenienia zakresu wymiany parapetów wewnętrznych, proszę o informację, czy obecnie wszystkie zamontowane parapety wewnętrzne są drewniane?

 ***Odpowiedź:*** Należy przyjąć drewniane parapety dla każdego wymienianego okna.

**Pytanie 8**. Czy w zakresie zamówienia również podlegają wymianie drzwi zewnętrzne do piwnicy ? Jeżeli tak, to jakie są wymogi?

 ***Odpowiedź:*** Nie

**Zatwierdził**

**Starosta Golubsko-Dobrzyński**

**Franciszek Gutowski**