|  |  |
| --- | --- |
| Znalezione obrazy dla zapytania: wiskitki logo  **GMINA WISKITKI** | Wiskitki, dnia 05 października 2021 r. |
|  | |
| IZRK.271.24.2021 |  |

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 470403W – etap I” wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zgodnie z aktualnym brzmieniem SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia aby:

*1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie polegające na:*

*a) budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych lub dróg publicznych, przy czym każde takie świadczenie powinno swoim zakresem obejmować roboty budowlane na obszarze co najmniej 300 metrów bieżących z wykorzystaniem warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – co najmniej 3 świadczenia;*

*b) budowie lub przebudowie chodników, skwerów, placów – publicznych lub prywatnych – z wykorzystaniem kostki betonowej lub kostki granitowej na obszarze co najmniej 200 metrów kwadratowych każde – co najmniej 3 świadczenia.*

*Świadczenia w tym warunku powinny być spełnione łącznie.*

Zdecydowana większość inwestycji publicznych, jakie są realizowane na terenach zurbanizowanych, określane są jako remonty, które również w swoim zakresie obejmują odpowiednie, wymagane w SWZ asortymenty robót do wykonania. Jednocześnie w związku z Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. zaniechano wykonywania nawierzchni chodników z kostki betonowej, czy kamiennej na rzecz płyt betonowych i kamiennych. Z kostki kamiennej i betonowej natomiast aktualnie wykonuje się miejsca postojowe lub wjazdy. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż technologia wykonywania nawierzchni kostki kamiennej (granitowej) i płyt kamiennych (granitowych) na chodnikach, czy wjazdach jest zupełnie identyczna.

Również identyczna jest technologia układania kostki betonowej i płyt betonowych.

W związku z powyższym w świetle zapisów SWZ, a w szczególności wymogu łącznego wykazania w jednym zadaniu obu punktów, Wykonawca wnosi o dopuszczenie wykazania się przez wykonawców ubiegających się o zamówienie doświadczeniem uzyskanym w ramach wykonania zamówień polegających na: remoncie dróg wewnętrznych lub dróg publicznych oraz remoncie chodników, skwerów, placów oraz innych nawierzchni drogowych tj. wjazdów, miejsc postojowych – publicznych lub prywatnych – z wykorzystaniem kostki betonowej lub płyt betonowych lub kostki granitowej lub płyt granitowych.

W świetle przytoczonych argumentów, zdaniem Wykonawcy, modyfikacja SWZ wpłynie korzystnie na konkurencyjność przetargu, ta zaś na wybór obiektywnie konkurencyjnej oferty, stąd wniosek powyższy jest w pełni uzasadniony.

Reasumując, Wykonawca zwraca się prośbą do Zamawiającego o modyfikację warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i zmianę zapisów SWZ na:

*1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie polegające na:*

*a) budowie lub przebudowie lub remoncie dróg wewnętrznych lub dróg publicznych, przy czym każde takie świadczenie powinno swoim zakresem obejmować roboty budowlane na obszarze co najmniej 300 metrów bieżących z wykorzystaniem warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – co najmniej 3 świadczenia;*

*b) budowie lub przebudowie lub remoncie chodników, skwerów, placów, wjazdów, miejsc postojowych – publicznych lub prywatnych – z wykorzystaniem kostki betonowej lub płyt betonowych lub kostki granitowej lub płyt granitowych na obszarze co najmniej 200 metrów kwadratowych każde – co najmniej 3 świadczenia.*

*Świadczenia w tym warunku powinny być spełnione łącznie.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie uzupełnienia katalogu materiałów o płyty betonowe oraz płyty kamienne (granitowe), z których miałyby być wykonane roboty opisane w podpunkcie *b* przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu opisanego w SWZ, a także w zakresie uzupełnienia świadczeń realizowanych w ramach tegoż podpunktu w taki sposób, że zwrot „*budowie lub przebudowie chodników, skwerów, placów – publicznych lub prywatnych*” zastępuje się zwrotem „*budowie lub przebudowie lub remoncie chodników, skwerów, placów, wjazdów, miejsc postojowych – publicznych lub prywatnych*”. Zamawiający informuje ponadto, że nie przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie rozszerzenia katalogu rodzajowego prac ze względu na charakter przedmiotowego zamówienia publicznego, przy czym odwołuje się definicji legalnych „rozbudowy” oraz „remontu” opisanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.).

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozliczania realizacji zadania fakturami częściowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że co do zasady nie przewiduje się możliwości rozliczania realizacji zadania poprzez płatności częściowe.

Pytanie 3:

W związku z rozbieżnościami występującymi w projekcie i przedmiarze robót prosimy o jednoznaczne określenie koloru kostki kamiennej stanowiącej nawierzchnię drogi i zjazdów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przebudowy nawierzchni w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej należy zastosować kostkę kamienną w kolorze czarnym.

Pytanie 4:

Projekt drogowy zakłada wykonanie nawierzchni chodnika z płyty betonowej 50x50 o gr. 6cm. Na rynku u większości producentów prefabrykatów betonowych standardowa grubość płyt chodnikowych to 7 cm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takich płyt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuści zastosowanie płyt o grubości 7 cm.

Pytanie 5:

Zgodnie z rys. „konstrukcje nawierzchni” projektu drogowego wzdłuż poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej obramowanie jezdni jak i zjazdów należy wykonać z opornika betonowego 12x25 cm. Prosimy o wyjaśnienie gdyż w przedmiarze jest mowa tylko o wykonaniu oporników kamiennych (w poz. 39).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w zakresie wskazanych rozbieżności ofertę należy przygotować biorąc pod uwagę opublikowany przedmiar robót.

Pytanie 6:

W związku z rozbieżnościami występującymi w projekcie i przedmiarze robót prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów obrzeży kamiennych. Czy do wyceny należy przyjąć obrzeża o wymiarach 8x25 cm czy 8x30 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w zakresie wskazanych rozbieżności ofertę należy przygotować biorąc pod uwagę opublikowany przedmiar robót.

Pytanie 7:

Prosimy o informację czym ma być fugowana nawierzchnia z kostki kamiennej na drodze i wjazdach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że fugowanie (spoinowanie) nawierzchni z kostki kamiennej należy wykonać zaprawą cementowo-piaskową.