**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – hełmy strażackie**

- Hełm strażacki wykonany zgodnie z wymaganiami techniczno - użytkowymi pkt. 1.10.

(Hełmy strażackie) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   
z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002).

- Oznaczony zgodnie z § 17 Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r.  
(Dz. U. z 2007 r. Nr.143 poz.1002).

- Hełm powinien spełniać wymagania PN-EN 443:2008.

- Hełm powinien spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej

potwierdzone deklaracją zgodności WE.

- Skorupa hełmu powinna być gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy

schodząca w kierunku uszu.

- Powinien być wyposażony w osłonę karku, osłonę oczu i twarzy.

- Osłona karku wykonana ze skóry, tkaniny lub tkaniny metalizowanej, chroniąca kark oraz szyję.

- Osłona twarzy, mocowana do hełmu wewnątrz skorupy, po opuszczeniu musi sięgać co najmniej do linii dolnej krawędzi ust użytkownika.

- Więźba z regulacją w przedziale od 490 mm do 670 mm.

- Hełm strażacki musi mieć możliwość współpracy z aparatami oddechowymi np. Fenzy,

Drager i Auer.

- Hełm strażacki musi być wyposażony w latarkę nahełmową z możliwością szybkiego demontażu.

-Hełm strażacki musi być przystosowany do współpracy z systemami bezprzewodowymi.

-Hełm strażacki musi być wyposażony w okularu przyciemniane.

- Kolor skorupy: czerwony.

- Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I.

- Okres używalności - do technicznego zużycia.

- Okres gwarancji: na skorupę hełmu min. 120 m-ce, oraz na pozostałe wyposażenie min. 24 m-ce.

Do oferty należy aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane przez CNBOP