**Załącznik nr 3.2 do SWZ**

**Nr postępowania:BZP.272.9.2024.WFP**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Zadanie 2- Dostawa kosiarki górskiej samobieżnej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY WYMAGANE****przez Zamawiającego** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA**poprzezodpowiednie wskazanie **TAK** lub **NIE**, a w miejscuwykropkowanym określa w sposób **jednoznaczny** oferowane parametry urządzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Właściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób:TAK/~~NIE~~ |
| **KOSIARKA GÓRSKA SAMOBIEŻNA** |  |
| 1. | **Dane techniczne:** |  |
| 1.1. | Pojemność silnika min. 1000 cm3, max. 1200 cm3 | Pojemność silnika ………. cm3 |
| 1.2 | Możliwość zasilania alternatywnym paliwem tj. np. E-Fuels | TAK/NIE |
| 1.3 | Moc min. 20 KM, max. 22 KM | Moc ………….. KM |
| 1.4 | Nominalna prędkość obrotowa min. 2600 obr/minutę., max. 2700 obr/minutę | Nominalna prędkość obrotowa …………………obr/minutę |
| 1.5. | Silnik z normą spalin STAGE V | TAK/NIE |
| 1.6. | Skrzynia biegów hydrostat | TAK/NIE |
| 1.7. | Sterowanie za pomocą 2 pedałów | TAK/NIE |
| 1.8. | Maksymalna prędkość jazdy do 17 km/h | Maksymalna prędkość ………. km/h |
| 1.9. | Koła przednie 16x6,5–8 | Koła przednie ……x ………-….. |
| 1.10. | Koła tylne 23x10,5–12 | Koła tylnie ……x………-……….. |
| 1.11. | Obroty wałka międzyosiowego 1700-1800 obr/min | Obroty wałka międzyosiowego …………..obr/min |
| 1.12. | Agregat tnący o szerokość min. 1220 mm, max.1300 mm | Agregat tnący o szerokość ………………..mm |
| 1.13. | Napęd agregatu tnącego za pomocą wałka przegubowego | TAK/NIE |
| 1.14. | Napęd noży za pomocą przekładni kątowej | TAK/NIE |
| 1.15. | Kosz na trawę o pojemności min. 650 l, max. 700 l | Kosz na trawę o pojemności ……………….. l |
| 1.16. | Wysokie opróżnianie | TAK/NIE |
| 1.17. | Maksymalna wysokość opróżniania min. 2000 mm, max. 2200 mm | Maksymalna wysokość opróżniania ……………….. mm |

**Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania.**

**UWAGA:**

**Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę/osoby uprawioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - należy złożyć wraz z ofertą.**