**Załącznik nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do umowy)**

**ZESTAWIENIE CENOWE/ OPIS PRZEDMMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE** | | | | | |
| 1 | **Blacha czarna stalowa**  -zimnowalcowana ogólnego zastosowania  - arkusza 1000 x 2000 mm, grubość 0,8mm  - gatunek stali DC01  - zgodna z normą PN EN 10130  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia Bemowo Piskie | arkusz | 1155 |  |  |
| 2 | **Blacha czarna stalowa**  -zimnowalcowana ogólnego zastosowania  - arkusz 1500 x 3000 mm, grubość 0,8mm  - gatunek stali DC01  - zgodna z normą PN EN 10130  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia Bemowo Piskie | arkusz | 530 |  |  |
| 3 | **Blacha czarna stalowa**  - zimnowalcowana ogólnego zastosowania. - arkusz 2000 x 1000 mm grubość 1,5 mm  - gatunek stali DC01  - zgodna z normą PN EN 10130  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia Bemowo Piskie | arkusz | 21 |  |  |
| **RAZEM SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:** | | | | |  |
| **INFRASTRUKTURA - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE** | | | | | |
| 1 | **Blacha ocynkowana**  - arkusz 1000 x 2000 mm grubość 0,5 mm  - gatunek stali DX51  - grubość ocynku 275 g/m2  - zgodna z normą EN10142  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | arkusz | 15 |  |  |
| 2 | **Blacha czarna stalowa**  - zimnowalcowana ogólnego zastosowania  - arkusz 2000 x 1000 mm grubość 1,5 mm  - gatunek stali DC01  - zgodna z normą EN 10130  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | arkusz | 21 |  |  |
| **RAZEM INFRASTRUKTURA ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:** | | | | |  |
| **RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia + Sekcja Infrastruktury)** | | | | |  |

**ZAMÓWIENIE OPCJONALNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA-ZAMÓWIENIE OPCJONALNE** | | | | | |
| 1 | **Blacha czarna stalowa**  -zimnowalcowana ogólnego zastosowania  - arkusza 1000 x 2000 mm, grubość 0,8mm  - gatunek stali DC01  - zgodna z normą PN EN 10130  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia Bemowo Piskie | arkusz | 1155 |  |  |
| 2 | **Blacha czarna stalowa**  -zimnowalcowana ogólnego zastosowania  - arkusz 1500 x 3000 mm, grubość 0,8mm  - gatunek stali DC01  - zgodna z normą PN EN 10130  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia Bemowo Piskie | arkusz | 530 |  |  |
| 3 | **Blacha czarna stalowa**  - zimnowalcowana ogólnego zastosowania. - arkusz 2000 x 1000 mm grubość 1,5 mm  - gatunek stali DC01  - zgodna z normą PN EN 10130  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia Bemowo Piskie | arkusz | 21 |  |  |
| **RAZEM SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:** | | | | |  |
| **INFRASTRUKTURA-ZAMÓWIENIE OPCJONALNE** | | | | | |
| 1 | **Blacha ocynkowana**  - arkusz 1000 x 2000 mm grubość 0,5 mm  - gatunek stali DX51  - grubość ocynku 275 g/m2  - zgodna z normą PN EN10142  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | ark | 15 |  |  |
| 2 | **Blacha czarna stalowa**  **-** zimnowalcowana ogólnego zastosowania  - arkusz 2000 x 1000 mm grubość 1,5 mm  - gatunek stali DC01  - zgodna z normą PN EN 10139  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | ark | 21 |  |  |
| 3 | **Profil stalowy zamknięty**  - 40x40x3mm  - długość jednej sztuki = 6 mb  - gatunek stali S235  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 10 |  |  |
| 4 | **Profil stalowy zamknięty**  - 60x40x4 mm  - długość jednej sztuki = 6 mb  - gatunek stali S235  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 10 |  |  |
| 5 | **Kątownik stalowy**  - 30x30x4 mm  - długość jednej sztuki = 6 mb  - gatunek stali S235  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 10 |  |  |
| **RAZEM INFRASTRUKTURA ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:** | | | | |  |
| **RAZEM ZAMÓWIENIE OPCJONALNE (Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia + Sekcja Infrastruktury)** | | | | |  |
| **RAZEM CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA: PODSTAWOWE + OPCJONALNE** | | | | |  |

***UWAGA:***

*Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem/pełnomocnictwem.*