**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wymienionych w tabeli nr 1 składników umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wraz z oznaczeniami służbowymi wykonanymi zgodnie z opisami i wzorami zawartymi w załącznikach nr 1 - 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. 2012, poz.920)

Wyszczególnienie i łączną ilość jednostek miary dostarczanych składników umundurowania służbowego zawarto w tabeli nr 1.

Szczegółową specyfikację techniczną i opis wykonania składników umundurowania służbowego określa tabela nr 2.

Tabela nr 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa składnika umundurowania | Jedn. miary | Ilość |
|  | Kamizelka ostrzegawcza | szt. | 12 |

Tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kamizelka ostrzegawcza**  Kamizelka ostrzegawcza wykonana w formie bezrękawnika, w kolorze żółtym z fluorescencyjnego poliestru (100%) przepuszczającego powietrze, z elementami odblaskowymi w kolorze srebrnym, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny z tworzywa sztucznego. Dodatkowo kamizelka zapinana jest na zatrzask z tworzywa sztucznego. Wykończenia kamizelki wykonane w kolorze dopasowanym do koloru kamizelki.  W dolnej części kamizelki naszyte są dwa pasy mikropryzmatycznej taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym o szerokości 50 mm. Taśma spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07E.  Na plecach naszyty jest „duży” odblaskowy napis w kolorze czarnym "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" na żółtym odblaskowym tle. Napis usytuowany jest w trzech rzędach  Na górnym, lewym przodzie kamizelki naszyty jest  „mały” odblaskowy napis w kolorze czarnym "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" na żółtym odblaskowym tle. Napis usytuowany jest w trzech rzędach. Napisy odblaskowe oraz odblaskowe tło wykonane są z mikropryzmatycznej folii odblaskowej spełniającej wymagania normy PN- EN 471:2003.  PARAMETRY NAPISÓW ODBLASKOWYCH -NASZYWKI  „DUŻA” I „MAŁA” :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Nazwa elementu | Naszywka duża (mm) | Naszywka mała (mm) | Dopuszczalne odchylenie (mm) | | Długość naszywki | 325 | 155 | ±2 | | Szerokość naszywki | 175 | 80 | ±2 | | Wielkość liter | 43 | 19,5 | ±1 | | Grubość liter | 11 | 5,5 | ±1 | | Długość napisu | 275 | 140 | ±1 | | Czcionka | Swiss911XCm Pl | | | | Kamizelka ostrzegawcza | kolor żółty  tkanina: fluorescencyjny poliester (100%) spełniający wymogi norm PN-EN 13634:2012P, PN-EN ISO 20471:2013-07E, taśmy i elementy odblaskowe klasy II spełniające wymogi normy PN-EN ISO 20471:2013-07E |
| WZÓR WYKONANIA: | |
| **Kamizelka ostrzegawcza – wzór wykonania.**    Kamizelka ostrzegawcza przód | |
| Kamizelka ostrzegawcza tył | |