**„Dostawa instrumentu klawiszowego”**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem własnym wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń w budynku szkoły, fabrycznie nowego, pochodzącego
z bieżącej produkcji, nie będącego przedmiotem ekspozycji **fortepianu**.
Adres dostawy budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie 01-530 przy ul. Z. Krasińskiego 1

|  |
| --- |
| **Fortepian klasyczny akustyczny, 1szt.** |
| Fabrycznie nowy, spełniający poniższe parametry techniczne:* 88 klawiszy
* 3 pedały (środkowy pedał: sostenuto)
* elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna lub materiału zapewniającego równoważną lub większą stabilność
* stół klawiaturowy wykonany ze świerku
* płyta rezonansowa wykonana z litego świerku rezonansowego, , laminowanego lub litego
* ożebrowanie płyty rezonansowej wykonane z litego świerku rezonansowego, min. 12

żeber* skala duplex lub rozwiązanie równoważne z systemem wspomagania alikwotowego,
* młotki wyposażone w filc podkładowy lub rozwiązanie równoważne
* struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi,
* belki stroikowe wykonane z twardego klonu lub rozwiązanie równoważne
* mostki – z drewna klonu, buku lub grabu,
* kołek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny,
* klawiatura wykonana z litego świerku,
* mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty,
* pedały wykonane z odlewu mosiężnego
* min. 3 pozycji ustawień pulpitu
* min. 2 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu
* instrument wykończony lakierem poliestrowym w kolorze czarnym, polerowanym na

wysoki połysk* wymiary:
* długość 155 cm- 162 cm
* szerokość 146 cm-156cm
* wysokość 99 cm- 103 cm
* waga w zakresie od 267 do 312 kg
* w komplecie ława fortepianowa wykonana z litego drewna bukowego i polakierowane poliestrem w kolorze czarnym wykończonym na wysoki połysk, Siedzisko w rozmiarze 55 x 33 cm, Obicie: winyl w kolorze czarnym. Regulowana wysokość z podwójnym mechanizmem krzyżowym, regulacja wysokości w zakresie 49-59 cm
 |
| **Przedmiot zamówienia obejmuje również dwa przeglądy serwisowe, uwzględniające:****strojenie, regulację mechanizmu oraz intonację fortepianu w okresie trwania gwarancji** |

1. Instrument powinien spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji.
2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Oferent zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu.
3. Oferent pokrywa koszty dojazdu osób testujących lub dostarcza instrumenty do siedziby Zamawiającego.
4. Termin testowania będzie ustalony w trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego, pocztą elektroniczną. Wszystkie instrumenty powinny być udostępnione w ciągu 2 dni od daty wezwania. Procedura oceny instrumentów i akcesoriów przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż 1 dzień.  **Celem przetestowania instrumentu jest potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność oferowanego instrumentu
z przedmiotem zamówienia) oraz ocena instrumentu pod kątem kryterium oceny.**
5. Zamawiający zastrzega sobie, iż wskazane przez Wykonawcę na etapie testowania instrument, będzie tymi samym, który w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Od strony praktycznej będzie to oznaczało dostarczenie przez Wykonawcę (pod rygorem odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy) instrumentu o numerze fabrycznym tożsamym z numerem instrumentu testowanego przez przedstawicieli Zamawiającego.