**Szczegółowe wymagania dotyczące składanych ofert:**

**1. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie wykonane usługi dla wszystkich urządzeń (wykaz w tabeli poniżej), których zakres obejmuje:**

- czyszczenie i odgrzybienie parowników,

- czyszczenie i odgrzybienie tacy skroplin,

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie skraplaczy,

- czyszczenie jednostek zewnętrznych,

- uzupełnienie czynnika chłodniczego w razie potrzeby,

- sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności dla każdego klimatyzatora,

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń oraz protokolarne zgłoszenie ewentualnych usterek (późniejsza wycena usunięcia usterek),

- kontrola instalacji sterującej i zasilania urządzeń.

**2. Do oferty należy dołączyć kserokopię/skan następujących dokumentów:**

* Certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego,
* Certyfikat dla personelu pracownika dokonującego przeglądu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

**3. Oferta musi uwzględniać koszty dojazdu Wykonawcy do obiektów znajdujących się:**

* przy ul. Przemysłowej 7, 62-510 Konin;
* przy ul. 3 Maja 60, 62-500 Konin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **MODEL** | **RODZAJ** | **UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ** | **UWAGI** |
| 1 | **RCOOL** TAC09 | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z drabiny / okna) |  |
| 2 | **HYUNDAI** HSHC12OXB | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z drabiny / okna) |  |

**4. Wykaz klimatyzatorów wraz z niezbędnymi informacjami:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **MODEL** | **RODZAJ** | **UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ** | **UWAGI** |
| 3 | **RCOOL** TAC09 | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z dachu sąsiedniego budynku) |  |
| 4 | **DOSPEL** DOS25HRBM4C | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z dachu sąsiedniego budynku) |  |
| 5 | **GREE** GWH09NA-K3NNB1A/1 | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z dachu sąsiedniego budynku) |  |
| 6 | **GREE** GWH09NA-K3NNB1A/1 | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z dachu sąsiedniego budynku) |  |
| 7 | **ELECTROLUX** | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z dachu sąsiedniego budynku) |  |
| 8 | **ELECTROLUX** | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z dachu sąsiedniego budynku) |  |
| 9 | **YORK** MKL25C17 | Kasetowa | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z dachu sąsiedniego budynku) |  |
| 10 | **DOSPEL** DOSHR70 | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z drabiny) |  |
| 11 | **FUJITSU** ASYG18LFLA | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp bezpośrednio  z podłoża) |  |
| 12 | **MIDEA** MSR12HRN1 | Split | ul. Przemysłowa 7: Ściana zewnętrzna (dostęp z dachu sąsiedniego budynku) |  |
| 13 | **MIDEA** MSR12HRN1 | Split | ul. Przemysłowa 7: Dach |  |
| 14 | **MIDEA** MSR09HRN1 | Split | ul. Przemysłowa 7: Dach |  |
| 15 | **FUJITSU** ASYA24LATH | Split | ul. Przemysłowa 7: Dach | WSPÓLNY AGREGAT |
| 16 | **FUJITSU** ASYA24LATH | Split |
| 17 | **FUJITSU** ASYA18LATH | Split |
| 18 | **FUJITSU** ASYA18LATH | Split |
| 19 | **FUJITSU** ASYA24LATH | Split |
| 20 | **FUJITSU** ASYA07LACH | Split |
| 21 | **FUJITSU** ASYA14USBCW | Split | ul. 3 Maja 60: Ściana zewnętrzna (dostęp  z drabiny) |  |
| 22 | **GALANZ** AVS24H53R23064 | Split | ul. 3 Maja 60: Ściana zewnętrzna (dostęp  z drabiny) |  |
| 23 | **GALANZ** AVS24H53R23064 | Split | ul. 3 Maja 60: Ściana zewnętrzna (dostęp  z drabiny) |  |
| 24 | **FUJITSU** ASYA07LGC | Split | ul. 3 Maja 60: Ściana zewnętrzna (dostęp  z drabiny) |  |
| 25 | **RCOOL** TAC24 | Split | ul. 3 Maja 60: Ściana zewnętrzna (dostęp  z drabiny) |  |
| **LP.** | **MODEL** | **RODZAJ** | **UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ** | **UWAGI** |
| 26 | **GREE** GWH12HF-K3DNA5J II | Split | ul. 3 Maja 60: Ściana zewnętrzna (dostęp  z drabiny) |  |
| 27 | **GREE** GWH12HF-K3DNA5J II | Split | ul. 3 Maja 60: Ściana zewnętrzna (dostęp  z drabiny) |  |
| 28 | **GALANZ** AVS24H53R23064 | Split | ul. 3 Maja 60: Ściana zewnętrzna (dostęp  z drabiny) |  |

**5. Dodatkowe informacje:**

- Dach jest płaski i można wejść na niego z drabiny.

- Urządzenia umiejscowione na ścianach budynków w znacznej większości są na wysokości   
1 piętra (dostęp z drabiny), a do jednego jest dostęp bezpośrednio z podłoża.

- Istnieje możliwość udostępnienia naszej drabiny.

- Na dzień dzisiejszy nie ma stwierdzonych żadnych awarii wymagających napraw. Jeżeli podczas przeglądu i konserwacji zostanie stwierdzona jakaś usterka bądź element wymagający wymiany, to rozliczenie za nie będzie wyłączone z niniejszego postępowania.