SPECYFIKACJA

|  |
| --- |
|  |
| **Ostrza** | Ostrze częściowo ząbkowane |
| **Długość ostrza** | 76 mm |
| **Kombinerki** | Tak |
| **Przecinak do drutu** | Tak (wymienny) |
| **Obciskacz do izolacji** | Tak |
| **Przyrząd do zdejmowania izolacji** | Nie |
| **Gniazdo wymiennych końcówek śrubokrętów (bitów)** | Tak |
| **Dołączone końcówki śrubokrętów (bity)** | Klucz Torx nr 15 i sześciokątny 7/64″, śrubokręt Phillips nr 1–2 i 3/16″, śrubokręt Phillips nr 2 i 1/4″. |
| **Nożyczki** | Nie |
| **Pilnik** | Nie |
| **Piła** | Tak (integralna) |
| **Otwieracz do puszek** | Nie |
| **Otwieracz do kapsli** | Tak |
| **Miarka** | Nie |
| **Korkociąg** | Nie |
| **Inne narzędzia** | Ostrze do pasów, wymienny wybijak trzpieni, młotek, przyrząd do czyszczenia broni z nagaru |
| **Materiały** | Stal |
| **Kabura** | Tak, w systemie MOLLE (Cordura) |
| **Gwarancja** | 25 lat |
| **Długość** | 127 mm |
| **Waga** | 317,5 g |
| **Inne cechy** | Przystosowany do obsługi karabinków M16/AR-15. Narzędzie do ustawiania celowników. |
| **EAN** | 037447009822 |
| **Kod producenta** | 833084 |