Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/SORFM/2024

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

Warunki ogólne

Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub nowszy (w przypadku urządzenia modułowego, dotyczy wszystkich modułów / części urządzenia posiadających własne - odrębne tabliczki znamionowe)

Oferowany sprzęt powinien posiadać Deklaracja zgodności CE – dokumenty potwierdzające spełnienie warunku należy dołączyć do oferty.

Warunki szczegółowe

Tabela z wymaganymi parametrami sprzętu

|  |  |
| --- | --- |
| **Dźwig osobowy** | |
| **Warunki wymagane** | |
| **Lp.** | **Opis parametru / szczegóły** |
| 1. | Rodzaj napędu: elektryczny |
| 2. | Udźwig: 1600 kg |
| 3. | Liczba przystanków: 4 |
| 4. | Wysokość podnoszenia: 10 m |
| 5. | Wymiary szybu: 2330 mm szerokość x głębokość 3120 mm |
| 6. | Głębokość podszybia: 1750 mm |
| 7. | Wysokość nadszybia: 3660 mm |
| 8. | Wymiary kabiny: 1400 mm szerokość x 2400 mm głębokość x 2100 wysokość |
| 9. | Drzwi kabiny: 1100 mm szerokość x 2000 mm wysokość |
| 10. | Zabezpieczenie drzwi kabinowych : kurtyna świetlna |
| 11. | Gwarancja : 60 miesięcy |

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Demontaż dźwigu windowego oraz prace rozbiórkowe zgodnie z obmiarem stanowiącym załącznik do postępowania. Zamawiający udostępnia miejsce realizacji przedmiotu Umowy do wizji lokalnej, stąd błędy w obmiarze nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

2. Dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Uzyskanie decyzji UDT pozwalające na eksploatację dźwigu wraz z jego rejestracją (opłaty związane z uzyskaniem decyzji po stronie Wykonawcy, Wykonawca może udzielić stosownego pełnomocnictwa do reprezentacji przed UDT).

4. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników w zakresie obsługi windy.

5. Zapewnienie napraw oraz serwisu gwarancyjnego przez okres min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji (z wyłączeniem comiesięcznej konserwacji bezpiecznego użytkowania dźwigu osobowego oraz usług pogotowia dźwigowego).

6. Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 15 lat licząc od daty odbioru urządzenia przez UDT.

7. Wykonanie testów odbiorczych zgodnie z parametrami technicznymi, dokumentacją oraz innymi normami technicznymi.

8. Prawidłowe wykonanie całego zamówienia, w tym wszelkich robót budowlanych i montażowych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, a także wymogami Zamawiającego.