**Kosztorys ofertowy**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1565T Janowice– Grochocice – Kleczanów
w miejscowości Przezwody od km 3+809 do km 4+659 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. | km | 0,90 |  |  |
| 2 | BCD D-06.03.01.011 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 1 700,00 |  |  |
| 3 | BCD D-01.03.02-16 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 7,00 |  |  |
| 4 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 38,00 |  |  |
| 5 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 14 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 1 326,00 |  |  |
| 6 | BCD D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm | m2 | 1 326,00 |  |  |
| 7 | BCD D-02.01.01-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie z wywozem na odkład w gruncie kat. III | m3 | 289,00 |  |  |
| 8 | BCD D-02.01.01-82 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 5,00 |  |  |
| 9 | BCD D-03.01.01-42 | Remont przepustu - wykonanie prefabrykowanych prostych ścianek czołowych żelbetowych z betonu C25/30 MPa dla przepustów fi 60 cm | szt. | 2,00 |  |  |
| 10 | BCD D-03.01.01-42 | Remont przepustu - wykonanie prefabrykowanych prostych ścianek czołowych żelbetowych z betonu C25/30 MPa dla przepustów fi 100 cm | m3 | 16,00 |  |  |
| 11 | BCD D-03.01.01-22 | Remont przepustu - wykonanie części przelotowej przepustów drogowych z rur PP SN8 fi 60 mm na podsypce z piasku 20 cm | m | 11,00 |  |  |
| 12 | BCD D-03.01.01-22 | Remont przepustu - wykonanie części przelotowej przepustów drogowych z rur PP SN8 fi 100 mm na podsypce z piasku 20 cm | m | 22,00 |  |  |
| 13 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm | m2 | 1 326,00 |  |  |
| 14 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 326,00 |  |  |
| 15 | BCD D-04.05.01.31 | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w korycie drogi klasa C3/4 z pielęgnacją, grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 326,00 |  |  |
| 16 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 326,00 |  |  |
| 17 | BCD D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 442,00 |  |  |
| 18 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 4 420,00 |  |  |
| 19 | BCD D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 326,00 |  |  |
| 20 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 4 420,00 |  |  |
| 21 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4 420,00 |  |  |
| 22 | BCD D-08.02.02-31 | Regulacja pionowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, wraz z profilowaniem podłoża mieszanką kamienna do 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 25,00 |  |  |
| 23 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 58,00 |  |  |
| 24 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 58,00 |  |  |
| 25 | BCD D-07.05.01-01 | Przestawienie istniejącej bariery ochronnej stalowej jednostronnej | m | 56,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysu netto: | ……………………………………zł |
| Podatek VAT (…….%) | ……………………………………zł |
| **Łączna wartość (brutto):** | **…………………………….zł** |