# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## **Postawienie ławek na terenie miasta Bydgoszczy**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **12 ławek w niżej wymienionym modelu**:

|  |  |
| --- | --- |
| **P A K I E T N U M E R: 1** | |
| **4 sztuk ławek**  Listwy, w przypadku, wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie na kolor brązowy. Liczba listew: siedzisko – 2 szt., oparcie – 1 szt. o wymiarach w obu przypadkach 1500 mm (+/- 50 mm) x 120 mm (+/- 10 mm) x 37 mm (+/- 5 mm). Mocowane za pomocą śrub wykonanych ze stali nierdzewnej do dwóch podstaw betonowych. Podstawy częściowo wkopane w grunt w razie konieczności przystosowane do dodatkowego montażu stałego do podłoża. Montaż ławek – lokalizacja wskazana na mapie nr 1.  Ławki winny być tożsame z załączonym zdjęciem poglądowym (zdjęcie wyłącznie do celów poglądowych). | Model 4 |
| **P A K I E T N U M E R: 2** | |
| **4 sztuk ławek**  Listwy, w przypadku, wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie na kolor brązowy. Liczba listew: siedzisko – 2 szt., oparcie – 1 szt. o wymiarach w obu przypadkach 1500 mm (+/- 50 mm) x 120 mm (+/- 10 mm) x 37 mm (+/- 5 mm). Mocowane za pomocą śrub wykonanych ze stali nierdzewnej do dwóch podstaw betonowych. Podstawy częściowo wkopane w grunt w razie konieczności przystosowane do dodatkowego montażu stałego do podłoża. Montaż ławek – lokalizacja wskazana na mapie nr 2.  Ławki winny być tożsame z załączonym zdjęciem poglądowym (zdjęcie wyłącznie do celów poglądowych). | Model 4 |
| **P A K I E T N U M E R: 3** | |
| **4 sztuk ławek**  Listwy, w przypadku, wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie na kolor brązowy. Liczba listew: siedzisko – 2 szt., oparcie – 1 szt. o wymiarach w obu przypadkach 1500 mm (+/- 50 mm) x 120 mm (+/- 10 mm) x 37 mm (+/- 5 mm). Mocowane za pomocą śrub wykonanych ze stali nierdzewnej do dwóch podstaw betonowych. Podstawy częściowo wkopane w grunt w razie konieczności przystosowane do dodatkowego montażu stałego do podłoża. Montaż ławek – lokalizacja wskazana na mapie nr 3 i 4.  Ławki winny być tożsame z załączonym zdjęciem poglądowym (zdjęcie wyłącznie do celów poglądowych). | Model 4 |
|  |  |

1. Ławki przystosowane do montażu stałego do podłoża. Montaż winien obejmować: transport ławki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (mapa poglądowa miejsca montażu znajduje się w załączniku), wkopanie, zabetonowanie lub zakotwienie nóg/konstrukcji w podłożu, montaż pozostałych elementów ławki, uprzątnięcie miejsca wykonania prac, wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów. Koszty transportu i montażu muszą być wliczone w cenę ławki.
2. Ławki winny być fabrycznie nowe bez żadnych wad konstrukcyjnych czy materiałowych np. odkształceń, wgnieceń, odprysków, pęknięć, rys itp.
3. Ławki winny posiadać trwale zamocowaną płytkę wykonaną za stali nierdzewnej zawierającą informację dotyczącą źródła finansowania tj. Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego według poniższego wzoru.



**Uwaga!**

1. Wszystkie ławki winny być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta obejmującą wszelkie wady powstałe z przyczyn niezależnych bądź zależnych od Wykonawcy (np. rozwarstwienie się listew, wykwity korozji na powierzchniach zabezpieczonych itp.).Okres udzielonej gwarancji będzie oceniany przez Zamawiającego na etapie składania ofert.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania dostawy ławek to 6 tyg. od dnia podpisania umowy.