Szczypce nastawne o długości ok 180 mm (±10%)

Zastosowanie: szczypce zaciskowe do spawania łukowego.

Materiał: korpus stalowy, powierzchnia chromowana.

Szczęki z lekkiego stopu antyodpryskowego

Regulacja rozwartości za pomocą śruby

Rozstaw: 80 mm (±10%)