Wiertarko-wkrętarka udarowa bezkluczowa

CHARAKTERYSTYKA:

Model pistoletowy, Wiertarka kompaktowa Silnik bezszczotkowy, dwubiegowa z płynną bezstopniową regulacją obrotów. Wyposażona w metalowy uchwyt pozwalający zawiesić wiertarkę np. do pasa.

DANE TECHNICZNE:

Liczba biegów: 2 lub 3

Max. moment obrotowy: nie mniej niż 150 Nm

Max. częstotliwość udaru (ud/min): od 0 do min 32000

Max. śr. wiercenia drewno: 80 mm ±10 mm

Max. śr. wiercenia stal oraz mur: 16 mm ±1 mm

Akumulator Li-ion: 5 Ah/18 V

Prędkości dwubiegowej wiertarki

Prędkość 1 bieg: od 0 do min. 500 obr/min

Prędkość 2 bieg: od 0 do min 2000 obr/min

Uchwyt bezkluczowy: 13 mm

Długość wiertarki: 175 mm

W zestawie:

Wiertarka z uchwytem bocznym, 2 akumulatory 5 Ah /18 V, ładowarka, walizka transportowa